精细化工生产技术复习资料及答案
一、单项选择题

1.下列新能源中属于二次能源的是(  C   ) 。  

A 、地热能         B、核能         C、生物质能         D、太阳能  

2.能源按转换和利用层次分类不包括的是(     ) 。  

A、 一次能源       B、二次能源     C、 清洁能源        D、终端能源  

3.水力发电是利用水的 冲动水轮机转动，水轮机带动发电机，将机械能转化为电能(   D  ) 。 

A、 水能           B、热能         C、内能             D、高位势能  

4.关于能的说法不正确的是(      ) 。  

A、能是物质的属性，是物质运动的一种度量  

B、能量的绝对值可以度量，也可以测量能的变化  

C、 可以用做功的效应来衡量能的数量与质量  

D、能的常用单位为焦耳，简写为J  

5.在化工生产中，根据余热温度高低可以分为三档，其中高温余热的温度范围是指(      ) 。  

A、 500～1000℃                   B、500℃以上 

C、 250～500℃                    D、250℃  

6.催化剂和反应物质处于两种不同相的催化反应属于(  D   ) 。  

A、 均相催化反应                  B、多相催化反应  

C、 生物催化反应                  D、自催化反应  

7.根据标准燃料的换算关系，1Kg标准油等于多少标准煤(  B   ) 。  

A、 0.700kg       B、 1.400kg     C、 1.429kg       D、0.714kg  

8.由物质内部粒子运动引起的能量传递过程是(  A   ) 。  

A、 传导传热      B、 对流传热    C、 辐射传热      D、 稳态传热  

9.关于电解下列说法不正确的是(  C   ) 。  

A、是在阴极和阳极上引起氧化还原反应，以制备所需产品的过程     

B、电解质中的离子常处于无序的运动中，通直流电后，离子作定向运动  

C、电解过程中，阳离子向阴极移动，在阴极得到电子，被氧化  

D、通电后，溶液中的阴离子向阳极移动，在阳极失去电子，被氧化  

10.下面关于能量相关表述不正确的是(     ) 。  

A、不同形式的能量之间可以互相转换，且各种形式能量的转换效率是相同的

B、能量即不能创造，也不能消失，在其转换和传递过程中，总和保持不变  

C、热量和功可以相互转换，消耗一定量的功可产生相应数量的热量  

D、焓表示的是系统的能量状态，当系统的状态一定时，其焓值也是一定的

11.精细化工生产大多采用（   A    ）操作方式。

A、间歇式     B、连续式     C、可逆式

12.在合成材料中同时多种助剂时如果相互增效，则起（  B   ）作用。

A、相抗      B、协同     C、无作用

13增塑剂主要用于（      ）塑料的加工。

PVC        B、PE      C、PP

在食品添加剂中，（   B   ）塑料的加工。

香精       B、甜味剂      C、乳化剂

苯甲酸在（    A    ）条件下，具有较好的防腐效果。

酸性      B、碱性      C、中性

LAS是指下列哪一种便面活性剂（      ）。

硬脂酸钠     B、烷基苯磺酸钠    C、脂肪醇聚氧乙烯醚

下面几组单离香料中，可采用亚硫酸氢钠法生产的是（  A    ）。

柠檬醛、肉桂醛、薄荷酮       B、丁香酚、异丁香酚
玫瑰醇、香茅醇、芳樟醇

生产化妆品时，香精及防腐剂一般在（  A     ）加入。

开始时       B、反应升温到最高点时     C、反应后期

W/O型洗面奶指的是（    A   ）。

油包水型      B、水包油型     C、混合型

润肤乳或润肤霜中的甘油主要作（   C     ）成分。

A、润滑剂        B、增稠剂      C、保湿剂
二、多项选择题

1.化工技术经济学的特点（ ABCD  ）。

A、综合性     B、应用型    C、预测性    D、定量性

2.计算资金等值需要的条件是（ ACD  ）。

A、资金金额    B、利息   C、利率   D、现金流量发生的时间点

3.可比性原则包括（      ）。

A、满足需要的可比性      B、消耗费用的可比性

C、价格的可比性          D、时间的可比性

4.财务评价包括（       ）几个步骤。

A、汇集、整理项目的财务基础数据

B、编制项目财务基本报表

C、计算相关指标

D、确定合理价格

5.新产品的分类（  ABD   ）。

A、全新型产品      B、换代新产品

C、次新产品        D、改进产品

6.为使燃烧过程进行的迅速而完全，燃烧应该具备的条件(　　ABCD　) 。  
A较高的温度      B适当的空气 
C良好的空气      D充裕的时间  

E燃料的量 
7.锅炉水的处理过程一般包括(   　) 。  
A澄清与过滤     B软化 
C纯化           D脱盐 
E除氧  
8.关于液体燃料的燃烧下列概述正确的是( ACDE ) 。  
A要有足够的热源、以便气化液体燃料  
B需要将液体燃料雾化特别小的油滴，以增大其蒸发面积  
C使燃料气能快速地向外扩散，空气能很快地向液体燃料表面扩散  
D良好的混合是强化燃烧和完全燃烧的重要条件  
E当供氧不足时，导致不完全燃烧损失，形成能源浪费  
9.输电线路节能过中，能够减少线损的方法是( ABCDE　) 。  
A降低输电电流  B减小输送功率  C提高电网的运行电压  D选择截面恰当的导线  E 使用导线的截面尽可能大  
10.要达到强化传热的目的，可以通过( ACD  ) 。  
A提高传热系数K       B降低流体速度v     
C增大平均传热温度差△t    D增大传热面积S  
E 减少流体质量m
三、判断题

1.在自然界中以现成的形式存在的能源，称之为一次能源。( 　T　　)  

2.节能在有些国家被视为“第五能源”。( 　 　　)  

3.能源按其性质可分为矿物能源、非矿物能源以及新能源。(　　F　 )  

4．各种形式的能量之间可以相互转换，例如：热机可使热能完全转变为机械能。(  　) 

5．内能是反映物质内部微观粒子运动能量的总和。(　　T　 )  

6．纳米材料是指一种称为“纳米”的新物质制成的材料。(　　F　 )  

7．物质的热导率中金属的热导率最大，液体的较小、气体最小。(  　)  

8．天然气的主要成分是甲烷。( 　 　)  

9．物质的热导率越大，在相同条件下，传导的热量越多，其导热的能力也越强。( 　T　　)  

10．无功是通过电网发送给用电设施，但没有被利用的那部分电能，在整个做功过程中，它的用处不大。( 　F　　)

四、名词解释

1.资金等值
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2.投资

3.国民经济评价
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4.固定资产
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5.新产品
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五、简答题

1.能源按使用状况可分为哪几类？

答：（1）常规能源：开发技术较成熟、生产成本较低、已被人类大规模生产和广泛利用的能源。如煤炭、水力、石油、天然气等。常规能源有时也称为传统能源。（2）新能源：目前尚未得到广泛使用，正在研究开发的能源。或有待科学技术的发展，以便将来更经济有效开发的能源。如太阳能、地热能、潮汐能等。

2.毛利润、销售利润、利润总额及净利润有什么相互关系？

答：

3.膜分离过程的特点与节能意义？

答：膜分离过程有以下特点：(1) 膜分离过程在常温下进行，特别适合热敏物质的分离。(2)膜分离过程一般不发生相的变化，因此能耗较低。(3) 膜分离技术不消耗化学试剂，不加添加剂，因而不会污染产品。(4) 由于以压差或电位差为推动力，因此装作简单，操作方便。膜分离的节能意义为：分离过程是化工生产中一个重要过程，其能量消耗在化工生产中占据了较大的比重。其主要原因就是传统的分离过程多采用均相物系通过吸收能量转变成非均相物系，从而进行分离，因此，分离过程需要消耗大量的能量。若能使这些分离过程在不发生相变的情况下进行，则能耗将大大降低。膜分离过程就是一种不发生相变的分离方法，与传统的分离方法相比，膜分离过程能耗较低，因此，膜分离技术对分离过程中的节能具有重要的现实意义。

4.新产品开发的重要作用有哪些？

答：
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六、计算题

1.某企业拟向国外银行商业贷款1500万美元，4年后一次性还清。现有一家美国银行可按年利率17%贷出，按年计息。另有一家日本银行愿按年利率16%贷出，按月计息：问该企业从哪家银行贷款合算？

解：

2.一企业年初从银行贷款240万元。并计划从第二年开始，每年年末偿还25万元。已知银行利率为5%，问该企业咋第几年时，才能还完这笔贷款？

解：
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3.某企业拟购买一套分析检测设备，若贷款一次性付清，需20万元；若分3年，每年年末付款9万元，则工付款27万元。如果利率为10%，选择哪种支付方式经济上更有利？

解：
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4. 现在市场上新出现一种性能更佳的高压泵，售价为804万元。如果用该新型的高压泵取代现有的同类设备，估计每年可增加收益3万元，使用期为5年，期末残值为0.若预期年利率为10%，先用的老式设备的残值为0.4万元。问从经济上看，能
否购买新设备取代现有设备？
解：
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