结构力学复习资料
一、填空题
1.结构的类型多种多样，就几何特征区分，有          、                       和          三类。
2.拱结构的特点是：                 。
3.桁架中内力为零的杆件称为                 。
4.在工程中。静定结构的典型结构型式为          、           
、          、          和          。
5.对于其他形式的力或力系所作的功，也常用两个因子的乘积来表示，其中与力相应的因子称为          ，而另一个与位移相应的因子称为           。
6.超静定结构最基本的计算方法有两种，即          和         。
          法是派生出来的方法。
7.          是计算承受水平结点荷载的多跨多层刚架的常用近似方法。
8.梁的内力包络图有              和              。
9.为了分析方便，通常将位于影响线顶点的集中荷载称为         。
10.土木工程中常采用板壳作为屋盖和楼盖承重结构，水池等构筑物也属于          结构。
二、判断题
1.图a所示结构的M图如图b所示。EI＝常数。(    )
 [image: ]

2.图示梁AB在所示荷载作用下的M图面积为[image: ]。(    )
[image: ]

3.简支梁跨中C截面弯矩影响线的物理意义是荷载P＝1作用在截面C的弯矩图形。(    )
4.对于超静止梁，塑性铰的数目不一定等于结构的超静定次数。(  )
5.在温度变化与支座移动因素作用下，静定与超静定结构都有内力。    (    )
6.同一结构选不同的力法基本体系，所得到的力法方程代表的位移条件相同。(    )
7.支座移动刘超静定结构的极限荷载没有影响。(    )
8.位移法典型方程的物理意义足反映原结构的位移条件。(    )
9.力矩分配沾中的分配系数、传递系数与荷载无关。(    )
10.用力法解超静定结构时，可以取超静定结构为基本体系。    (    )
三、单项选择题
1.用力法计算超静定结构时，其墓本未知量为(    )。
A 杆端弯矩    B 结点角位移   C 结点线位移   D 多余未知力
[image: ]2.用位移法求解图示结构时，基本未知量的个数是(    )。
A 8           B 10           C 11           D 12

[image: ]3.已如图示结构力矩分配系数，则杆端弯矩[image: ]为(    )。
[image: ]   



4． 简支梁的剪力影响线为两条(    )。
A 相交直线       B 平行直线       C 折线       D抛物线
5.根据影响线的定义，图示悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵标为(    )。
A 0              B -3m            C -2m        D -1m
                [image: ]
6.下图所示体系的动力自由度为(    )。
A 1              B 2             C 3           D 4
[image: ]                   


7.静定结构的影响线的形状特征是(    )。
A  直线段组成              B曲线段组成  
C  直线曲线混合            D变形体虚位移图
[image: ]((    )。
A 重力在弹性力内考虑了          
B 重力与其它力相比，可略去不计
C 以重力作用时的静平衡位置为y坐标零点
D 重力是静力，不在动平衡方程中考虑
9.位移法典型方程实质上是(    )。
A 平衡方程    B位移条件    C 物理关系     D位移互等定理
10.图示等截面梁的截面极限弯矩M。＝120kN.m，则其极限荷载为(    )。
A 120kN       B 100kNC.     C 80kN         D 40kN
 [image: ]
4、 计算机题
1.用位移法计算图示结构，并作弯矩图。
 
 
 
 
[image: image042]







2.用力法计算如图所示刚架，画M图，EI=常数。
D

EI              6m

[image: IMG_256]
3.画出用位移法计算如图(a)所示刚架结点B的角位移，EI=常数。固端弯矩表如图（b）
[image: IMG_256]




4.用力矩分配法计算如图（a）所示连续梁，画M图，EI=常数。固端弯矩表如图(b)所示。[image: IMG_256]
                             [image: IMG_256]
          

5.用力矩分配法计算图示结构（可利用对称性），并作弯矩图。已知各杆EI=常数。
[image: ]




结构力学复习资料参考答案


一、填空题
1.杆件结构、薄壁结构 、实体结构  
2.杆轴为曲线，而且在竖向荷载作用下支座将产生水平肥力
3.零杆 4.梁、桁架、拱、刚架、组合结构  5.广义力   广义位移  
6.力法、位移法 、力矩分配法    
7.反弯点法  8弯矩包络图  剪力包络图  9.临界荷载10.板壳
二、判断题
1．√  2．X  3．X  4．√  5．X 6. X 7.√  8．  9． 10．
三、选择题
 1．D    2．B   3．A    4．B    5．A6．B    7，A 8.   9．  10．
[bookmark: _GoBack]四、计算机题
1、 
解：
2、
解、1、一次超静定，基本体系和基本未知量，如图（a）
     2、列力法方程：δ11•x1＋△1P=0
      3、 作 M1图，如图（b）；作MP图，如图（c）
      4、计算δ11、△1P
    δ11=1/2EI×1/2×6×6×4＋1/EI×6×6×6=252/EI
△1P=1/EI×6×36×6=1296/EI
      5、解方程：X1=－△1P/δ11=－1296/252=－5.14kN
      6、作M图，如图（d）
(a)                                    (b)

基本体系                                   M1(m)

                                               6

x1                                         6        x1

(c)                                     (d)

36      MP(kN·m)                        36       M(kN·m)
                                                      30.86


3、解：
（1）确定基本体系和基本未知量，如图（a）
（2 ）计算k11,作M1图，如图（a）
        结点C：∑MC=0
        k11=3iCA＋3iCB＋4iCD=3×4EI/8＋3×EI/6＋4×3EI/6=4EI
 (3 ) 计算F1P，作MP图，如图（b）
      MFCB=－1/8×4×62=18kN·m
      F1P－18=0, F1P=18kN·m
 ( 4 ) 解方程：k11△1＋F1P=0     △1=－F1P/ k11=－18/4EI=－4.5/EI

4、解：
（1）计算转动刚度与分配系数（令EI=1）
SBA=4iBA=4×1/4=1,SBC=4iBC=4×2/8=1, SCB=4iCB=4×2/8=1,SCD=3iCD=3×3/6=1.5
μBA=0.5, μBC=0.5, μCB=0.4, μCD=0.6

(2)计算固端弯矩：MFBC=－ MFCB=－ 1/12×ql2=－1/12×3×82=－64(kN·m)
MFCD=－3/16×Pl=－3/16×8×6=－9(kN·m)

(3)分配与传递：

                            0.5  0.5            0.4 0.6

     －16       ＋16    －9
                                 －1.4       －2.8  －4.2
           4.35             8.7    8.7         4.35
                                 －0.87     －1.74 －2.59 
           0.22            0.44   0.44        0.22
					                        －0.09 －0.13
		   4.57 			  9.14   －9.13     15.94   －15.94
				


(4)画M图(kN·m)
                   9.14       (24)
                                                    (12) 

           4.57                                      4.03
                                                  
                             11.46 
5、  解：半结构
[image: ]（3分）
[image: ]，[image: ]
[image: ]，[image: ]（分配系数3分）

[image: ]（固端弯矩2分）
（分配2分）
（结论1分）


[image: ]（3分）
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