
结构力学复习资料
一、填空题

1. 结构的类型多种多样，就几何特征区分，有__________、__________和_________ 三类。

2. 拱结构的特点是：_______________________________________ 。

3.桁架中内力为零的杆件称为_____________。

4. 在工程中。静定结构的典型结构型式为___________ 、___________ 、___________ 、

___________和___________。

5.对于其他形式的力或力系所作的功，也常用两个因子的乘积来表示，其中与力相应的因子称为___________，而另一个与位移相应的因子称为 ___________。

6.超静定结构最基本的计算方法有两种，即___________和____________ 。___________ 法是派生出来的方法。

二、判断题

1．图a所示结构的M图如图b所示。EI＝常数。(    )

 [image: image1.png]ol £




[image: image21.png]


2．图示梁AB在所示荷载作用下的M图面积为[image: image29.png]Msa
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3．简支梁跨中C截面弯矩影响线的物理意义是荷载P＝1作用在截面C的弯矩图形。(     )

4．对于超静止梁，塑性铰的数目不一定等于结构的超静定次数。(       )

5．在温度变化与支座移动因素作用下，静定与超静定结构都有内力。    (       )

三、单项选择题

1．用力法计算超静定结构时，其墓本未知量为(      )。

    A. 杆端弯矩    B．结点角位移     C．结点线位移   D. 多余未知力
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2．用位移法求解图示结构时，基本未知量的个数是(       )

   A．8         B．10          C．11       D．12

3．已如图示结构力矩分配系数，则杆端弯矩[image: image2.png]


为(        )  。
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4．简支梁的剪力影响线为两条(       )。

A. 相交直线         B．平行直线         C. 折线          D．抛物线

5．根据影响线的定义，图示悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵标为(       )。

A．  0              B．一3m           C，  —2m        D．一1m
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计算机题

1、用位移法计算图示结构，并作弯矩图。
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2、用力法计算如图所示刚架，画M图，EI=常数。
[image: image26.png]5 3P8

seys [IIITHE="1

5P

ME



[image: image27.png]


[image: image28.png]=
27



D

EI              6m


A                    B           C

EI            2EI


6m            6m


3、画出用位移法计算如图(a)所示刚架结点B的角位移，EI=常数。固端弯矩表如图（b）
(a)   A                 C          D              (b)

                                                            q

4EI             3EI                       

4kN/m     EI              6m

A                      B

B                                       l


                                                    MFAB=－ql2/8

8m           6m

4、用力矩分配法计算如图（a）所示连续梁，画M图，EI=常数。固端弯矩表如图(b)所示。  (a)                                                 (b)

2kN·m                8kN                    q            

A

2EI    B     EI          C    EI        D     A                B    

                                                       l

                                                                  P

4m           8m          3m     3m         MFAB=－1/12·ql 2             

                                                        MFBA =1/12·ql 2  

                  A           P       B 


                                 l/2       l/2


                         MFAB=－3/16Pl

结构力学参考答案

一、填空题

1.杆件结构、薄壁结构 、实体结构  

2.杆轴为曲线，而且在竖向荷载作用下支座将产生水平肥力

3.零杆 4.梁、桁架、拱、刚架、组合结构  5.广义力   广义位移  

6.力法、位移法 、力矩分配法 

二、判断题

1．√  2．X  3．X  4．√  5．X  ．

三、选择题

 1．D    2．B   3．A    4．B    5．A

三、计算机题
1、 
解：（1）此刚架有一个角位移，一个线位移
（2）杆端转角位移方程为：
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（3）取结点B为脱离体
由[image: image8.png]


， [image: image9.png]Mg+ My,



，得：
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（4）取BC杆为脱离体
由[image: image11.png]nX=0



， [image: image12.png]
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，得：
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联立①、②求解，得：[image: image15.png]
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2、
解、1、一次超静定，基本体系和基本未知量，如图（a）

     2、列力法方程：δ11•x1＋△1P=0

      3、 作 M1图，如图（b）；作MP图，如图（c）
      4、计算δ11、△1P
    δ11=1/2EI×1/2×6×6×4＋1/EI×6×6×6=252/EI

△1P=1/EI×6×36×6=1296/EI

      5、解方程：X1=－△1P/δ11=－1296/252=－5.14kN

      6、作M图，如图（d）
(a)                                    (b)

基本体系                                   M1(m)

                                               6


x1                                         6        x1

(c)                                     (d)

36      MP(kN·m)                        36       M(kN·m)

                                                      30.86

3、解：

（1）确定基本体系和基本未知量，如图（a）
（2 ）计算k11,作M1图，如图（a）

        结点C：∑MC=0

        k11=3iCA＋3iCB＋4iCD=3×4EI/8＋3×EI/6＋4×3EI/6=4EI
 (3 ) 计算F1P，作MP图，如图（b）
      MFCB=－1/8×4×62=18kN·m

      F1P－18=0, F1P=18kN·m

 ( 4 ) 解方程：k11△1＋F1P=0     △1=－F1P/ k11=－18/4EI=－4.5/EI
4、解：

（1）计算转动刚度与分配系数（令EI=1）

SBA=4iBA=4×1/4=1,SBC=4iBC=4×2/8=1, SCB=4iCB=4×2/8=1,SCD=3iCD=3×3/6=1.5

μBA=0.5, μBC=0.5, μCB=0.4, μCD=0.6

(2)计算固端弯矩：MFBC=－ MFCB=－ 1/12×ql2=－1/12×3×82=－64(kN·m)

MFCD=－3/16×Pl=－3/16×8×6=－9(kN·m)

(3)分配与传递：

                            0.5  0.5            0.4 0.6


     －16       ＋16    －9

                                 －1.4       －2.8  －4.2

           4.35             8.7    8.7         4.35

                                 －0.87     －1.74 －2.59 

           0.22            0.44   0.44        0.22






                        －0.09 －0.13



   4.57 


  9.14   －9.13     15.94   －15.94







(4)画M图(kN·m)

                   9.14       (24)

                                                    (12) 


           4.57                                      4.03

                                                  

                             11.46 
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