

结构抗震复习资料
单项选择题

１、高层建筑采用（    ）限制来保证结构满足舒适度要求。

A、层间位移                      B、顶点最大位移   

C、最大位移与层高比值            D、顶点最大加速度

2、地震时必须维持正常使用和救灾需要的高层建筑物为（    ）。

A、一类建筑     B、甲类建筑     C、二类建筑     D、乙类建筑

3、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响，对现浇楼盖，中框架取I=（    ）。

A、2I0          B、1.5I0         C、1.2I0       D、I0

4、联肢剪力墙计算宜选用（    ）分析方法。

A、材料力学分析法    B、连续化方法    C、壁式框架分析法   D、有限元法

5、框架-剪力墙结构侧移曲线为（    ）。

A、弯曲型         B、剪切型       C、弯剪型      D、复合型

6、以下关于多层砌体房屋的结构布置要求中，错误的是：（　　）。

A、逐层改变预制混凝土板的搁置方向，有利于提高墙体的抗震抗剪强度

B、优先采用横墙承重和纵横墙共同承重的结构体系

C、纵墙承重结构体系的横墙间距应符合抗震规范中对抗震横墙间距的规定

D、纵横墙共同承重体系中的横墙何距应满足最大间距的规定，纵墙的间距可以不满足

7、有关多层砌体房屋结构布置的下列叙述中，何项错误：（　　）。

A、楼梯间墙体缺少各层楼盖的支承，不宜布置于房屋尽端

B、楼梯间可设于房屋的尽端，但必须是对称设置两个楼梯间，这样，房屋的质量中心和刚度中心重合，有利于抗震

C、一般来说，多层砌体房屋不宜考虑设置防震缝

D、房屋的现浇混凝土楼盖宜布置成双向板楼盖

8、多层砌体房屋抗震构造措施设计的基本思想是：（　　）。

A、合理的钢筋混凝土构造柱、芯柱设计       B、增强房屋的整体性

C、加强对房屋墙体的约束                   D、加强房屋上部结构和地基的共同作用

9、关于砖砌体房屋中钢筋混凝土构造柱的构造，以下叙述中错误的是：（　　）。

A、当房屋的高度和层数接近规范规定的限值时，构造柱的间距应根据情况适当减小

B、构造柱柱底可不设置单独基础

C、在与圈梁连接处，构造柱的纵向钢筋应穿过圈梁，上下贯通

D、与构造柱的连接处，墙体砌成马牙搓，连接良好，故不需其它构造措施

10、关于底部框架-抗震墙砌体房屋中的抗震墙，以下说法中何项正确：（　　）。

A、底部两层框架-抗震墙房屋中，底部的抗震墙可采用砌体抗震墙和钢筋混凝土抗震墙

B、屋的底部应沿横向布置抗震墙，且要求基本均匀、对称。纵向不必布置抗震墙

C、底部两层框架-抗震墙房屋中，底部第二层的侧移刚度应小于底层，但是应为上部砌体结构侧移刚度的1.5～2.0倍

D、6、7度设房且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋中，可采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙

二、多项选择题

1、抗震设防结构布置原则（　　）。

A、合理设置沉降缝                B、合理选择结构体系          C、足够的变形能力                        

D、增大自重                      E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（　　）。

A、端区-Mmax，+Mmax，Vmax     B、端区Mmax及对应N，V     C、中间+Mmax        

D、中间Mmax及对应N，V         E、端区Nmax及对应M，V

3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定（　　）。

A、连梁反弯点在跨中              B、各墙肢刚度接近         C、考虑D值修正                          

D、墙肢应考虑轴向变形影响        E、考虑反弯点修正

三、名词解释

1、风振系数：

2、D值法：

3、剪压比：

4、刚度特征值：

四、简答题
1、地震作用计算方法应如何选用？

2、框剪结构协同工作计算的基本假定是什么？

3、影响框架梁柱延性的因素有哪些？

4、筒体结构平面展开分析法有哪些基本假定？

五、分析论述题

1、什么是《抗震规范》“三水准”抗震设防目标？如何进行二阶段抗震设计？
参考答案

一、单项选择题

1、D    2、D    3、A    4、B    5、C    6.D    7.B     8.B    9.D    10.D
二、多项选择题

  1、BC    2、AC    3、ABD    

三、名词解释

１、风振系数:实际风压是在平均风压上下波动的，目前采用加大风载的办法来考虑这个动力效应，在风压值上乘以风振系数βz。

2、D值法:柱的抗侧刚度与柱的线刚度、梁的线刚度和层高等因素有关。对反弯点法中柱的抗侧刚度和反弯点高度进行了修正。修正后，柱的侧刚度以D表示，故此法又称为“D值法”。

3、剪压比:剪压比即为梁截面上的“名义剪应力”V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值fc的比值。

4、刚度特征值:是反映总框架和总剪力墙刚度之比的一个参数，对框剪结构的受力状态和变形状态及对外力的分配都有很大的影响。
四、简答题

1、答：高层建筑结构应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方法：①高度不超过40m，以剪切变形为主，刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物，可采用底部剪力法。②高层建筑物宜采用振型分解反应谱方法。③7~9度抗设防的高层建筑，有些情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算。

 2、答：基本假定：（1）楼板在自身平面内的刚度无限大，这一假定保证楼板将整个计算区段内的框架和剪力墙连成一个整体，在水平荷载作用下，框架和剪力墙之间不产生相对位移。（2）当结构体型规则、剪力墙布置比较结称均匀时，结构在水平荷载作用下不计扭转的影响；否则，应考虑扭转的影响。（3）不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。

3、答：影响框架梁延性及其耗能能力的因素很多，主要有以下几个方面：纵筋配筋率、剪压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。

4、答：两点基本假定：

    ① 对筒体结构的各榀平面单元，可略去其出平面外的刚度，而仅考虑在其自身平面内的作用。因此，可忽略外筒的梁柱构件各自的扭转作用。

    ② 楼盖结构在其自身平面内的刚度可视为无穷大，对称侧向力作用下，在同一楼层标高处的内外筒的侧移量应相等，楼盖结构在其平面外的刚度可忽略不计。

五、分析论述题：

1、答：小震不坏、中震可修、大震不倒

    ① 小震不坏  在建筑物使用期间内可遇到的多遇地震（小震），即相当于比设防烈度低1.5度的地震作用下，建筑结构应保持弹性状态而不损坏，按这种受力状态进行内力计算和截面设计。

    ② 中震可修  即在设防烈度下，建筑结构可以出现损坏，经修理后仍可以继续使用，并保证生命和设备的安全。

    ③ 大震不倒  当遭遇了千年不遇的罕遇地震（大震），建筑物会严重损坏，但要求不倒塌，保证生命安全。所谓大震，一般指超出设计烈度1～1.5度的地震。

   （1）第一阶段设计

    对绝大多数建筑结构，应满足第一、二水准的设计要求，即按照第一水准（多遇地震）的地震参数进行地震作用计算、结构分析和构件内力计算，按规范进行截面设计，然后采取相应的构造措施，达到“小震不坏，中震可修”的要求。

   （2）第二阶段设计

    对特别重要的建筑和地震时容易倒塌的结构，除进行第一阶段设计外，还要进行薄弱层部位的弹塑性变形验算和采取相应的构造措施，使薄弱层的水平位移不超过允许的弹塑性位移，实现第三水准的要求。

