
《结构抗震》复习资料
单项选择题

１、高层建筑采用（   ）限制来保证结构满足舒适度要求。

A、层间位移                         B、顶点最大位移

C、最大位移与层高比值               D、顶点最大加速度

2、地震时必须维持正常使用和救灾需要的高层建筑物为（   ）。

A、一类建筑                     B、甲类建筑

C、二类建筑                     D、乙类建筑

3、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响，对现浇楼盖，中框架取I=（   ）。

    A、2I0                          B、1.5I0

C、1.2I0                         D、I0

4、联肢剪力墙计算宜选用（   ）分析方法。

    A、材料力学分析法               B、连续化方法

C、壁式框架分析法               D、有限元法

5、框架-剪力墙结构侧移曲线为（   ）。

A、弯曲型                       B、剪切型

C、弯剪型                       D、复合型

6、以下关于多层砌体房屋的结构布置要求中，错误的是：（　　）。

A、
逐层改变预制混凝土板的搁置方向，有利于提高墙体的抗震抗剪强度

B、
优先采用横墙承重和纵横墙共同承重的结构体系

C、
纵墙承重结构体系的横墙间距应符合抗震规范中对抗震横墙间距的规定

D、
纵横墙共同承重体系中的横墙何距应满足最大间距的规定，纵墙的间距可以不满足

7、有关多层砌体房屋结构布置的下列叙述中，何项错误：（　　）。

A、
楼梯间墙体缺少各层楼盖的支承，不宜布置于房屋尽端

B、
楼梯间可设于房屋的尽端，但必须是对称设置两个楼梯间，这样，房屋的质量中心和刚度中心重合，有利于抗震

C、
一般来说，多层砌体房屋不宜考虑设置防震缝

D、
房屋的现浇混凝土楼盖宜布置成双向板楼盖

8、多层砌体房屋抗震构造措施设计的基本思想是：（　　）。

A、合理的钢筋混凝土构造柱、芯柱设计

B、增强房屋的整体性

C、加强对房屋墙体的约束

D、加强房屋上部结构和地基的共同作用

9、关于砖砌体房屋中钢筋混凝土构造柱的构造，以下叙述中错误的是：（　　）。

A、
当房屋的高度和层数接近规范规定的限值时，构造柱的间距应根据情况适当减小

B、
构造柱柱底可不设置单独基础

C、
在与圈梁连接处，构造柱的纵向钢筋应穿过圈梁，上下贯通

D、
与构造柱的连接处，墙体砌成马牙搓，连接良好，故不需其它构造措施

10、关于底部框架-抗震墙砌体房屋中的抗震墙，以下说法中何项正确：（　　）。

A、
底部两层框架-抗震墙房屋中，底部的抗震墙可采用砌体抗震墙和钢筋混凝土抗震墙

B、
屋的底部应沿横向布置抗震墙，且要求基本均匀、对称。纵向不必布置抗震墙

C、
底部两层框架-抗震墙房屋中，底部第二层的侧移刚度应小于底层，但是应为上部砌体结构侧移刚度的1.5～2.0倍

D、
6、7度设房且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋中，可采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙

11、规定混凝土结构中所用钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值，目的是：（　　）。

A、保证构件出现的塑性铰具有足够的转动能力与耗能能力

B、保证为强柱弱梁、强剪弱弯所采取的内力调整措施得以实现

C、保证构件的抗震承载力安全性

D、保证钢筋与混凝土的共同工作

12、关于设计地震分组的下列有关叙述中，错误的是：（　　）。

A、
一次地震，震中距不同时地震反应谱特性并不相同

B、
设计地震分组综合反映地震震级大小、震中距对地震影响程度的影响

C、
设计地震分组相同时，设计特征周期值不一定相同

D、
设计地震分组相同时，设计特征周期值与场地分类有关

13、下列关于结构抗震验算的叙述中，正确的是：（　　）。

A、
不作抗震验算的结构是指满足有关抗震构造要求、地震作用在结构设计中基本上不起控制作用的结构

B、
结构不经过弹塑性变形验算，则说明该结构在罕遇地震下有可能倒塌

C、
钢筋混凝土框架结构要进行抗震截面验算、弹性变形验算以及弹塑性变形验算

D、
结构弹塑性验算的目的是防止结构发生破坏

14、关于限制楼层水平地震剪力最小值的说法中，正确的是：（　　）。

A、考虑了阻尼比的不同

B、不使结构产生脆性破坏

C、保证结构的安全性

D、隔震和消能减震结构可不遵守这一规定

15、有关楼层地震剪力在抗震墙间的分配的以下说法中，何项正确：（　　）。

A、
现浇钢筋混凝土楼盖房屋中，若各墙体厚度相同，按各墙体的长度分配

B、
预制钢筋混凝土楼板的楼盖中，按各抗震墙体的从属面积分配

C、
现浇钢筋混凝土楼盖房屋中，按各墙体层间等效侧移刚度分配

D、
按抗震墙的截面面积分配上最安全的

16、在框架结构中采用扁梁是降低结构层高的有效途经。下列有关说法不对的是：（　　）。

A、扁梁尺寸应符合刚度的要求

B、梁柱中线宜重合

C、不宜用于一、二级抗震等级的框架结构

D、应在框架结构的两个方向都设置扁梁

17、框架梁的净跨度与截面高度之比不宜小于4，其理由是：（　　）。

A、保证梁对节点的约束作用

B、减少梁发生丧失平面外稳定的可能性

C、加强受剪承载能力

D、梁可以适应较大的塑性变形能力

18、罕遇地震作用下框架结构薄弱层的层间弹塑性变形验算不满足要求时，宜优先采用的一项改进措施是：（　　）。

A、柱采用高强混凝土

B、增加薄弱层各柱的纵向钢筋

C、该薄弱层柱全高加密箍筋

D、加大薄弱层柱子的截面尺寸

19、对于需要进行罕遇地震作用下薄弱层验算的框架结构，当其沿高度分布均匀时，结构薄弱层位于：（　　）。

A、底层

B、第二层

C、第三层

D、顶层

20、规定抗震横墙最大间距的理由是：（　　）。

A、不使楼盖的跨度过大，满足变形要求

B、增加纵墙的横向支承，避免纵墙的弯曲破坏

C、使楼盖具有足够的平面内刚度，传递水平地震作用

D、减小房屋结构的扭转效应
二、多项选择题

1、抗震设防结构布置原则（       ）

    A、合理设置沉降缝                        B、合理选择结构体系

C、足够的变形能力                        D、增大自重

E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（      ）

A、端区-Mmax，+Mmax，Vmax                       B、端区Mmax及对应N，V

C、中间+Mmax                                   D、中间Mmax及对应N，V

E、端区Nmax及对应M，V

3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定（      ）

    A、连梁反弯点在跨中                      B、各墙肢刚度接近

C、考虑D值修正                          D、墙肢应考虑轴向变形影响

E、考虑反弯点修正

4、高层建筑剪力墙类型判别以（       ）为主要特征。

A、等效刚度                          B、墙肢宽度

C、整体性能                          D、反弯点出现情况

E、墙肢高宽比

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑（       ）。

A、稳定性                          B、施工便利性

C、抗震性                          D、沉降量

E、增加自重

三、名词解释

1、风振系数:

2、D值法:

3、剪压比:

4、刚度特征值:

5、抗震设防烈度：一个地区作为抗震设防依据的地震烈度，应按国家规定权限审批或颁发的文件（图件）执行。
四、简答题
1、地震作用计算方法应如何选用？

2、框剪结构协同工作计算的基本假定是什么？

3、影响框架梁柱延性的因素有哪些？

4、筒体结构平面展开分析法有哪些基本假定？

参考答案

一、单项选择题

1、D    2、D    3、    4、B    5、C    6.    7.B     8.B    9.D    10.
11.A     12.B    13.A     14.    15.C    16.D   17.D   18.A  19.   20.C
二、多项选择题

  1、BC    2、AC    3、    4、CD    5、ACD 

三、名词解释

１、风振系数:实际风压是在平均风压上下波动的，目前采用加大风载的办法来考虑这个动力效应，在风压值上乘以风振系数βz。

2、D值法:

3、剪压比:剪压比即为梁截面上的“名义剪应力”V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值fc的比值。

4、刚度特征值:是反映总框架和总剪力墙刚度之比的一个参数，对框剪结构的受力状态和变形状态及对外力的分配都有很大的影响。
5、抗震设防烈度：一个地区作为抗震设防依据的地震烈度，应按国家规定权限审批或颁发的文件（图件）执行。
四、简答题

1、答：高层建筑结构应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方法：①高度不超过40m，以剪切变形为主，刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物，可采用底部剪力法。②高层建筑物宜采用振型分解反应谱方法。③7~9度抗设防的高层建筑，有些情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算。

 2、答：基本假定：（1）楼板在自身平面内的刚度无限大，这一假定保证楼板将整个计算区段内的框架和剪力墙连成一个整体，在水平荷载作用下，框架和剪力墙之间不产生相对位移。（2）当结构体型规则、剪力墙布置比较结称均匀时，结构在水平荷载作用下不计扭转的影响；否则，应考虑扭转的影响。（3）不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。

3、答：影响框架梁延性及其耗能能力的因素很多，主要有以下几个方面：纵筋配筋率、剪压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。

4、答：两点基本假定：

    ① 对筒体结构的各榀平面单元，可略去其出平面外的刚度，而仅考虑在其自身平面内的作用。因此，可忽略外筒的梁柱构件各自的扭转作用。

    ② 楼盖结构在其自身平面内的刚度可视为无穷大，对称侧向力作用下，在同一楼层标高处的内外筒的侧移量应相等，楼盖结构在其平面外的刚度可忽略不计。

	



