
统计学原理复习资料    
一、单项选择题
1. “统计”一词的三种涵义是(      )。

A. 统计调查、统计资料、统计分析    B. 统计工作、统计资料、统计学 

C. 统计设计、统计调查、统计整理    D. 大量观察法. 分组法. 综合指标法 

2. 下列属于品质标志的是(      )。

A. 人的年龄                        B. 学生的成绩.  

C. 产品的价格                      D. 民族 

3. 用组中值代表各组内的一般水平的假定条件是(      )。

A. 各组的频数均相等                B. 各组的组距均相等 

C. 各组的变量值均相等              D. 各组频数在本组内呈均匀分布 

4. 当一组数据属于右偏分布时，则(      )。

A. 众数在左边、平均数在右边        B. 平均数、中位数与众数是合而为一的 

C. 众数在右边、平均数在左边        D. 众数的数值较大、平均数的数值较小 

5. 对一个时间序列求移动平均，通常是指对时间序列的所有数据(      )。

A. 求算术平均                      B. 求几何平均 

C. 逐项递移的求一系列算术平均      D. 分段递移的求算术平均或几何平均 

6. 用指数曲线y=abt来拟合现象的长期趋势时，若b=1,2 表明现象(      )。

A. 每期增长速度为120%             B. 每期增长量为1. 2个单位 

C. 每期发展速度为120%             D. 每期数据位1. 2个单位 

7. 如果价格降低后，原来的开支可多购得10%的商品，则价格指数应为(      )。

A. 90%            B. 110%          C. 91%         D. 无法判断 

8. (      )绘制的是某一类别的样本中的产品比例[proportion ]。

A. R-图            B. P-图           C.  -图        D. 频率分布图

9. 参数估计的基本形式有(      )。

A. 点估计与区间估计                 B. 点估计与矩法估计 

C. 经验估计与范围估计               D. 区间估计与计算估计 

10. 判断点估计优良性的标准有(      )。

A. 简易性与准确性                   B. 准确性与有效性 

C. 无偏性与有效性                   D. 无偏性与简易性 

11.  假设检验中显著性水平α是(      )。

A. 推断时犯第 II 类错误的概率       B. 推断时犯第 I 和第 II 类错误的概率 

C. 推断时犯第 I 类错误的概率        D. 推断时犯第 III 类错误的概率 

12. 抽样误差是(      )。

A. 由于没有对总体的所有单位进行调查而产生的误差 

B. 进行一次抽样调查可能出现的如测量误差 

C. 采访者误差 

D. 数据处理误差 

13.  假设检验时，若增大样本容量，则犯两类错误的可能性(      )。

A. 都增大                           B. 都缩小 

C. 都不变                           D. 一个增大，一个缩小 

14. 在一次假设检验中,当显著性水平α =0. 01时H 0被拒绝，则用α =0. 05H，0(      )。

A. 也一定被拒绝                     B. 一定不会被拒绝 

C. 不一定会或不会被拒绝             D. 需要重新检 

15. 在方差分析中，(      )反映的是样本数据与其组平均值的差异。

A. 总离差                           B. 组间误差 

C. 抽样误差                         D. 组内误差 

二、多项选择题
1. 对某市工业企业进行调查，则(      )。
A. 该市工业企业总数是总体          

B. 该市工业企业是总体 
C. 该市工业企业总产值是指标 

D. 该市工业企业总产值是数量标志 

E. 每个工业企业总产值是数量标志 
2. 统计指标设计的基本要求是(      )。
A. 指标名称必须有正确的涵义

B. 指标名称必须有正确的理论依据 
C. 指标结构必须完整 

D. 要有明确的计算口径范围

E. 要有科学的计算方法 
3. 统计调查的方式有(      )。
A. 统计报表                   B. 普查               C. 重点调查  

D. 典型调查                   E. 抽样调查 
4. 统计分组的主要作用在于(      )。
A. 区分事物的本质 

B. 反映总体内部结构变化 
C. 研究现象之间数量上的依存关系 

D. 反映总体的基本情况 

E. 说明总体单位的数量特征 
5. 下列应采取加权调和平均数的是(      )。
A. 已知各级工人的月工资水平和工资总额，求月平均工资 
B. 已知某工厂各车间废品率和废品量，求平均废品率 
C. 已知某工厂计划完成百分比和计划产量，求平均计划完成百分比 
D. 假定企业按工人劳动生产率分组，已知各组产量，求平均劳动生产率 
E. 已知某厂各种产品产量及单位成本，求平均单位成本 
6. 同度量因素在综合指数计算中有(      )。
A. 比较作用                   B. 平衡作用          C. 同度量作用 

D. 权数作用                   E. 因素分析作用 
7. 计算平均发展速度的方法有(      )。
A. 算数平均法                 B. 几何平均法       C. 方程式法 

D. 调和平均法                 E. 加权平均法 
三、判断题
1. 统计学的研究对象是社会经济总体现象的质量方面。（    ） 
2. 重点调查中的重点单位是根据当前工作的重点来确定的。（    ） 
3. 对于连续型变量， 其组限是按照“上限不包括在内” 的原则进行汇总的。（    ） 
4. 平均数是测定总体各单位的离散程度。（    ） 
5. 在时间序列的乘法合成模型中，季节变动成分 S通常是季节的个数。(    ) 
6. 用最小二乘法拟合时间序列的直线趋势方程 Y=a+bt 时，若 0≤b≤1 则该时间序列的趋势为逐步上升的趋。(    ) 
7. 从计算方式看，综合评价指数是一种算术平均指数。（    ） 
四、名词解释
1. 统计工作：

统计资料：
统计学：
总体：
5.总体单位：
五、简答题
1. 度量集中趋势的指标有哪些？ 

2. 列举抽样调查中四种误差？ 

3. 时间序列有哪些速度分析指标？ 

4. 产生异方差的原因有哪些？

5. 消除多重共线性的方法有哪些？
六、计算题
1. 某企业要重新制定产品抽样检验的规范。已知过去检验的次品率在 3. 6%左右，现要求允许误差不超过 2%，置信度为 95%。问每次至少应抽查多少产品？

2. 某厂生产的一种钢丝抗拉强度服从均值为10560(kg/cm2)的正态分布，现采用新工艺生产了一种新钢丝，随机抽取 10根测得抗拉强度为：2 2/ 2 (1 ) d Z p p n 2 2 0. 02 1. 96 0. 036 0. 964 333. 3(件)10512, 10623, 10668, 10554, 10776 10707, 10557, 10581, 10666, 10670问在显著性水平= 0. 05下，新钢丝的平均抗拉强度比原钢丝是否有显著提高? 
参考答案
一、单选题
B  2. D  3. D  4. A  5. C  6. C  7. C  8.  9. A  10. C 

11. C  12. A  13. B  14.   15. D  

二. 多项选择题

1. BCE 2. ABCDE 3. ABCDE 4. ABC 5. 6. CD  7. BC 
三. 判断题

1. 错2. 错3. 对4. 错5. 错6. 对7. 错

四. 名词解释
1. 统计工作:是从数量方面对社会经济现象做调查研究的一种工作，是人们为认识客观事物而进行的搜集. 整理. 分析和提供统计资料的工作过程。

2. 统计资料:是统计工作的成果，是指在统计实践活动中所取得的，反映统计研究对象有关特征的各种综合性的数字资料和分析报告。

3. 

4. 总体:是指客观存在的，在某--相同性质基础上结合起来的许多个别事物的整体。

5. 总体单位:构成总体的个别事物。

五. 简答题
1.  度量集中趋势的指标有哪些 ? 
答: 算术平均数. 中位数. 众数. 四分位数. 几何平均数. 五数汇总和箱线图。
2.  列举抽样调查中四种误差？ 
答: 涵盖误差 ；无回应误差 ；抽样误差 ；测量误差。
3时间序列有哪些速度分析指标？ 
答：

4.  产生异方差的原因有哪些？ 
答：（1）由问题的经济背景所产生的异方差 ；（2）由于模型中忽略了某些重要的解释变量 ；（3）因模型的函数形式设定不当而产生的异方差 ；（4）经济结构的变化所引起的异方差性。
5. . 消除多重共线性的方法有哪些？ 
答：（1）剔除引起多重共线性的解释变量 ；（2）利用解释变量之间存在的某种关系 ；（3）改变模型的形式 ；（4）增加样本容量。
六. 计算题
1. 某企业要重新制定产品抽样检验的规范。已知过去检验的次品率在 3. 6%左右，现要求允许误差不超过 2%，置信度为 95%。问每次至少应抽查多少产品？ 
解：由题意，要推断的是总体成数，p =0. 036，1-p = 0. 964，d = 0. 02，α = 0. 05， zα /2 = z0. 025 = 1. 96 故每次至少应抽查334 件产品。
2. 某厂生产的一种钢丝抗拉强度服从均值为 10560(kg/cm2)的正态分布，现采用新工艺生产了一种新钢丝，随机抽取 10根测得抗拉强度为：2 2/ 2 (1 ) d Z p p n 2 2 0. 02 1. 96 0. 036 0. 964 333. 3(件)10512, 10623, 10668, 10554, 10776 10707, 10557, 10581, 10666, 10670 问在显著性水平= 0. 05 下，新钢丝的平均抗拉强度比原钢丝是否有显著提高 ? 
解：
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