

综合材料与表现复习资料
一、单选题
1、材料抵抗冲击载荷作用而不被破坏的能力称为（       ）。
A、抗拉强度    B、冲击韧性    C、屈服强度    D、疲劳强度
2、α-Fe 的晶型是（       ）。
A、体心立方    B、面心立方    C、密排六方    D、简单立方
3、实际晶体的典型线缺陷是（       ）
A、位错    B、晶界    C、亚晶界    D、空位
4、共晶转变是指（       ）。
A、液相→固相 I＋固相 I           B、固相→固相 I ＋固相 I 
C．从一个固相内析出另一个固相    D、从一个液相内析出另一个固相
5、固溶体出现晶内偏析后可用（     ）消除。
A、塑性变形    B、固溶强化    C、高温加热    D、 再结晶
6、铁碳合金相图中共晶转变线是（     ）。
A、GS 线    B、ECF 线    C、PSK 线    D、ES 线
7、下列不属于钢的常见热处理方法是（     ）。
A、退火    B、正火    C、淬火    D、超细化热处理
8、为了适当提高硬度，对于中低碳钢最合适的热处理是（     ）。
A、完全退火    B、球化退火    C、正火    D、扩散退火
9、模具钢球化退火后的组织为（     ）。
A、铁素体＋片状渗碳体    B、铁素体＋球状渗碳体    
C、马氏体                D、贝氏体
10、除 Co 外，大多数合金元素含量的提高对于钢的淬透性的影响是（     ）。
A、提高    B、降低    C、先提高后降低    D、先降低后提高
11、淬火钢经调质处理后得到的组织是（     ）。
A、回火 S    B、回火 M    C、回火T    D、s 
12、合金钢强化的原因不包括（     ）。
A、固溶强化    B、第二相强化    C、细晶强化    D、表面熔融强化
13、合金元素对钢的作用不包括（     ）。
A、提高强韧性    B、提高淬透性    C、提高塑性    D、提高回火稳定性
14、一滚动轴承要求具有较高的耐磨性，合适的材料及热处理是（     ）。
A、65Mn 调质              B、GCr15 淬火 +低温回火
C．65Mn 淬火 +中温回火    D、GCr15 调质
15、以下几种材料中减震性能最好的是（     ）。
A、灰铸铁    B、共析钢    C、亚共析钢    D、过共析钢
16、工业中强化铝合金的常用方法是（     ）。
A、淬火 +变质    B、淬火 +时效    C、淬火 +调质    D、淬火 +中温回火
17、高聚物具有的力学性能不包括（     ）。
A、高弹性和低弹性模量        B、粘弹性    
C、高强韧性                  D、低强度和高的比强度
18、下列材料中，最适合制造内燃机火花塞的是（     ）。
A、聚甲醛    B、氧化铝陶瓷    C、酚醛塑料    D、丁基橡胶
19、为了提高树脂的可塑性与柔软性可添加（     ）。
A、稳定剂    B、填充剂    C、增塑剂    D、固化剂
20、能够按照构件的结构和受力要求进行材料的最佳设计的是（     ）。
A、陶瓷材料    B、复合材料    C、工业橡胶    D、工程塑料
二、填空题
1、高聚合物粘弹性行为表现为       和       。
2、金属结晶两个密切联系的基本过程是       和       。
3、在金属学中，通常把金属从液态向固态的转变称为       ，通常把金属从一种结构的固态向另一种结果的固态的转变称为       。
4、晶格       使晶体变形的抗力增大，材料的       提高，这种现象称为固溶强化。
5、由液相结晶出单相固溶体的过程被称为       ；由液相在恒温下同时结晶出两个固相的转变被称为       。
6、钢的热处理工艺曲线包括       、       和冷却三个阶段。
7、通常将       加       相结合的热处理工艺称为调质处理。
8、常用的表面热处理方法有       和       两种。
9、根据铝合金的成分和成型工艺特点，铝合金分为       和       两大类。
10、高聚物的大分子链形态按其几何形状大致分为：       、支链型高分子和       。
三、多选题
1、下列钢号中，适合制造变速齿轮的有（       ）。
A．5CrNiMo      B、15 钢      C、20Cr      D、75 钢    E、42CrMo 
2、生产中可以采用以下哪些方法细化铸件的晶粒（       ）。
A．增大过冷度    B、变质处理    C、调质处理    D、振动   E、时效强化
3、 3Cr2W8V 钢按不同的分类方法属于（       ）。
A．合金结构钢    B、合金工具钢    C、中碳合金钢    
D、合金模具钢    E、合金弹簧钢
4、在下列零件中，需要进行淬火 +中温回火的有（       ）。
A．变速齿轮    B、冷作模具    C、热锻模具    D、弹簧     E、滚动轴承
5、化学热处理的基本过程包括（       ）。
A．加热    B、分解    C、吸收    D、扩散     E、冷却
6、以下关于铁碳合金相图说法不正确的是（       ）。
A．结晶过程中，碳钢没有发生共晶转变    B、碳钢组织没有莱氏体    
C、与白口铸铁相比，碳钢有较高强韧度    D、白口铸铁组织以贝氏体为基体     E、白口铸铁硬、脆
7、高分子化合物按聚合物性质分为（       ）。
A．塑料    B、加聚物    C、橡胶    D、缩聚物     E、纤维
8、下列哪些方法可以作为金属的抗腐蚀途径（       ）。
A．人工时效     B、获得单相组织    C、提高阳极的电极电位    
D、水韧处理     E、形成致密性氧化膜
9、适宜用锡基轴承合金制造的轴承包括（       ）等。
A．汽轮机的高速轴承    B、汽车的曲轴    C、拖拉机的连杆轴承    
D、内燃机的高速轴承    E、汽车的连杆轴承
10、复合材料的特点包括（       ）。
A．比强度和比模量高    B、破损安全性好    C、疲劳强度较高    
D、高温性能良好        E、减震性能良好
四、简答题
1、简述淬火时加热温度过高对钢所造成的影响。



2、请写出奥氏体的形成过程。



3、含硫量高的钢为什么锻造性能差？



4、简述合金元素对钢回火转变的影响。



5、简述高聚物的防老化措施。



5、 综合分析题
1、请写出 45 钢的工艺路线。 




2、拟用 T10A 钢制造铣刀 ,其工艺过程如下 : 
下料→锻造→热处理 1→机加工→热处理 2→精加工。请写出各热处理工序的名称和作用。





3、分析 1.6%C 过共析钢的结晶过程，并计算 P 和 Fe3C 的相对量（保留四位小数） 。



综合材料与表现复习资料答案
单选题
1-5:BAAAC   6-10:BDC   A   11-15:A   CBA    16-20:BCBCB 

填空题
1.静态粘弹性 ,动态粘弹性
2. 形核 , 长大
3. 凝固,固态相变
4. 畸变,强度、硬度
5. 匀晶转变,共晶转变 
6. 
7. 淬火,高温回火 
8. 表面淬火,化学热处理
9. 变形铝合金,铸造铝合金
10. 线型高分子,体型高分子

多选题
1-5:BC  ABD   BCD        ABCD
6-10:D  ACE   BCE   AD   ABCDE

简答题
1、简述淬火时加热温度过高对钢所造成的影响。
答：①氧化脱碳；②晶粒粗大；③内应力增大，产生变形、开裂。
2、请写出奥氏体的形成过程。
答：①奥氏体的形核；②奥氏体晶核的长大；③残留渗碳体的溶解；④奥氏体成分均匀化。
3、含硫量高的钢为什么锻造性能差？
答：固态下，钢中硫常以 FeS 形式存在。 FeS 与铁形成低熔点 (985℃)的共晶体（ FeS+Fe）
分布在晶界。当钢被加热到 1000~1200℃进行热变形时，会产生热脆现象，所以含硫量高的
钢锻造性能差。
4、简述合金元素对钢回火转变的影响。
答：①提高淬火钢的回火稳定性；②产生二次硬化现象。
5、简述高聚物的防老化措施。
答：①改进高聚物的结构， 提高结构稳定性； ②针对各种高分子化合物产生老化的机理添加防老化剂；③进行表面处理。

综合分析题
[bookmark: _GoBack]6、请写出 45 钢的工艺路线。 
答：下料—锻造—正火—粗加工—调质—精加工—表面淬火 +低温回火—检验
7、拟用 T10A 钢制造铣刀 ,其工艺过程如下 : 
下料→锻造→热处理 1→机加工→热处理 2→精加工。请写出各热处理工序的名称和作用。
答：热处理 1：球化退火。降低锻造应力，降低硬度，改善切削加工性能，并为后续的淬火
做组织准备。热处理 2：淬火 +低温回火。获得回火马氏体，降低钢中残余应力和脆性。



8.分析 1.6%C 过共析钢的结晶过程，并计算 P 和 Fe3C 的相对量（保留四位小数） 。答：∵ Q（P） +Q（Fe3C）=1 
0.77 Q（P）+ 6.69Q（Fe3C）=1.6 
∴Q（P） =（6.69-1.6）/（6.69-0.77）=5.09/5.92=85.98% 
Q（Fe3C）=（1.6-0.77）/（ 6.69-0.77）=0.83/5.92=14.02% 
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