
网络原理与应用复习资料 
一、判断题
1.完成电子邮件功能是在OSI的网络层。                  （      ）
2.ARP协议是运输层的协议。                             （      ）
3.以太网是一种局域网，而互连网不是局域网。             （      ）
4.高速缓冲区中的ARP表是由人工建立的。                 （      ）
5.以太网中，集线器的级联一定要用交叉UTP电缆。         （      ）
6.具有24个10M端口的交换机总带宽可达到240M。          （      ）
7.IP数据报经过的路由器越多，所花费的时间也会越多。     （      ）
8.台湾的顶级域名是TW，中国的顶级域名CN。               （      ）
9.HTTP默认的端口号是80。                               （      ）
10.网页采用HTML语言制作。                              （      ）
二、单项选题
1.世界上第一个计算机网络是 （      ）。
　A.ARPANET　    　B.ChinaNet　　    C.Internet　      　D.CERNET
2.在Internet域名体系中，域的下面可以划分子域，各级域名用圆点分开，按照（      ）。
A.从左到右越来越小的方式分4层排列           B.从左到右越来越小的方式分多层排列
C.从右到左越来越小的方式分4层排列           D.从右到左越来越小的方式分多层排列
3.将域名地址转换为IP地址的协议是（      ）。
　A.DNS　　          B.ARP　　            C.RARP　         　D.ICMP 
4.UTP与计算机连接，最常用的连接器为（      ）。
A.RJ-45　        　B.AUI　　            C.BNC-T　     　   D.NNI 
5.在WIN2000中，查看本机IP地址的命令是（      ）。
A.ping             B.tracert             C.net            D.ipconfig
6.顶级域名edu代表（      ）。
A.商业组织          B.教育机构           C.政府部门       D.军事部门
7.Ethernet的核心技术是它的随机争用型介质访问控制方法，即（     ）。
A.Token Bus       　B.Token Ring　　     C.CSMA/CD　　    D.XML
8.允许数据在两个方向上传输，但某一时刻只允许数据在单个方向上传输，称这种通信方式为（     ）方式。
A.并行              B.半双工             C.单工           D.全双工
9.电子邮件系统的核心是 (       )。
A. 电子信箱        B.邮件服务器          C.邮件地址       D.邮件客户机软件
10.IP地址129.66.51.37的哪一部分表示网络号（      ）。
A.129.66            B.129                 C.129.66.51      D.37
11.域名服务器上存放有internet主机的 （      ）。
A.域名　　          B.IP地址　            C.域名和IP地址　　    D.E-mail地址
12.为采用拨号方式联入Internet网络，不必要的是（       ）。
A.电话线　          B.一个MODEM　　       C.一个Internet账号　 　D. 一台打印机
13.ping命令测试网络的连通性，它所采用的协议是（       ）。
A.TCP                   B.ICMP           C.ARP            D.IP
14.在TCP/IP协议簇中，保证端到端信息的正确传输是在 (        )。
A.网络接口层           B.互联层          C.传输层            D.应用层
15.TCP/IP参考模型中的网络接口层对应于OSI中的 （       ）。
A.网络层　　          B.物理层            C.数据链路层　　   D.物理层与数据链路层
16.浏览器与Web服务器之间使用的协议是（       ）。
　A.DNS                 B.SNMP               C.HTTP            D.SMTP
17.计算机互联的主要目的是（      ）。
　A.制定网络协议　　                        B.将计算机技术与通信技术相结合
　C.集中计算 　　                           D.数据通信和资源共享
18.下面协议中，用于电子邮件的是 （      ）。
　A.URL　    　         B.SMTP　   　        C.HTTP　　            D.HTML
19.在OSI RM中，数据链路层的数据传输单元的是（          ）。
A.比特	   B.帧	  C.分组	   D.报文
20.局部地区通信网络简称局域网，英文缩写为（      ）。
A.WAN　　            B.LAN　　           C.SAN　 　            D.MAN 
三、填空题
1．因特网由                       和                        两部分组成。
2．Internet采用的协议簇为                               。
3．局域网中物理层的信号编码采用的是                            。
4．IP地址由                                             个二进制位构成。
5．以太网利用                          协议获得目的主机IP地址与MAC地址的映射关系。
6．在10Base-T以太网标准中，10代表的含义是                               ，“T”代表的含义是                                 。
7．C类IP默认的子网掩码是                                    。 
8．WWW万维网使用                                来标志万维网上的各种文档。
四、多项选题
1．计算机网络的性能指标有（       ）。
A.速率             B.带宽             C.吞吐量           D.时延
E.往返时间         F.利用率
2．下列关于UDP与TCP的描述，正确的是(       )。
A.UDP比TCP高效可靠                   B.TCP采用窗口机制控制流量
C.UDP是面向连接的                     D.TCP与UDP的端口号相同
E.在利用UDP发送数据前，不需要与对方建立一条连接
3．下列不属于应用层的协议有（        ）。
A.ARP             B.HTTP              C.IP              D.PPP
4．在互联网中，下列哪些设备需要具有路由功能（        ）。
A.具有单网卡的主机        B.具有多网卡的主机      C.路由器       D.集线器
5．以下可作为子网掩码的是（        ）。
A.255.192.0.0        B.255.224.128.0       C.255.255.255.241        D.255.255.224.0

五、简答题
1．按照连网距离来分，计算机网络有哪些类别？各种类别的网络有哪些特点？











2．常用的网络互连设备如下表，它们分别工作在OSI参考模型的哪一层，请填表？
	网络互连设备名称
	工作于OSI参考模型的哪一层

	集线器
	

	网桥
	

	两层交换机
	

	三层交换机
	

	路由器
	



3．画出TCP/IP模型的网络体系结构。









4．要发送的数据为101110。采用CRC的生成多项式是P（X）=X3+1。试求应添加在数据后面的余数。






5．与下列掩码相对应的网络前缀各有多少位？
（1）192.0.0.0            
（2）240.0.0.0
（3）255.224.0.0		
（4）255.255.248.0
（5）255.255.255.252








六、应用题
1．一个单位申请了一个C类网络地址为202.191.64.0，试将其划分为6个子网，每个子网最多能连接的主机数不超过30台，作为网络规划者，你将如何进行子网划分？（要求计算子网掩码，确定各子网的子网地址，并且给出各子网主机的最小IP和最大IP）        







2、假定网络中的路由器A的路由表有如下项目：
目的网络      距离       下一跳
N1	      4           B
N2            2           C
N3            1           F
N4            5           G
现在A收到C发来的路由消息如下：
目的网络		距离
N1		2
N2		1
N3		3
N4		7
试求出路由器A刷新后的路由表（详细说明每一个步骤）


























参考答案
一、判断题
1.×  2.×  3.   4.×  5.×　　

二、单选题
1.A    2.D    3.A    4.D    5.D    6.B    7.    8.B    9.B     10.A

[bookmark: _GoBack]11.C   12.D   13.    14.C   15.D   

三、填空题
1、             2、TCP/IP    3、曼彻斯特编码    4、32    5、ARP   

6、数据传输速率为10Mbps 、双绞线    7、255.255.255.0 	8、   

四、多选题
1、ABCDEF  2、BE   3、ACD   4、ABC  5、AD

五、简答题
1、答：按连网距离来分，计算机网络分为：广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN和个人区域网PAN。广域网的作用范围通常为几十到几千公里，城域网的作用范围一般是一个城市，其作用距离约为5-50km；局域网一般用微型计算机或工作站通过调整通信线路相连，作用范围在几公里以内；个人区域网就是在个人工作地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来的网络，其范围大约在10m左右。

2、答：物理层；数据链路层；数据链路层；网络层；网络层

3、TCP/IP参考模型分为四层：
	应用层

	运输层

	互连层

	网络接口层


4、答：用101110000和1001做模2异或运算，得余数011

5、（1）2    （2）4   （3）11  （4）21	（5）30

六、应用题
1、





2、路由器A刷新后的路由表为：
目的网络 距离  下一跳、
N1        3     C           （距离小于原来的距离，更新）
N2        2     C             （不变，没变化）
N3       1      F            （C中距离更大，不变）
N4       5      G           （C中距离更大，不变）
第 1 页 共 7 页

