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一、单项选择题

1.最早的计算机网络产生的时间和名称是（　　）

A.1959年　SAGE      B.1969　SAGE      C.1959年　ARPANET      D.1969年　ARPANET

2.IEEE802协议标准中不提供的服务原语有（　　）

A.Request      B.Indication      C.Response      D.Confirmation  

3.在OSI参考模型中，第N层与第N+1层之间的关系是（      ）

A.第N层是第N+1层的服务提供者       B.第N+1层从第N层接收报文并添加报头

C.第N层使用第N+1层提供的服务       D.第N层与第N+1层没有直接关系

4.下列选项中，不属于计算机网络物理层的特性是（       ）

A.机械特性      B.电气特性     C.功能特性      D.规程特性

5.OSI参考模型中，物理层的功能是（     ）

A.建立和释放连接              B.透明地传输原始比特流

C.在物理实体间传送数据帧      D.发送和接受用户数据

6.计算机网络传输的信息单位是数据单元，对等实体间传送的数据单元是（　）

A.SDU      B.PDU      C.IDU      D.SDH

7.第二代计算机网络由通信子网和资源子网组成，通信子网包括（    ）

A.物理层、数据链路层、传输层            B.物理层、数据链路层、网络层 

C.物理层、网络层、应用层                D.物理层、数据链路层、会话层 ： 

8.不属于数字数据的模拟信号调制技术是（　　）

A.ASK      B.PCM      C.FSK      D.PSK 

9.计算机网络数据交换技术中，不属于分组交换技术的有（　）

A.线路交换      B.数据报      C.信元交换      D.虚电路 

10.数据链路层进行的流量控制指的是（      ）

A.源端到目标端      B.源端到中间节点      C.目标节点到目的端      D.相邻节点之间 

11.以下网络设备中，哪个设备（      ）不会出现在网络层上。

A.集线器      B.路由器    C、三层交换机     D.网关

12.地址130.100.10.28默认的子网掩码有多少位（     ）

A.8   
B. 16   C. 24  
D. 32

13.顶级域名在根域名之下，com、net、org等都属于(   )。

A.国家顶级域名       B.通用顶级域名      C.国际顶级域名      D.系统顶级域名

二、判断题

1.无线网络最大的优点是可以摆脱优点的束缚。(   ) 

2.在OSI中,链路层和传输层都是面向链接的,但是链路层建立的是点到点的连接,传输层建立的是端到端的连接。（    ）

3.大气和外层空间是导向媒体。(    )

4.广播无线电波与微波中间的主要区别在于前者是全向性的,而后者是方向性的。(    )

5.因为无线局域网的接入设备比有线局域网贵,故组建无线局域网的成本就一定比组建有线局域网的成本高。（    ）

6.域名.org表示公司和企业。（  ）

三、填空题

1.计算机网络按网络的作用范围可以分为______、______和______ 三种。

2. OSI参考模型,开放系统互连参考模型,分为七层:物理层、       、        、传输层、会话层、表示层、应用层。

3.C类地址的默认子网掩码是          。

4.IP地址的首部固定大小为         个字节。

5.如果要测试主机之间的连通性需要用           命令。

四、简答题

1.试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

2.数据链路层的三个基本问题（帧定界、透明传输和差错检测）为什么都必须加以解决？

3.某网络上连接的所有主机，都得到“Request time out”的显示输出，检查本地主机配置和IP地址：210.100.10.56，子网掩码为255.255.0.0，默认网关为210.100.10.1，请问问题可能出在哪里？

五、计算题

1. 已知从网络的数据链路层中传输到PLS层的原始数据流为M＝1010001101，应用循环冗余码差错检测技术进行校验，其校验项P＝110101，试求其CRC码和传输的数据帧T？
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四、简答题
1答：物理层的任务就是透明地传送比特流。物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。网络层的任务就是要选择合适的路由，使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站，并交付给目的站的运输层。运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务，使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。应用层直接为用户的应用进程提供服务。

2答：①封装成帧是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，以构成一个帧。首部和尾部的一个重要作用是进行帧定界（即确定帧的界限）。

②由于帧的开始和结束的标记是使用专门的控制字符，因此，所传输的数据中的任何8比特的组合一定不允许和帧定界符的比特编码一样，否则就会出现帧定界的错误。 

③现实的通信链路都不会是理想的，即比特在传输过程中可能出现差错为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。
3. 答: 主机地址是C类地址，它的默认子网掩码 应为255.255.255。按题目所示，主机地址和子网掩码相与之后的结果是210.100.0.0，与默认网关210.100.10.1不在同一网段，即不是同一子网，所以ping之后请求超时。

五、计算题
1.答：正确答案： 

M=1010001101       P=110101

用1010001101 00000去除110101

商为Q= 1101010110              余数为R=1110

则：F=01110        T=1010001101 01110
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