自动化生产线控制复习资料
一 填空题 

1. 对于“MO VE”指令，如果将十进制的“4”传送给MB0，__________________位的值为“1”。 
2. 与电感接近开关、霍尔接近开关相比，电容接近开关检测距离远，静电电容接近开关可以检测__________________、__________________、木材等物质的位置。 
3. 对射式光电接近开关是指光发射器（光发射器探头或光源探头）与光接收器（光接收器探头）处于__________________的位置工作的光电接近开关。 
4. 在PLC 的CPU 中，必须装有两类程序，CPU才能正常地工作。一类是________________________，另一类是________________________。 
5. ________________________是用于SIMATIC可编程逻辑控制器的组态和编程的标准软件包，它是SIMATIC工业软件的组成部分。 
6. __________________是对应于循环执行的主程序的程序块，它是STEP 7程序的主干。 
7. 供料单元中的真空发生器的基本工作原理是__________________。 
8. 光电式接近开关主要由__________________和__________________组成。__________________用于发射红外光或可见光。__________________用于接收发射器发射的光，并将光信号转换成电信号以开关量形式输出。
9. 无杆气缸没有普通气缸的__________________，它利用活塞直接或间接实现往复直线运动。其 优点是__________________，特别适用于__________________的场合。
10. 在STEP 7 软件中，结构化的用户程序是以“__________________”的形式实现的。主要有 __________________、__________________ 、__________________ 、__________________ 、__________________、__________________等类型。
11. S7-300 PLC CPU面板上安装LED 显示灯，其中，SF（红色）亮表示________________________；BF（红色）亮表示________________________。 
12. 当选择菜单Station-_________________>或点击工具条中的相应图标时，就把硬件的组态和参数分配保存到系统数据块中。 
13. 插入程序：选择菜单__________________-> Pro gra m -> S7 Pro gra m可以在当前项目下插入一个新程序。
14. 在MPS 工作站中，用__________________传感器相互连接，进行通信。这种连接形式称为StationLink。 
15. 多点接口MPI是用于连接CPU和PG/OP的接口，或用于________________________的通讯接口。 
16. STEP 7标准软件包支持三种编程语言：__________________、__________________和__________________。 
17. MPS是__________________的简称。 
18. 在安装调试工作站气动回路时，将所有元件连接完并检查无误后再打开__________________，不要在有压力的情况下__________________和连接。 
19. 光电式传感器是用光电转换器件作敏感元件，将__________________转换为__________________的装置。光电式传感器的种类很多，按照其输出信号的形式，可以分为__________________、__________________、__________________。 
20. 漫射式光电接近开关是利用光照射到__________________后反射回来的光线而工作的，由于物体反射的光线为漫射光，故该种传感器称为漫射式光电接近开关。
21. 电感式传感器可以检测__________________材料。 
22. I/O接线端口有__________________个输入接线端子和__________________个输出接线端子，在每一路输入、输出上都有__________________显示，用于显示相应的输入、输出信号状态，供系统调试使用。在每一个端子旁都有__________________标号，以说明端子的位地置。 
23. MPS中供料、检测、操作手和加工单元所用的PLC是________________________国________________________公司生产的________________________。 
24. 两联件允许表压力范围，0~8bar。其作用是除去压缩空气中所含的__________________及__________________、调节并保持恒定的__________________。 25. 当组成一台PLC需要8个以上的信号模块（包括SM、FM、CP）时，则应增加________________________，这就构成了________________________PLC。 
二 单选题
三 判断题 
35. 在系统设计中CPU容量越大越好。（  ）
36. 在PLC中，实数是用十进制数表示的正数或负数。 （  ）
37. 出于安全考虑很多低电压器的额定电压都是直流24V。 （  ）
38. PLC最核心的部件是存储器。 （  ）
39. 三位五通阀的控制口未加控制信号时，输入口和输出口处于断开状态。 （  ）
40. 815N生产线的供料单元料仓中无工件时，光电传感器的信号为“0”。 （  ）
41. 光电传感器的接收端不能直接正对很强的光源。 （  ）
42. 良好的接地是保证PLC可靠工作的重要保障，可以避免偶然发生的电压冲击伤害。 （2 分）（  ）
43. 在PLC的比较指令系统中，比较式可以等于、大于、大于等于、小于、小于等于和不等于。 （  ）
44. 改变异步电机转子转速可通过改变电机的转差率来实现。 （  ）
45. 电磁阀线圈应接在PLC的位元件M上。 （  ）
46. 步进电机的转角由脉冲数决定。 （  ）
47. 在顺序控制中，凡顺序转换均决定于输出信号，而与设备的动作结果无关，称为开环顺序控制。 （  ）
48. PLC适用于大多数工业现场，对使用场合、环境温度都没有要求限制。 （  ）
49. 气源装置给系统提供足够清洁干燥且具有一定压力和流量的压缩空气。 （  ）
50. 815N生产线的机器手单元使用了旋转气缸。 （  ）
自动化生产线控制复习资料参考答案
一 填空题 
1. 答案：M0 .2   



2. 答案：金属,塑料



3. 答案：相对
4. 答案：操作系统,用户程序
5. 答案：STEP 7




6. 答案：OB1
7. 答案：引射原理



8. 答案：光发射器,光接收器,光发射器,光接收器
9. 答案：刚性活塞杆,节省了安装空间,小缸径长行程
10. 答案：块,OB,FB,FC,DB,SFB,SFC


11. 答案：硬件或软件错误,总线出错
12. 答案：Sa ve and Co mp ile



13. 答案：Inse rt
14. 答案：光电式






15. 答案：MPI子网中
16. 答案：STL(语句表),LAD(梯形图), FBD(功能块图)
17. 答案：模块化生产加工系统



18. 答案：气源,拆卸
19. 答案：光信号,电信号,模拟式,数字式,开关量输出式
20. 答案：被测物体上


21. 答案：金属


22. 答案：8,8,LED,数字
23. 答案：德,SIEMENS（西门子）,SIMATIC S7-300
24. 答案：杂质,凝结水,工作压力


25. 答案：机架,多机架结构

二 单选题
三 判断题 
答案：F

36. 答案：T

37. 答案：T

38. 答案：F


答案：F

40. 答案：F

41. 答案：T

42. 答案：T

答案：T

44. 答案：T

45. 答案：F

46. 答案：T

47. 答案：T

48. 答案：F

49. 答案：T

50. 答案：F
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