自动检测技术复习资料
一、单选题

1、不能用涡流式传感器进行测量的是 (     ) 。

A、 位移           B、 材质鉴别     

C、 探伤           D、 非金属材料

2、传感器的下列指标全部属于静态特性的是(     )。 
    A、线性度、灵敏度、阻尼系数    B、幅频特性、相频特性、稳态误差

    C、迟滞、重复性、漂移          D、精度、时间常数、重复性

3、电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转为(      )的输出。
    A、电阻         B、电压        C、电容         D、电荷
4、信号传输过程中，产生干扰的原因是(      )

    A、信号是缓变的             B、信号是快变的
    C、干扰的耦合通道           D、信号是交流的
5、传感器的输出对随时间变化的输入量的响应称为传感器的（     ）  
    A．动态响应                 Ｂ．线性度       

    Ｃ．重复性                  Ｄ．稳定性

二、判断题
1、光敏电阻的暗阻越大越好，而亮阻越小越好，也就是说暗电流要小，亮电流要大。这样光敏电阻的灵敏度就高。（     ）

2、实际测量中，精密度高，准确度不一定高，因仪表本身可以存在较大的系统误差。反之，如果准确度高，精密度也不一定高。（     ） 

3、智能传感比普通传感器性能优越，它输出的信号一定为数字信号。   （   ）

4、线性度不是传感器的静态特性之一。 （     ）

5、实际测量中，精密度高，准确度不一定高，因仪表本身可以存在较大的系统误差。反之，如果准确度高，精密度也不一定高。（    ）

三、简答题
1、什么是测量误差？
答：

2、采用逐次逼近法的模/数转换器主要由哪几部分组成？

答：

3、什么是功能型光纤传感器？

答：

什么是虚拟仪器？

答：

四、论述题
1、如何消除测量系统中的系统误差？
 答：    

2、下图是检测系统组成结构框图，请简述各模块的功能？
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答：
3、请大致描绘一个自动检测系统中典型的传感器与微计算机接口电路组成示意图。 

答:： 

4、如图所示自感式传感器的原理图，它是由线圈、铁芯和衔铁三部分组成，当铁心的结构与材料确定后，根据自感L的计算公式，可以用来设计那些类型的传感器？
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答：
自动检测技术复习资料参考答案
一、单选题

1、D  2、C  3、B  4、C  5、A
二、判断题

1、√  2、√  3、×  4、×  5、√
三、简答题
1、答：测量的目的是希望通过测量获取被测量的真实值。但由于种种原因, 例如, 传感器本身性能不十分优良, 测量方法不十分完善, 外界干扰的影响等, 都会造成被测参数的测量值与真实值不一致, 两者不一致程度用测量误差表示。测量误差就是测量值与真实值之间的差值。 它反映了测量质量的好坏。 

2、答：略
答：功能型光纤传感器如下图，它指利用对外界信息具有敏感能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件，将“传”和“感”合为一体的传感器。功能性光纤传感器中光纤不仅起传光作用，而且还利用光纤在外界因素的作用下，其光学特性(光强、相位、频率、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此，传感器中光纤是连续的。

4、答：虚拟仪器就是在以计算机为核心的硬件平台上，由用户设计定义具有虚拟面板，其测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟仪器是利用计算机显示器模拟传统仪器控制面板，以多种形式输出检测结果；利用计算机软件实现信号数据的运算、分析和处理；利用I/O接口设备完成信号的采集、测量与调理，从而完成各种测试功能的一种计算机仪器系统

四、论述题
1、答： （1）在测量结果中进行修正。对于已知的系统误差, 可以用修正值对测量结果进行修正; 对于变值系统误差, 设法找出误差的变化规律, 用修正公式或修正曲线对测量结果进行修正; 对未知系统误差, 则按随机误差进行处理。 

（2）消除系统误差的根源。在测量之前, 仔细检查仪表, 正确调整和安装; 防止外界干扰影响; 选好观测位置， 消除视差; 选择环境条件比较稳定时进行读数等。 

（3）在测量系统中采用补偿措施。找出系统误差的规律, 在测量过程中自动消除系统误差。

（4） 实时反馈修正。由于自动化测量技术及微机的应用, 可用实时反馈修正的办法来消除复杂的变化系统误差。

2、答：系统中的传感器是感受被测量的大小并输出信号的器件或装置。

数据传输环节用来传输数据。当测量系统的几个功能环节独立地分割开的时候， 则必须由一个地方向另一个地方传输数据，数据传输环节就是完成这种传输功能的。

数据处理环节是将传感器输出信号进行处理或变换。如对信号进行放大、运算、线性化、数-模或模-数转换， 变成另一种参数的信号或变成某种标准化的统一信号， 使其输出信号便于显示、记录，既可用于自动控制系统，也可与计算机系统相连接，以便于对测量信号进行信息处理。

数据显示环节是将被测量信息变成人感官能接受的形式，以完成监视、控制或分析的目的。

3、答: 可以适当自由发挥，比如：
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4、答: 当铁心的结构与材料确定后，上式分母的第一项为常数，此时自感L是气隙厚度δ和气隙有效截面积A的函数，即L=f (δ,A) 

(a)保持A不变，则L为δ的单值函数，可构成变气隙型传感器。

(b)保持δ不变，使A随位移而变化，则可形成变截面型传感器。

(c)线圈中放入圆柱形衔铁，也是一个可变自感。使衔铁作上、下位移，自感量将相应变化，这就构成螺线管式电感传感器。
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