装配式建筑工程施工复习资料
一 单选题 
装饰材料按化学性质分类，属于有机材料的是（   ）。 

A. 石材 



B. 塑料 


C. 铝塑板 


D. 真石漆 
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入（   ）构成芯材，并与特制的护面纸牢固结合在一起的建筑板材。 

A. 增强剂 


B. 纤维和外加剂 

C. 稳定剂 


D. 纤维剂 
属于直接的工程验收规范的是（   ）。 

A.GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
    B. GB 50222—95《建筑内部装修设计防火规范》 

C. GJ 16—2008《民用建筑电气设计规范》 

D. GB 18581—2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 

根据弹好的位置线安装主龙骨，主龙骨安装时要比吊顶标高线（   ）并作临时固定。

A. 稍低 



B. 稍高 


C. 持平 



D. 重合 
底层抹灰是为加强墙面基层与抹灰层黏结并起初步找平的作用，抹灰厚度一般为（   ）mm。

  A. 3-5 



B. 2-6 


C. 4-7 



D. 5-7 
内外墙、柱面装饰装修主要目的是（   ）。 

A.掩饰空调等管道,美化室内环境 


B. 保护建筑主体,满足使用及美化功能 

    C. 满足易清理、耐冲击、防滑等功能 

D. 满足安全、装饰功能 
确定吊顶标高线的方法是以装饰好的（   ）为基准。

  A. 楼地面 


B. 楼平面 


C. 楼顶面 


D. 楼基面 
砂分为细砂、中砂、粗砂，抹灰以中砂或中、粗混合砂为主，使用前过（   ）mm孔径筛子。 

A. 5 


B. 4 


C. 6 


D. 7 
在（   ）过程中,需要设计方、施工方、监理方等各方互相配合,同时在设计阶段或施工阶段,还需要设计方或施工方不同专业人员之间相互配合。 

A. 土建保修期 

B. 土建养护期 

C. 土建更改期 

D. 土建验收期 
装饰材料按化学性质分类，属于复合材料的是（   ）。 

A. 石材 



B. 塑料 



C. 陶瓷 



D. 真石漆 
彩色瓷粒颜色众多，以石英、长石和瓷土为主要原料经烧制而成，粒径一般为（   ）mm。 

A. 0.1-1.1 

B. 3-4.1 


C. 1.2-3


 D. 4.2-6 
装饰材料按装饰部位分类，属于内墙装饰的是（   ）。 

A. 水性地面涂料 

B. 木质装饰人造板 
C. 木丝板 


D. 珍珠岩吸声板 
材料的燃烧性能分类有4级，其中难燃性材料是指（   ）。 

A. 石材 



B. 水泥制品 


C. 玻璃 



D. 水泥刨花板 
装饰材料按装饰部位分类，属于地面装饰的是（   ）。 

A. 强化复合地板 

B. 木质装饰人造板 
 C. 木丝板

   D. 珍珠岩吸声板 
面层抹灰为装饰层，主要起装饰和光洁作用，抹灰厚度一般为（   ）mm。 

A. 3-5 



B. 2-5



 C. 4-7


    D. 5-7 
中层抹灰为找平层，主要起找平和面层黏结作用，抹灰厚度一般为（   ）mm。

A. 3-5 



B. 5-12 



C. 4-9 



D. 5-10 
顶棚装饰装修主要目的是（   ）。 

A.掩饰空调等管道,美化室内环境 


B. 保护建筑主体,满足使用及美化功能 

    C. 满足易清理、耐冲击、防滑等功能 

D. 满足安全、装饰功能 
楼梯装饰装修主要目的是（   ）。 

A.掩饰空调等管道,美化室内环境 


B. 保护建筑主体,满足使用及美化功能

C. 满足易清理、耐冲击、防滑等功能 

D. 满足安全、装饰功能 
木龙骨石膏板吊顶在施工过程中需要注意（  ）问题。

A.吊顶的稳固性和平整性 




B. 吊顶的耐火性 

    C. 吊顶的防潮性 






D. 吊顶的美观性
属于专项的工程验收规范的是（  ）。 

A.GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 

B.GB 50327—2001《住宅装饰装修工程施工规范》

C.JGJ 16—2008《民用建筑电气设计规范》 

D. GB 18581—2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 
二 多选题
纸面石膏板有（    ）等优点。 

质量轻 




B. 隔热 




C. 隔声 




D. 可加工性好 



E. 防火 
（    ）使用前要进行筛选并进行防火处理。 

A. 木龙骨 


    B. 胶合板 


C. 大芯板 


D. 刨花板 
墙柱面装饰的作用主要有（    ）。 

A. 保护功能 


    B. 使用功能


C. 装饰功能  

D. 隔热功能 
木龙骨吊顶是指以（    ）组成结构格栅而制成的吊顶。 

    A.木龙骨 



B. 胶合板



C. 细木工板 

   D. 高硬度板 



E. 主要承载板
粘贴类墙面装饰材料可以分为（    ）。 

A. 壁纸 



B. 壁布粘贴 


C. 饰面砖镶贴 

D. 壁砖 
木楼梯构造主要由（   ）等组成。 

楼梯段 



B. 平台 



 
C. 栏杆扶手 

D. 立柱 




E. 踏步 
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，骨架由（   ）组成。 

A. 承重龙骨 


B. 覆面龙骨 


C. 横撑龙骨 


D. 配件 
T形金属龙骨矿棉板吊顶主要由（   ）组成。 

A. 主龙骨


B. 次龙骨


 C. 边龙骨 


D. 吸声矿棉板 
抹灰类材料的组成主要有（   ）。 

A. 胶凝材料 


B. 骨料 



C. 纤维材料 


D. 聚氨酯材料 
根据施工的项目分类。按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)，将建筑装饰装修施工项目划分为（   ）。 

A. 抹灰工程 


B. 门窗工程 


C. 吊顶工程 


D. 设备安装工程 
从建筑装饰设计、施工阶段划分来看,建筑装饰专业的学生主要面向的岗位群包括（   ）。 

A. 装饰施工管理 

B. 建筑装饰设计

C. 建筑装饰预算  
D. 建筑装饰监理 
按构造形式顶棚可分为（   ）。 

A. 活动式 


B. 隐蔽式


C. 开敞式 

D. 金属装饰板顶棚 
顶棚的形式多种多样，按照结构形式分为（   ）。 

A. 直接式 


B. 悬吊式 


C. 间接式 


D. 错层式 
装饰施工原则有（   ）。 

A. 安全原则 


B. 使用原则 


C. 可行性原则 

D. 经济性原则 
纤维材料的目的是（   ）。 

A.增强抹灰整体性 

B. 防止抹灰砂浆干后的微裂 

C.提高抹面砂浆的变形能、抗渗能力及抗冻能力 

D. 使抹面砂浆的耐久性大大增强 
三 判断题
46. 构造设计的目的是为了实现方案的效果，因此方案设计是构造设计的依据，构造设计必须服从方案设计，想方设法完美地实现方案设计者所设想的艺术效果。（  ）
47. 装饰装修的唯一目的就是美观，因此构造设计必须美观。 （  ）
48. 门窗装饰装修的主要目的改善隔声、采光等功能。 （  ）
49. 建筑装饰装修构造按其形式可分为三大类：饰面类构造、配件类构造和结构类构造。 （  ）
50. 构造设计方案要保证其在施工阶段和使用阶段的安全性、耐久性、环保性。 （  ）
装配式建筑工程施工复习资料参考答案
一 单选题 
1. 答案：B        2. 答案：B      3. 答案：A       4. 答案：B       5. 答案：D
6. 答案：B

7. 答案：A

8. 答案：A

9. 答案：A

10. 答案：D
11. 答案：C

12. 答案：B

13. 答案：D

14. 答案：A

15. 答案：B
16. 答案：B

17. 答案：A

18. 答案：D  
19. 答案：A  
20. 答案：C
二 多选题 
31. 答案：A,B,C,D,E         32. 答案：A,B,C         33. 答案：A,B,C
34. 答案：A,B,C             35. 答案：A,B,C         36. 答案：A,B,C,D,E
37. 答案：A,B,C,D           38. 答案：A,B,C,D       39. 答案：A,B,C
40. 答案：A,B,C             41. 答案：A,B,C,D       42. 答案：A,B,C,D
43. 答案：A,B               44. 答案：A,B,C,D       45. 答案：A,B,C,D
三 判断题 
46. 答案：T    47. 答案：F     48. 答案：T    49. 答案：T    50. 答案：T
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