计算机应用基础复习资料
一 单选题
断电会使原存信息丢失的存储器是（ ）。

A. RAM



 B. 硬盘



 C. ROM 



D. U盘 
下列各项中,不属于多媒体硬件的是（ ）。 

A. 光盘驱动器


 B. 视频卡 


C. 音频卡 


D. 加密卡 
用计算机管理科技情报资料，是计算机在（ ）方面的应用。

A. 科学计算


 B. 数据处理 

C. 实时控制


 D. 人工智能 
微机中，主机主要包括以下（
 ）之外的设备。 

A. 显示器 



B. 显卡 



C. CPU



 D. 声卡 
网络操作系统属于计算机网络中的________。 

硬件







 B. 软件 

C. 既可以算硬件，也可以算软件 


D. 既不是硬件，也不是软件
24位真彩色能表示多达________种颜色。

A. 16772218


 B. 16772217 


C. 2的24次方

 D. 256 
用MIPS为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的（ ），指的是每秒处理的百万级的机器语言指令数。

A. 传输速率 


B. 运算速度 


C. 字长 


D. 存储器容量 
某单位的财务管理软件属于（ ）。 

A. 工具软件 


B. 系统软件


 C. 编辑软件


 D. 应用软件 
在外部设备中，打印机属于计算机的（   ）设备。

A. 输入


 B. 输出 


C. 外存储 


D. 内存储 
一般用微处理器的（   ）进行分类。

A. 字长 



B. 规格 



C. 性能



 D. 价格 
综合业务数字网络（ISDN）的信道一般采用________技术进行传输。

A. 时分多路复用

 B. 频分多路复用


 C. 时分单路

 D. 频分单路 
一台微型计算机的字长为4个字节，它表示（   ）。 

能处理的字符串最多为4个ASCⅡ码字符 

能处理的数值最大为4位十进制数9999 

在CPU中运算的结果为8的32次方 

D. 在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为32位 

家电遥控器所采用得传输载体是________。 

A. 微波 



B. 电磁波


C. 红外线 


D. 无线电波 
半导体只读存储器(ROM)与半导体随机存储器(RAM)的主要区别在于（    ）。

ROM可以永久保存信息，RAM在掉电后信息会丢失 

ROM掉电后，信息会丢失，RAM则不会 

ROM是内存储器，RAM是外存储器 

D. RAM是内存储器，ROM是外存储器 

CD-ROM光盘与DVD-ROM光盘________。 

前者尺寸略大于后者  B. 容量相同    C. 前者容量略小于后者 
 D. 尺寸相同 

每个IP地址可以有4个10进制数表示，每个10进制数之间用________分开。

A. 中文句号 


B. 逗号


C. 分号 


D. 英文句号 
在微机中，bit的中文含义是（     ）。 

A. 二进制位 


B. 字


C. 字节 


D. 双字 
Windows 2000中，关闭系统的命令位于________菜单中
A. “关闭” 



B. “退出” 

C. “开始”

 D. “启动” 
微机系统的开机顺序是（ ）。 

先开外部设备再开主机         B. 先开主机再开打印机 

C. 先开主机再打开显示器      
D. 先开主机再开外设 

网页中的图片一般采用的图片类型是________。

BMP和GIF 





B. GIF 和JPEG 

C. JPEG 和BMP 





D. HTMP和JPEG 

人们把以（ ）为硬件基本部件的计算机称为第四代计算机。 

大规模和超大规模集成电路 


B. ROM和RAM 

C. 小规模集成电路 





D. 磁带与磁盘 

使用Cache可以提高计算机运行速度，这是因为（ ）。

Cache增大了内存的容量 



B. Cache扩大了硬盘的容量 

C. Cache缩短了CPU的等待时间 


D. Cache可以存放程序和数据 

在内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的序号，这个序号称之为（ ）。

A. 字节


 B. 编号 


C. 地址



D. 容量 
硬盘连同驱动器是一种（ ）。 

A. 内存储器 

B. 外存储器 


C. 只读存储器

D. 半导体存储器 
JPEG是一种________。

能以很高压缩比来保存图像而图像质量损失不多的有损压缩方式 

不可选择压缩比例的有损压缩方式 

有损压缩方式，因此不支持24位真彩色

D. 可缩放的动态图像压缩格式 
一台微机的型号中含有486、586等内容时，其含义是（ ）。 

运算控制单元的档次 




B. 软盘容量大小

C. 主存储器容量大小 




D. 硬盘容量大小 
在Windows2000中，为结束陷入死循环的程序，应首先按的键是

A. Ctrl+Alt+Del 


B. Ctrl+Del 


C. Alt+Del


 D. Del 
DRAM存储器的中文含义是（ ）。

静态随机存储器




B. 动态随机存储器

 C. 静态只读存储器 



D. 动态只读存储器
把内存中的数据传送到计算机的硬盘，称为（ ）。 

A. 显示


B. 读盘


C. 输入


D. 写盘 
目前实际存在与使用的广域网基本都是采用________。

A. 总线拓扑

 B. 环型拓扑


C. 网状拓扑


 D. 星型拓扑 
二 多选题 
在WINDOWS2000默认环境中，若已找到了文件名为try.bat的文件，方法_(
)能    编辑该文件 

用鼠标左键双击该文件 

用鼠标右键单击该文件，在弹出的系统快捷菜单中选"编辑"命令 

首先启动"记事本"程序，然后用"文件/打开"菜单打开该文件 

D. 首先启动"写字板"程序，然后用"文件/打开"菜单打开该文件 

在WINDOWS2000中，可以使用()来管理"打印机" 

A. 资源管理器 


B. 控制面板


C. 我的电脑


 D. 附件 
下列叙述中，不正确的是________ 

存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失 

操作系统是只对硬盘进行管理的程序

硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存 

D. 磁盘驱动器属于外部设备
Windows2000中,文件名中能包括的符号是________

A. # 


B. > 
    
C. ~ 
   
D. .
下面有关计算机操作系统的叙述中，正确的是________ 

操作系统属于系统软件 

操作系统只负责管理内存储器，而不管理外存储器 

UNIX是一种操作系统

D. 计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理

在WINDOWS2000中，文件的属性包括 

A. 系统 

B. 运行 


C. 隐藏


D. 只读 
在Windows 2000中，下列关于添加硬件的叙述不正确的是________ 

添加任何硬件均应打开“控制面板” 

添加即插即用硬件必须打开“控制面板” 

添加非即插即用硬件必须使用“控制面板” 

D. 添加任何硬件均不应使用“控制面板”
CAD软件可用来绘制________ 

A. 机械零件图 


B. 建筑设计图

 C. 服装设计图 

D. 办公室平面图
下列叙述中，正确的是________ 

把数据从内存传输到硬盘叫写盘 

把源程序转换为目标程序的过程叫编译 

应用软件对操作系统没有任何要求 

D. 计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制
调制解调器（Modem）的作用包括________ 

将计算机的数字信号转换成模拟信号，以便发送

将模拟信号转换成计算机的数字信号，以便接收 

将计算机数字信号与模拟信号互相转换，以便传输 

D. 为了上网与接电话两不误
计算机应用基础参考答案
一 单选题
1. 答案：A
解析过程：
2. 答案：D
解析过程：
3. 答案：B
解析过程：
4. 答案：A
解析过程：
5. 答案：B
解析过程：
6. 答案：C
解析过程：
7. 答案：B
解析过程：
8. 答案：D
解析过程：
9. 答案：B
解析过程：
10. 答案：A
解析过程：
11. 答案：A
解析过程：
12. 答案：D
解析过程：
13. 答案：C
解析过程：
14. 答案：A
解析过程：
15. 答案：D
解析过程：
16. 答案：D
解析过程：
17. 答案：A
解析过程：
18. 答案：C
解析过程：
19. 答案：D
解析过程：
20. 答案：B
解析过程：
21. 答案：A
解析过程：
22. 答案：C
解析过程：
23. 答案：C
解析过程：
24. 答案：B
解析过程：
25. 答案：A
解析过程：
26. 答案：A
解析过程：
27. 答案：A
解析过程：
28. 答案：B
解析过程：
29. 答案：D
解析过程：
30. 答案：C
解析过程：
二 多选题 
31. 答案：B,C,D
解析过程：
32. 答案：A,B,C
解析过程：
33. 答案：A,B,C
解析过程：
34. 答案：A,B,C
解析过程：
35. 答案：A,C,D
解析过程：
36. 答案：A,C,D
解析过程：
37. 答案：A,B,D
解析过程：
38. 答案：A,B,C,D
解析过程：
39. 答案：A,B,D
解析过程：
40. 答案：A,B,C
解析过程：
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