班级：                               学号：                   姓名：            

函授（业余）教育  作业

课程名称：计算机控制系统
一、单项选择

1.由于计算机只能接收数字量，所以在模拟量输入时需经（      ）转换器转换。  

A.A/D       B.双向可控硅       C.D/A       D.光电 

2.若系统欲将一个D/A转换器输出的模拟量参数分配至几个执行机构，需要接入（     ）器件完成控制量的切换工作。

A.锁存器锁存       B.多路开关       C.A/D转换器转换       D.反多路开关

3.某控制系统中，希望快速采样，保持器的保持电容CH应取值 （     ）。

A. 比较小        B.比较大       C.取零值       D.取负值

4.在LED显示系统中，若采用共阳极显示器，则将段选模型送至  （     ）。

A.阳极         B.阴极        C.阴极或阳极        D.先送阴极再送阳极

5.电机控制意味着对其转向和转速的控制，微型机控制系统的作法是通过（      ）实现的。

A.改变定子的通电方向和通电占空比        B.改变转子的通电方向和通电占空比

C.改变定子的通电电压幅值                D.改变转子的通电电压幅值

6. 在工业过程控制系统中采集的数据常搀杂有干扰信号，（  ）提高信/躁比。

A.只能通过模拟滤波电路                     B.只能通过数字滤波程序 

C.可以通过数字滤波程序/模拟滤波电路        D.可以通过数字滤波程序和模拟滤波电路

7.步进电机常被用于准确定位系统，在下列说法中错误的是（  ）。 

A.步进电机可以直接接受数字量          B.步进电机可以直接接受模拟量 

C.步进电机可实现转角和直线定位        D.步进电机可实现顺时针、逆时针转动

二、综合题

通过8259A产生中断使8255A的端口A经过反相驱动器连接一共阴极七段发光二极管显示器；端口B是中断方式的输入口。设8259A的中断类型码基值是32H。8255A口地址为60H-63H,8259A端口地址为20H、21H。试完成以下任务：
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（1）设系统中只有一片8259A，中断请求信号为边沿触发方式，采用中断自动结束方式、全嵌套且工作在非缓冲方式，试完成8259A的初始化编程。

（2）若使LED上显示E，端口A送出的数据应为多少？如显示O端口A送出的数据又为多少？编写程序实现在LED上先显示E，再显示O的程序。
函授（业余）教育  作业参考答案

课程名称：计算机控制系统

一、单项选择

1A    2D   3A  4B   5B   6D   7B 

二、综合题
 （1）MOV AL,0001011B

       OUT 20H,AL                                       

       MOV AL,00110010B

       OUT 21H,AL                                       

       MOV AL,00010011B

       OUT 21H,AL                                    
（2）如果显示E，则端口A送出的数据是30H；          

如果显示O，则端口A送出的数据是01H；         

程序如下：MOV AL,10000000B

          OUT 63H,AL                                 

          MOV AL,30H

OUT 60H,AL                                 

MOV AL,01H

OUT 60H,AL    
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