计算机硬件技术复习资料
一 单选题 
主板电池旁常有一用来清除BIOS用户设置参数的（     ）。
A. 芯片 


B. 插座 


C. 跳线


 D. 指示灯 
下列哪一个选项不是现在常用的文件系统（     ） 

A. DOS 


B. FAT


 C. NTFS


D. FAT32 
在计算机部件中，（      ）对人体健康影响最大，挑选的时候要慎重。
A. 显示器 


B. 机箱 


C. 音响 


D. 主机 
PC机启动时，如果想进入BIOS设置，应立即按下（  ）键，就可以进BIOS设定界面

A. Del 



B. Ctrl 


C. Alt


 D. Enter 
操作系统是（       ）。 

A. 计算软件

 B. 应用软件

 C. 系统软件


 D. 字表处理软件 
在微型计算机系统中，微处理器又称为（      ）。 

A. RAM 


B. ROM 


C. CPU


 D. VGA 
独立声卡一般插入主板的接口类型是 （       ）。 

A. USB 


B. PCI 


C. VGA


 D. IDE 
以下哪种不是死机的主要原因？（      。） 

CPU散热不良或超频太高 


B. 板卡接触不良或松动 

C. 不正确开关机 





D. 内存条故障或容量不够 
计算机病毒主要是通过(     )传播的。 

A. 硬盘 


B. 键盘 


C. 软盘 


D. 显示器 
IP地址是由（       ）组成 。
三个黑点分隔主机名.单位名.地区名和国家名4个部分 

三个黑点分隔4个部分，前两部分是国家名和地区名代码，后两部分是网络和主机代码

三个黑点分隔4个0～255的数字 

D. 三个黑点分隔4个部分，前两部分是国家名和地区名，后两部分是数字 
在计算机中，信息的最小单位是（      ）

A. 位 



B. 字节


 C. 字 


D. 字长 
下列存储单位中最大的是（       ） 

A. TB 



B. B



 C. GB 


D. MB 
IDE硬盘接口的针脚数是(       )。 

A. 39 



B. 40 


C. 41


 D. 42 
在计算机中的五大部件中，负责控制和协调其它部件工作的是（    ）。 

A. 运算器 


B. 存储器 

C. 控制器 

D. 输入输出设备 
配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决(      )。 

内存与辅助存储器之间速度不匹配问题 

CPU与辅助存储器之间速度不匹配问题 

CPU与内存储器之间速度不匹配问题 

D. 主机与外设之间速度不匹配问题 
未来计算机的发展趋向于巨型化.微型化.网络化.智能化和（      ）

A. 多媒体化 

B. 电器化

 C. 现代化 

D. 工业化 
依据规模大小和延伸距离远近的不同可将网络分为（      ）三大类。
有限.无限和半有限性网


 B. 公用.专用和功用网 

C. 个人.城市.国际网




 D. 局域网.城域网和广域网 

计算机配置512M内存，上电自检时内存未检测完就死机，则可能的故障部位是 （   ） 

A. BIOS 


B. 内存 



C. 接口卡


 D. 外设 
计算机病毒，是（  ）的程序，它会阻碍计算机的正常工作，或者使用户的资料丢失 

A. 电脑产生 


B. 人为编制 


C. 生物病毒型


 D. 系统型 
下面4个数中最小的是（         ）。 

A. (217)10 



B. (332)8 


C. (DB)16 
CPU中包括（         ）。 

运算器和控制器 
  B. 运算器和存储器   C. 控制器和存储器   D. 加法器和乘法器 

主板是PC机的核心部件，在自己组装PC机时可以单独选购。下面关于目前PC机主板的叙述中，错误的是（       ）。 

主板上通常包含微处理器插座（或插槽）和芯片组 

主板上通常包含PCI和PCIE插槽 

主板上通常包含IDE插座及与IDE相连的内存 

D. 主板上通常包含存储器（内存条）插座和ROM BIOS 

一个完整的电脑由(        )组成。 

硬件系统和软件系统     B. 主机和显示器

C. 主机.显示器和音箱
    D. 硬件系统和操作系统 
若想要计算机连入网络，须在计算机中增加一块（         ） 

A. 网卡 


B. 多功能卡 


C. 网络服务板


 D. 声卡 
汇编语言是(        )。
A. 机器语言 

B. 低级语言


 C. 高级语言



 D. 自然语言 
Windows7是一个（        ）的操作系统 。
多用户.多任务.图形界面.多线程    B.多用户.单任务.图形界面.多线程应用软件 

C.多用户.多任务.字符界面.多线程     D. 单用户.多任务.图形界面.多线程 

从1946年第一台计算机诞生算起，计算机的发展至今已经历了（   ）四个时代。
组装机.兼容机.品牌机.原装机 

低档计算机.中档计算机.高档计算机.手提计算机

微型计算机.小型计算机.中型计算机.大型计算机

D. 电子管计算机.晶体管计算机.集成电路计算机.大规模集成电路计算机 
主板的核心和灵魂是(     )

CPU插座 
     B. 扩展槽
     C. 芯片组       
D. BIOS和CMOS芯片 
瑞星杀毒软件不具备的功能的 （      ） 

查杀未知DOS病毒 




B. 查杀未知脚本病毒 

C. 查杀未知Windows病毒



D. 查杀未知程序病毒 

计算机的硬件系统由（     ）各部分组成 

控制器.显示器.打印机.主机.键盘 

控制器.运算器.存储器.输入输出设备 

CPU.主机.显示器.打印机.硬盘.键盘 

D. 主机箱.集成块.显示器.电源.键盘 

二 多选题 
计算机能够实现的功能有 （     ） 

A. 数据处理

 B. 实时控制 


C. 自主思考

   
D. 人工智能 
Windows系统的能识别的分区有 （      ）

A. NTFS 


B. FAT32 



C. LINUX


 D. UNIX 
计算机病毒具有的特点包括有 （       ）。
A. 破坏性


 B. 传染性



C. 隐蔽性


D. 潜伏性 
硬盘的分区通常包括 （      ）。 

A. 主分区


 B. 扩展分区 


C. 物理分区


D. 活动分区 
CPU的性能指标包括 （      ）。 

A. 主频 


B. 缓存 




C. 工作电压 


D. 制造工艺 
键盘根据按键个数分有104、107等，107键盘比104键盘多的三个按键是（    ）。 

A. 睡眠键标 

B. 唤醒键标 



C. 打印键 


D. 开机键 
计算机网卡的总线接口分类有（     ）。 

A. PCI接口 

B. USB接口 



C. ATA接 


D. ISA接口 
声卡的输出接口类型通常包括有（      ）。 

A. Speaker 

 B. LineIn 

C. MicIn 

D. MIDIOut 
按显示器的工作原理分类有（     ）。 

CRT显示器




 


B. 纯平显示器 




C. LCD显示器 







D. 平面直角显示器 
下面的设备属于输入设备的有（     ） 

A. 键盘仪 



B. 打印机



 C. 触摸屏 


D. 显示器 
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