计算机程序设计复习资料
一、选择题

1、计算机系统中的存储器系统是指__________。  

A、RAM存储器       B、ROM存储器     

C、主存储器           D、主存储器和外存储器 

2、冯·诺依曼机工作方式的基本特点是__________。 

A、多指令流单数据流     B、按地址访问并顺序执行指令    

C、堆栈操作            D、存储器按内部选择地址 

3、下列说法中不正确的是______。

A、任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现 

B、固件就功能而言类似于软件，而从形态来说又类似于硬件 

C、在计算机系统的层次结构中，微程序级属于硬件级，其他四级都是软件级 

D、面向高级语言的机器是完全可以实现的

4、某计算机字长是32位它的存储容量是256KB，按字编址，它的寻址范围是______。

A、128K；                 B、64K；       

C、64KB；                 D、128KB。

5、主机与设备传送数据时，采用______，主机与设备是串行工作的。

A、程序查询方式；         B、中断方式；  

C、DMA方式；              D、通道。

6、在整数定点机中，下述第______种说法是正确的-。

A、原码和反码不能表示-1，补码可以表示-1； 

B、三种机器数均可表示-1；

C、三种机器数均可表示-1，且三种机器数的表示范围相同；

D、三种机器数均不可表示-1。

7、变址寻址方式中，操作数的有效地址是______。

A、基址寄存器内容加上形式地址（位移量）；

B、程序计数器内容加上形式地址；

C、变址寄存器内容加上形式地址；         

D、以上都不对。

8、向量中断是______。

A、外设提出中断；             

B、由硬件形成中断服务程序入口地址；

C、由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址

D、以上都不对。

9、一个8位二进制整数采用补码表示，且由3个“1”和5个“0”组成，则最小值为______。

A、–127             B、–32             

C、–125              D、–3

10、将微程序存储在EPROM中的控制器是______控制器。

A、静态微程序；              B、毫微程序；    

C、动态微程序；              D、微程序。

E、点阵式打印机和活字式打印机；   F、激光打印机和喷墨打印机。
二、填空题

1、设浮点数阶码为8位（含1位阶符），尾数为24位（含1位数符），则32位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值范围是：最大正数为                ，最小正数为              ，最大负数为             ，最小负数为           。
2、指令寻址的基本方式有两种，一种是          寻址方式，其指令地址由             给出，另一种是         寻址方式，其指令地址由          给出。

3、在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中，假设四个过程段的时间分别是T1 = 60ns﹑T2 = 50ns﹑T3 = 90ns﹑T4 = 80ns。则加法器流水线的时钟周期至少为           。如果采用同样的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所需的时间为             。

三、名词解释

1、微操作命令和微操作      

2、快速缓冲存储器       

3、基址寻址           

四、计算题

设机器数字长为8位（含1位符号位），设A＝[image: image1.wmf]64
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B]补，并还原成真值。

五、简答题

1、在汇编源程序时，下面数据段共分配多少个字节存储单元?变量BUF的偏移地址是多少?

DATA SEGMENT

     ORG $+20H

DA1 DB 10H DUP(2，3)

DA2 DW 10H DUP(2，3)

     ORG $+20H

BUF DD DA1，DA2

DATA ENDS

2、设BX=0FFFFH，下面指令序列中，每条指令执行后，分别为0，1表示SF、ZF、CF的值，若对标志位无影响，用斜杠/表示

                       SF   ZF    CF   

  STC                                   
  XOR BX， BX    ______________________

  ADD BX，8001H  ______________________

  SAR BX,1        ______________________

3、如果执行NEG AL指令后AL中的内容仍保持不变，那么AL中的值是多少?执行后OF的值又是多少?

六、程序分析题

1、 DA1  DB ′01234′

   DA2  DB 5 DUP(0)
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        MOV SI，0

        MOV CX，5

   LOP：MOV AL，DA1［SI］

        ADD AL，11H

        OR AL，01H

        MOV DA2［SI］，AL

        INC SI

        LOOP LOP

试问：(1)程序段执行后，写出DA2各字节中的数据。

      (2)程序中MOV AL，DA1［SI］指令的源操作数是什么寻址方式

2、VAR1 DW 1234H，89，255，-2，-0AH

  VAR2 DB 34，78H，44，22，19，-12
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        MOV AH，23H

        LEA BX，VAR1+4

        MOV AL，BYTE PTR ［BX+1］

        MOV SI，WORD PTR VAR2+3

程序段执行后AX=_______，SI=_______。

3、BUF DW 1，0，0AB1CH，582H，9，3A04H，9，0
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       LEA DI，BUF

       MOV CX，8

       MOV AX，9

       REPNZ SCASW

       JNZ K1

       SUB DI，OFFSET BUF

       MOV DX，DI

       SHR DX，1

       ADD DL，30H

       MOV AH，2

       INT 21H

   K1：……

上述程序执行后：(1)程序完成什么功能?(2)显示输出的是什么值?

4、       MOV BX，1

          XOR AX，AX

          MOV CX，5

    NEXT：ADD AX，BX

           INC BX

           LOOP NEXT

上述程序段执行后AX=_______；BX=_______。

5、设AL中高低4位分别有大于7的数，

   MOV AH，AL

   AND AH，88H

   MOV AL，AH

   OR AL，11H

程序段运行后，AH=_________，AL=_________。

七、编制程序题

1、用字符串指令编制一程序段，把以DAT1为首址的数据区中的100个字节数据依次传送到以DAT2为首址的数据区中。要求：在程序中按地址递减方式进行数据传送。

计算机程序设计复习资料答案
一、选择题
1．D  
2．B   
3．D   
4．B    
5．A     
6．B    
7．C

8．
9．
10．


二、填空
1． 2127(1-2－23)、2－129、2－128(-2－1-2－23)、-2127   2．顺序 、程序计数器、跳跃、指令本身
3． 90ns、280ns   4．增加、加1     5．          6．
三、名词解释

1．微操作命令和微操作
答：微操作命令是控制完成微操作的命令；微操作是由微操作命令控制实现的最基本操作。
快速缓冲存储器 

3．基址寻址
答：基址寻址有效地址等于形式地址加上基址寄存器的内容。
四、计算题
计算题 答：[A+B]补＝1.1011110，
A+B ＝（-17/64）
B]补＝1.1000110，
A-B ＝（35/64）

五、简答题

1.（1）共分配0A8H个字节存储单元

BUF的偏移地址是0A0H
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六．程序分析题
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七、编制程序题
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