
计算机组成原理复习资料
一、单项选择题
1、为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取(     )。
A、立即寻址     B、变址寻址     C、间接寻址      D、寄存器寻址
2、某计算机字长是 16 位它的存储容量是 64KB,按字编址,它们寻址范围是(     )。
A、64K          B、32KB         C、32K           D、16KB
3、某一 RAM 芯片其容量为 512*8 位,除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是(     )。
A、21           B、17           C、19            D、20
4、指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是(     )。
A、实现存储程序和程序控制    B、缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性
C、可以直接访问外存          D、提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
5、寄存器间接寻址方式中，操作数处在(     )。
A、通用寄存器   B、贮存单元    C、程序计数器     D、堆栈
6、RISC是(     )的简称。
A、精简指令系统计算机         B、大规模集成电路
C、复杂指令计算机             D、超大规模集成电路
7、CPU响应中断的时间是(     )。
A、中断源提出请求     B、取指周期结束   C、执行周期结束   D、间址周期结束
8、常用的虚拟存储器寻址系统由(     )两级存储器组成。
A、主存一辅存         B、Cache-主存     C、Cache-辅存     D、主存一硬盘
9、DMA 访问主存时，让 CPU 处于等待状态，等 DMA 的一批数据访问结束后，CPU 再恢
复工作，这种情况称作(     )。
A、停止CPU访问主存   B、周期挪用       C、DMA与CPU交替访问     D、DMA
10、浮点数的表示范围和精度取决于(     )。
A、阶码的位数和尾数的机器数形式           B、阶码的机器数形式和尾数的位数
C、阶码的位数和尾数的位数                 D、阶码的机器数形式和尾数的机器数形式
[bookmark: _GoBack]二、填空题
1、在 DMA 方式中，CPU 和 DMA 控制器通常采用三种方法来分时使用主存，它们是__________、_________和 __________。
2、设浮点数阶码为8位(含1位阶符)，尾数为24 位(含1位数符)，则32位二进制___________对应的十进制真值范围是:最大正数为2127(1-2-23),最小正数为2-129，最大负数为2-128(-2-1-2-23)，最小负数为________。
3、虚拟存储器中常用的存储管理方式有 __________ ，_________，_______ 。
4、在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中，假设四个过程段的时间分别是T=60ns、T=50ns、T=90ns、T=80ns。则加法器流水线的时钟周期至少为:_______。如果采用同样的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所需的时间为 ________ 。
5、系统总线按传输信息的不同分为_______、________、_______三大类。
6、半导体 SRAM 靠 _______存储信息，半导体DRAM靠 _______存储信息。
三、名词解释
1、存储程序的工作方式:
2、高速缓冲存储器: 
3、程序中断的工作方式:
4、系统总线:
四、简答题
1、说你认为计算机系统中的硬件和软件在逻辑功能等价吗?为什么?
2、什么是运算器?它的主要由哪几个功能部件组成?

3、 与 RAM 相比 ROM 有何特点?
4、与程序中断控制方式相比 DMA 控制方式有何特点?
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二、填空题
1.在 DMA 方式中，CPU 和 DMA 控制器通常采用三种方法来分时使用主
存，它们是停止 CPU 访问主、周期挪用和 DMA 和 CPU 交替访问主存。
2.设浮点数阶码为8位(含1位阶符)，尾数为24 位(含1位数符)，则32
位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值范围是:最大正数为2127(1-2-23),
最小正数为2-129，最大负数为2-128(-2-1-2-23)，最小负数为-2127。
3、虚拟存储器中常用的存储管理方式有 页式虚拟存储 ，段式虚
拟存储，段页式虚拟存储 。
4.在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中，假设四个过程段的时间分
别是T=60ns、T=50ns、T=90ns、T=80ns。则加法器流水线的时钟周期至
少为:90ns 。如果采用同样的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所
需的时间为 280ns 。
5.系统总线按传输信息的不同分为地址总线、_数据_、_控制
三大类。
6.半导体 SRAM 靠 触发器 存储信息，半导体DRAM靠 电容存储信
息。
三、名词解释
1、存储程序的工作方式:将计算机需进行的工作事先编写成程序，存入计算机中，运行程
序时计算机自动进行工作。
2、高速缓冲存储器: 介于 CPU 与主存之间，速度较快、容量较小、价格较贵的存储器，引入 CACHE 的目的是提高存储系统的速度。
3、程序中断的工作方式:在 CPU运行主程序时，接受到非预期的中断请求，CPU暂停现行工作转向为中断请求服务，待服务完毕后回到住程序继续执行。
4、系统总线:连接机器内部各大部件的信息公共通道。
四、简答题
1、说你认为计算机系统中的硬件和软件在逻辑功能等价吗?为什么?
答:软件与硬件的逻辑功能是等效的，但性能不相同。
2、什么是运算器?它的主要由哪几个功能部件组成?
答:运算器是进行算术逻辑运算的部件。它主要由加法器、通用寄存器、标志寄存器等部件组成。
3、与 RAM 相比 ROM 有何特点?
答:ROM掉电后信息不会丢失，但其中的信息只能读不能随便写。
4、与程序中断控制方式相比 DMA 控制方式有何特点?
答:速度快。响应快、优先级高、处理快、无须现场保护和现场的恢复。但是应用范围没有程序中断控制方式广。
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