
19级计算机绘图 （高起专）复习资料 

填空题

1．用户可以利用功能键            来实现文本窗口和图形窗口之间的切换。

2．书写单行文本选用               命令。

3.常见的自由曲线有三次参数曲线：Bezier曲线、             和   

             。

4．绘图仪属于图形        设备，显示器属于图形        设备。

5．常用的几何造型方法为线框造型、曲面造型、实体造型、        、                       和              。

6．         、         和Bresenham等方法是生成直线常用的方法。

7．ORTHO命令用于            或          正交模式，其功能键为            。

8.绘制剖面线的3种方式是           、           和忽略方式.

9.线性尺寸的起止符号为用 中粗实 线绘制的短斜线， 其倾斜方向为与  尺寸界  线按 顺  时针成  45° 角，长度宜为 2~3  mm。

10.尺寸界线的起始端应偏离被标注的端点  2~3 mm，终止端应超出尺寸 线2~3 mm。
二、选择题

1．不属于自动型CAD系统的是系统。       
A 自动设计型     B 信息检索型    C 人机对话型   D 逐步逼近型

2．新建图形文件的方法是。       
A 从草图开始    B 使用样板文件     C 使用向导   D 以上都可以

3．从键盘输入透明命令，需要在命令前加。       
A 空格      B ′    C @        D *

4．下列不属于AutoCAD绘制正多边形方法的是。       
A 边长方式    B 内接于圆  C 起点、端点、角度    D 外切于圆

5．AutoCAD绘制圆弧的默认方式。       
A 逆时针     B 顺时针    C 指定    D 不确定

6．关于AutoCAD中文字注写，不正确的是。       
A 可注写单行文字        B 可注写多行文字

C 可从WORD中导入文字   D 可从文本文件中导入文字

使用镜像命令时，       

A 需要删除原对象        B 不删除原对象

C 可以事先设定          D 可以在命令运行时设定

8．绘图输出，选用               命令。 

A、Point      B、Pedit       C、Plot      D、Pline

9. 要标出某一尺寸±0.6O,应在Text后输入             特殊字符。

A、%%D0.6%%P    B、%%P0.6%%D      C、0.6%%D     D、%%P 0.6

10. 图案命令文件的扩展名为              。

A、SCR          B、SHP          C、SHX       D、PAT

11 断开命令为                   。
 a. offset           b. break             c. trim         d. stretch

12．创建块的命令是               。

a. insert            b. block             c. wblock       d. attdef
13．单行文本输入的命令是           。

 a. A            b. MTEXT             c. TEXT       d. POINT
三、多选题：

1、运行 AutoCAD 软件应基于          操作平台。 

A、Windows 95  B、Windows NT  C、Windows2000  D、Windows98 

2、坐标输入方式主要有：          

A  绝对坐标   B  相对坐标    C  极坐标    D  球坐标

3、AutoCAD2002“今日”对话框的“打开图形”选项卡用于打开已有图形，在该选项卡”的选择开始方式“下拉列表框中有以下几个选项：           

A  最近使用的文件        B  历史记录（按日期）

C  历史记录（按文件名）  D  历史记录（按位置）

4、 AutoCAD 帮助系统提供了使用 AutoCAD 的完整信息。下面选项说法正确的是          
A  右边的框显示所选择的主题和详细信息

B  左边的框帮助用户定位要查找的信息

C  左边的框显示所查找主题的详细信息

D  左框上面的选项卡提供查找所需主题的方法

5、可以利用以下的哪些方法来调用命令：          
A  在命令提示区输入命令        B  单击工具栏上的按扭

C  选择下拉菜单中的菜单项      D  在图形窗口单击鼠标左键

6、在AutoCAD中，有下列几种文档排列方式：          
A  层叠    B  水平平铺    C  垂直平铺    D  排列图标

7、配置和优化AutoCAD主要包括：          
A  使用命令输入窗转换    B  使用环境变量

C  命名别名              D  从系统错误中恢复

8、夹点编辑模式可分为          
A、Stretch模式 B、Move模式 C、Rotate模式  D、Mirror模式

9、高级复制主要可分为下面哪几类：          
A  夹点复制   B 连续复制   C 利用剪贴坂复制   D 粘贴对象

10、下面关于样条曲线的说法哪些是对的：          
A  可以是二维曲线或三维曲线

B  是按照给定的某些数据点 (控制点 )拟合生成的光滑曲线，

C  样条曲线最少应有 (三)个顶点

D  在机械图样中常用来绘制波浪线、凸轮曲线等

四、判断题
1．用PEDIT命令可以将多条LINE线变为一条PLINE线。（    ）

2．在编辑命令文件中，回车没有任何意义。（    ）

3．BEZIER、B-Spline和NURBS曲线都是不规则曲线。（    ）

4．线框造型具有多义性。（    ）

5．POLYGON命令用于画3~1024的多边形。（    ）

6．F7功能键等效于GRID ON/OFF命令。（    ）

7．AutoCAD系统使用的世界坐标和用户坐标都是固定的。（    ）

8．在绘制完TRACE线后，若要更改空心或实心时，先重设置FILL状态，再用REDRAW命令即可重新生成。（    ）

9. 目标捕捉的作用是十字光标可以强制性地定位在已存在实体的特征点或特定位置上。（    ）

10. 在打开正交模式的同时可以使用角度跟踪功能。（    ）

11．可以关闭当前层。（       ）
12．形文件、命令文件都只能在MS-DOC编辑器中进行编辑。（       ）

13．绘制剖面线的最外层方式对边界内部所有实体都绘制阴影线。（       ）
14．用SANP命令生成的栅格是可见的。（       ）
五、简答题
1．计算机绘图系统由几部分组成，它们分别包括那些基本内容？

什么是计算机集成制造系统？
3．在 AutoCAD中，如何在图形中注写文字？

4．论述CAD的概念？

5．计算机网络功能有哪些？

6.实体造型的基本方法有哪些？         

六、绘图分析题 
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1、说明下列图形的的绘图步骤。

2、请写出使用AutoCAD绘制右图的过程，按顺序写出使用的命令（或菜单、按钮）、命令的解释及示意图。
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计算机绘图复习资料参考答案
一、填空题 

1．F2     2. TEXT    3． B-Spline曲线、NURBS曲线     4．输出、输出。

5．特征造型、分维造型   6．逐点比较法、数值微分法     7. 打开、关闭、F8   

9中粗实、  尺寸界  、 顺  、  45°、 2~3  。

10.  2~3 ，2~3 mm。
二、选择题

1-5、C D B C A     6-8、C C C  11-13  b b c
三、多选题：（每小题2分，共20分）
1、ABCD   2、ABC   3、ABCD   4、ABD   5、ABC 

6、ABCD   7、ABC  

四、判断题

1．√ 2．×3．√ 4．√  5．√  6. √   7．× 11.√ 12.×13.×14.×
五、简答题
1．计算机绘图系统由几部分组成，它们分别包括那些基本内容？

答：计算机绘图系统由硬件和软件两部分组成。硬件包括主机、大容量外存贮器、图形输入和图形输出设备，其中图形显示器、打印机、绘图机和键盘为微机绘图所需外部设备的基本配置。软件包括系统软件 (如： Windows 系统 )、支撑软件、应用软件 (如： AutoCAD) 。

2．什么是计算机集成制造系统？

答：

3．在 AutoCAD中，如何在图形中注写文字？

答：在图形中注写文字时，应该先设置文字样式。先设置文字样式菜单，在文字样式对话框中设置，包括4个区：样式名、字体、效果、预览。并创建 “图中的汉字” 图中的尺寸 ” ，然后还可以进行文字的注写与修改。

4．CAD是一种由人和计算机合作，完成各种设计的技术。这种技术是在对设计过程认真分析后，按人和计算机的各自特点，去完成各自最合适的部分。

5．计算机之间实现数据传输；网内各站点上的数据库实现共享；网内各站点上的软件（包括各种语言处理程序、服务程序等）实现共享；网内的计算机和外部设备等硬件资源实现共享；网内各站点可互为后备，以提高系统的可靠性；网内各站点实现负荷合理分配。
6．基本体系引用法；扫描表示法；单元分解法；结构实体几何表示法；边界表示法。
六、绘图分析题 
1、答：（1）建立图层、文字样式、标注样式等。 （2）绘制基准线。（3）绘制图形内

圆及圆弧， 并进行修剪。（4）绘制外围部分的圆 （弧）和直线，并进行修剪。（5）

使用圆角命令绘制外部弧线。 （6）对图形进行标注。

2、
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