计算机绘图
1、 填空题
1． CAD系统的总体结构配置可分为三种不同类型，即单机式系统、（         ）系统和CAD工作站系统。
2． 常用的工程图纸输出设备有 （         ）和 （        ） 两种。
3． CAD软件系统的类型可分为交互型系统和 （         ）型两大类
4． AutoCAD中新建图形包括从草图开始、使用 （         ）、使用向导等3种方式。
5． 按空格或（         ） 键可重复调用命令上一条运行的命令。
6． 在图层特性管理器中，一个图层可设置（         ）种线型和（         ）种颜色。
7． 输入点的相对坐标，需要在坐标值前加上符号（          ）。
8． 绘制正多边形有三种方式：给边长方式、（             ）、外切于圆方式。
9． 多段线是由多个（         ） 和圆弧相连而成的单一对象，各段线条可以有不同的线宽。
10． AutoCAD中，画圆有（          ）种方式。
11． 常用于画对称图形的命令是（           ）命令。
12． 进行图形缩放时，比例因子小于1表示将图形（          ）。
13． 圆角命令按指定的（           ）（选：直径、半径）建立一条圆弧，用该圆弧光滑连接两直线、两段圆弧或圆等。
14． 尺寸标注必须符合制图标准，应首先创建尺寸标注（         ）。
15． 标注一般水平或铅垂的尺寸时，应使用（          ）尺寸标注样式。
16． AutoCAD可方便地定义绘制剖面线的边界，选择或（           ） 所需的剖面线。
17． 一个图块可含有（        ）（选：一，多）个图层。
18． 创建工程图样图的方法有（        ）种。
19． 有两种类型的打印样式：（           ）打印样式和命名打印样式。
20． 环境工程专业图通常包括通风除尘工程图和（        ）工程图。
二、选择题
1． 属于图形输入设备的是（     ）    
A 扫描仪          B 显示器        C 打印机          D 绘图仪  
2． 不属于AutoCAD默认工具栏的是(      )工具栏。 
A 标准         B 绘图        C 标注          D 修改  
3． 要取消AutoCAD命令，应按下(       )。 
A Ctrl+A          B Ctrl+X   C  Esc             D Alt+A  
4． 要从键盘上输入命令，只需在“命令：”提示下输入(       )形式的命令名。 
A 小写字母         B大写字母       C 或A或B或两者结合  D不能通过键盘输入命令 
5． “旋转”命令用于将对象绕(       )旋转。 
A 原点             B 任意指定点      C 随机点        D 屏幕中心  
6． 若想精确地从现有圆的圆心处开始绘制直线，应使用(     )工具。 
A 参考捕捉           B 对象捕捉   C  对象追踪       D 几何计算  
7． 要标注图中倾斜尺寸，应使用(      )尺寸标注方式。 
A 线性           B 对齐       C坐标            D 角度 
8． 剖面线的类型可以为(      ) 。 
A 预定义             B 自定义      C 用户定义        D以上都是  
9． 在一张大的工程图中要迅速查看到所需部分，可以使用(      )视图。 
A主       B 附        C 鸟瞰                   D 左  
10． 在(       )和打印对话框中，可以选择并设置输出设备。 
A 页面设置         B 草图设置      C 打印样式管理器      D 打印预览 
11． 对于缩放命令，可以执行(   )次“上一个”。  
A．  4 B． 6 C． 8 D.10   
12． 要重复输入一个命令，可在命令行出现“命令：” 提示符后，按(   ) 。  
A． F1 键 B．空格或回车键 C．鼠标左键 D．Ctrl+F1 键   
13.在系统提示“指定下一点：”时，输入“@50.0,35”，输入点的坐标为 (   )。  
A． 绝对直角坐标 B．相对直角坐标 C．绝对极坐标 D．相对极坐标   
14. 在确定选择集时，要选择绘制的全部图形对象，可采用(   )选择对象方式。  
A． “ALL”方式 B．“W”方式 C．“L”方式 D．“P”方式  
15. 在绘图过程中，按(   )功能键，可打开或关闭正交模式。  
A.F8 B．F3 C．F6 D．F7

三：问答题 
1． 什么是透明命令？举例说明如何运行透明命令？






2.在AutoCAD中，点的输入方式有哪几种？





3.说明尺寸标注的步骤。










4.创建样图是AutoCAD的重要功能之一，它包括哪些内容？










5. 说明按比例1:50绘制工程图的步骤。





6. 在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里？






7. 怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边？





8.怎样得到一个偏移的实体，使之通过一个指定的点？







4、 绘图分析题  
试说明如图所示洗涤槽的绘图步骤
















计算机绘图答案
一：填空题
1．  集中式系统  
2．    
3．  自动型  
4． 使用向导  
5回车键  
6.  
7. @  
8. 内接于圆方式  
9． 线段  
10．  
11．  mirror  
12．  缩小  
13．  半径  
14．  样式  
15．   
16．  自定义
17 多  
18 三  
19.  颜色相关打印样式      
20． 水处理工程图 


二：选择题
1.A   2   3.C  4  5B  6B  7B  8D  9C  10   11D 12B 13B 14A 15A
 三、问答题 
1． 
2．  
3． 说明尺寸标注的步骤。  
答:
（1） 尺寸的标注形式。 例如起止符号是用箭头还是使用45° 例如起止符号是用箭头还是使用45°短线？尺寸线是连通的还是中间断开的？尺寸界线伸出尺寸线多少？在AutoCAD中有关尺寸标注的4个要素之间的这些关系和形式是由 AutoCAD中有关尺寸标注的
（2） 4 尺寸变量控制的，可以通过修改尺寸变量的值对标注形式加以调节。（2）尺寸的注写操作。（3）尺寸的编辑修改。对于已经 种植头发的危害一共需要多少钱?植发哪家「便宜」? 广告 种植头发的危害一共需要多少钱?选择碧莲盛植发,平民价格,都能接受的在 查看详情 >  种植头发有什么害处_专科精细植发_碧莲盛医院 广告 种植头发有什么害处,碧莲盛植发,数千名发友,秉承美学设计,签约种植服务,面对面讲解设计. 查看详情 >               4．创建样图是AutoCAD的重要功能之一，它包括哪些内容？  
（1） 绘图环境，包括用“选项”对话框修改系统配置、用“单位控制”对话框确定绘图单位、用LIMITS命令选图幅、LIMITS命令选图幅、用ZOOM命令使整张图全屏显示、ZOOM命令使整张图全屏显示、用“辅助绘图工具”对话框设置辅助绘图工具模式（包括固定捕捉设置和极轴设置）、用LTSCALE命令设全局线型比例、LTSCALE命令设全局线型比例、用LAYER命令建图层，设线型、颜色、线宽、LAYER命令建图层，设线型、颜色、线宽、用STYLE命令设置所需的文字样式、STYLE命令设置所需的文字样式、用PLINE命令画图框、标题栏（不注写具体内容）、（2）设置所需的尺寸标注样式、3）创建所需的图块（样图中图块应用BLOCK命令来创建）（4）创建所需的“工具选项板”。 
4． 说明按比例1:50绘制工程图的步骤。  答：方法一：把一切实际尺寸均以1：50的比例换算到图纸上的尺寸。如A1 图框在CAD 中即绘制841×594单位；按1:50 比例绘制3300mm×5400mm 的楼梯间，即在图中绘制66×108 单位；然后打印出来。注意：工程图上所有标注的尺寸仍是原始尺寸，与比例1：50无关。 方法二：绘制图形线条时不考虑比例。如对3300mm×5400mm 的楼梯间，即在图中绘制3300×5400 单位，然后在打印的时候，设置1：50的比例即可。注意：工程图上所有标注的尺寸仍是原始尺寸，与比例1：50无关。
5.


6.答：关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条会跟随着其大小变化；不关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条不会跟随着其大小变化
7.答：首先对该多边形进行“分解”将其分解为若干段线，然后利用“删除”命令删除其中的一条边。
8.答：单击“偏移”命令，在命令行输入“T”，回车，接着偏移的对象，再接着命令行会提示“指定通过点”，在绘图区选中要通过的点，即可。
四、绘图分析题  
试说明如图所示洗涤槽的绘图步骤。  
[bookmark: _GoBack]答：（1）建立图层、文字样式、标注样式等。 （2）绘制基准线。  （3）绘制图形内大矩形，并进行圆角修剪。并绘制直线。  （4）绘制图形内两个小矩形，并进行圆角修剪。同时画里面的小圆。 （5）绘制两小圆。  （6）完善细节，对图形进行标注。

