
计算机网络技术与应用复习资料
一、单项选择题

1.一个IP地址占据的比特数是（　 　　）

A.16
                  B.24                 C.32            
  D.48

2.计算机网络协议由（      ）部分组成。

A.2                   B.3                  C.4                 D.5

3.两台计算机利用电话线路传输数据时，必备的设备是(       )

  A.同轴电缆              B.中继器             C.光纤             D.调制解调器

4.以下IP地址中，属于B类地址的是（       ）。

  A.112.213.12.23                              B.210.123.23.12     

  C.23.123.213.23                              D.156.123.32.12 

5.在TCP/IP协议集的层次中，端到端之间通信协议定义在（       ）。

  A.网络接口层            B.网间网层           C.传输层           D.应用层

6.在客户机上使用共享文件夹的方法不包括（       ）。

A.打开“网上邻居”，找到提供文件夹服务的计算机

B.在开始菜单的“运行”中输入“\\计算机名\共享名”

C.映射用户驱动器

D.利用搜索计算机

 7.当客户端要了解网络某主机的名称或IP地址，可以采用正向查询和（       ）。

   A.反向查询            B.迭代查询            C.递归查询        D.循环查询

 8.连接两个TCP/IP局域网需要的硬件是（         ）。

   A.网桥                B.路由器              C.集线器          D.以上都是

 9.在Internet域名中，com通常表示（       ）。

   A.商业组织            B.育机构              C.政府部门         D.军事部门

10.子网掩码为255.255.0.0，下列IP地址中，与其他IP地址不在同一子网中的是（      ）。

   A.172.25.15.201        B.172.25.16.15    

   C.172.16.25.16         D.172.25.201.15

11.Windows2000Server支持文件系统不包括（       ）。

   A.FAT      B.NTFS       C.FAT32       D.EXT2

12.用户帐号的分类中不包括（     ）。

   A.本地用户帐号      B.域用户帐号     C.内置用户帐号      D.外置用户帐号

13.根据其作用范围，组策略对象可分为两类：本地组策略对象和（      ）。

   A.MMC     B.OU      C.BS      D.AD

14.代理服务器按实现的协议可分为Socks等，但不包括（        ）。

   A.线路层代理      B.应用层代理      C.智能线路层代理     D.网络层代理

15.Novell网络操作系统中的默认管理员Admin(       )。

     A.可删除可改名       B.不可删除不可改名    

C.不可删除可改名     D.可删除不可改名

二、填空题
1.WAN是                        的所写，LAN是                     所写。

2.局域网的拓扑结构有                   、                   、                   。

3.                   信号是一种连续变化的电磁波，                     信号是一种取值为有限个数的电脉冲。

4.常用的差错检测和校正方法有                        和                          。

5.常用的局域网互联设备有             、            、              、             等。

6.TCP/IP体系结构的传输层上定义的两个传输协议为                   、              。

7.常见的IP地址是                 类、                类和                 类地址。

8.用户帐号可分为                      、                  和内置用户帐号几类。

三、多选择题

1.按其作用范围可将计算机网络划分为（        ）。 

A.广域网         B.低速网         C.局域网         D.高速网         E.城域网

2.下列不是网络层功能的选项是（         ）。 

A.建立和拆除网络连接              B.路径选择和中继            C.传输和流量控制

 D.数据链路的建立和释放            E.定界与同步

3.调制解调器（Modem）的作用是（         ）。 

A.将数字信号转换成模拟信号                         B.将光信号转换成电信号  

C、将模拟信号转换成数字信号                        D.将电信号转换成光信号   

E、将数字信号转换成离散信号

4.常用的网络操作系统有（         ）。

  A.DOS                     B.WINDOWS3.1               C.UNIX                     

   D.WINDOWS NT             E.WINDOWS98 

5.对等网的优点主要有（         ）。

   A.价格便宜                   B.易于安装                  C.管理方便     

D.不需要专门的计算机作为服务器

   E、网络中的任何计算机既可以是服务器，也可以是客户机
四、名词解释

1.频分多路复用：
2.电路交换：
3.计算机病毒：
五、简答题

1.数据链路层的主要功能是什么？

2.什么是网络互联？网络互联的类型有那些？

3.IEEE 802标准把数据链路层划分为几个子层？分别是什么？

4.简述电路交换的通信过程和数据传输特点？
5.模拟通信系统和数字通信系统各有什么特点，在通信原理方面有哪些区别？数字通信系统有哪些优点？

六、论述题 
请填写下表中空括号处的内容，得到字符序列′ABCDEF′的字符块奇校验码。

字符发送序号

发送字符

字符ASCII码

各字符奇校验位


1




A


（1000001）


（        ）


2




B


（       ）


（        ）


3




C


（       ）


（        ）


4




D


（       ）


（        ）


5




E


（       ）


（        ）


6




F


（       ）


（        ）


7




G


（       ）


（        ）

块奇校验字符





（       ）


（        ）
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一、单项选择题

1、C       2、B       3、         4、D        5、C  

 6、        7、        8、D        9、        10、C 

11、D      12、       13、D       14、D       15、  

二、填空题

1、广域网， 局域网

2、 
3、模拟，数字

4、检错码，纠错码

5、中继器、网桥、路由器、网关

6、 
7、A、B、C、

8、本地用户帐号、域用户帐号

三、多项选择题

1、      2、BC     3、AC       4、CD       5、ABCDE

四、名词解释

1、频分多路复用？

答：

  2、电路交换

     答：也称为线路交换，用户在开始通话之前，先要申请建立一条从源端到目的端的物理通路，线路建立后，双方才可通话，通话后再拆除链路。

  3、计算机病毒

   答：是一种入侵程序，它可以通过插入自我复制的代码的副本感染计算机，并删除重要文件、修改系统或执行某些其他操作，从而造成对计算机上的数据或计算机本身的损害。
五、简答题

1、数据链路层的主要功能是什么？

答：

2、什么是网络互联？网络互联的类型有那些？

答：网络互联就是把网络与网络连接起来，在用户之间实现跨越网络的通信与操作的技术。

网络互联的类型主要有：⑴局域网---局域网。

⑵局域网---广域网。

⑶局域网---广域网---局域网。

⑷广域网---广域网。

3、IEEE 802标准把数据链路层划分为几个子层？分别是什么？

答：划分为两个子层：逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。
4、简述电路交换的通信过程和数据传输特点？
答：通信过程：建立连接，数据传输，拆除线路连接。

    数据传输特点：独占带宽，数据连续不分组，面向连接。

5.模拟通信系统和数字通信系统各有什么特点，在通信原理方面有哪些区别？数字通信系统有哪些优点？

答：
六、论述题

   请填写下表中空括号处的内容，得到字符序列′ABCDEF′的字符块奇校验码。

   字符发送序号

发送字符

字符ASCII码

各字符奇校验位


1




A


（1000001）


（    1   ）


2




B


（1000010）


（    1   ）


3




C


（1000011）


（    0   ）


4




D


（1000100）


（    1   ）

    5




E


（       ）


（        ）


6




F


（       ）


（        ）


7




G


（       ）


（        ）

块奇校验字符





（       ）


（        ）



