
计算机网络与通信复习资料
一．单项选择题
1.下列哪一项最好地描述了模拟信号？（     ）
A. 用图表示像是一个正弦波  B. 有两个不同的状态 
C.以每秒周期数计量   D. A 和 C   E. A 和 C 
2.下列哪一种传输方式被用于计算机内部的数据传输？ （     ）
A. 串行   B. 并行   C.同步   D.异步 
3.在串行传输中，所有的数据字符的比特 （     ）
A. 在多根导线上同时传输  B. 在同一根导线上同时传输 
C.在传输介质上一次传输一位   D. 以一组 16 位的形式在传输介质上传输 
4.波特率等于 （     ）
A. 每秒传输的比特    B. 每秒钟可能发生的信号变化的次数 
C.每秒传输的周期数    D. 每秒传输的字节数 
5．假定一条线路每1/16s 采样一次，每个可能的信号变化都运载 3bit的信息。问传输速率是每秒多少个比特？（     ） 
A.16b/s   B.3b/s    C.24b/s   D. 48b/s 
6.半双工支持哪一种类型的数据流？ （     ）
A. 一个方向      B. 同时在两个方向上 
C.两个方向，但每一时刻仅可以在一个方向上有数据流 
7.在下列传输介质中，哪一种错误率最低？ （     ）
A. 同轴电缆   B. 光缆   C.微波   D. 双绞线 
8.多路复用器的主要功能是什么？（     ）
A. 执行数 /模传换    B. 减少主机的通信处理负荷 
C.结合来自两条或更多条线路的传输    D. 执行串行 /并行转换 
9.在下列功能中，哪一个最好地描述了OSI（开放系统互连）模型的数据链路层？ （     ）
A. 保证数据正确的顺序、无错和完整    B. 处理信号通过介质的传输 
C.提供用户与网络的接口      D. 控制报文通过网络的路由选择 
10.OSI 模型的物理层负责下列哪一种功能？ （     ）
A. 格式化报文      B. 为数据选择通过网络的路由 

C.定义连接到介质的特征     D.提供远程文件访问能力 
11.在不同网络结点的对等层之间的通信需要下列哪一项？（     ） 
A. 模块接口   B. 对等层协议    C.电信号   D. 传输介质 
12.下列各网络设备属于通信子网的是（     ）。 
A. 客户机     B. 接口信息处理机    C. 终端    D. 服务器 
13.若对一个最大频率为35 kHz 的声音信号进行采样，则最适合的采样频率为（    ）。 
A.15 kHz    B.35 kHz    C.45 kHz    D.75 kHz 
14.实际上提供虚电路服务的通信子网内部的实际操作（    ）。 
A. 只可以是虚电路方式     B. 既可以用虚电路也可以用数据报 
C. 只可以是数据报方式     D. 既不是虚电路也不是数据报 
15.CCITT 定义的 ISDN 接口标准中，信令信道(D 信道 ) 的传输速率是（    ）。 
A.46 kbps    B.64 kpbs    C.16 kpbs    D.144 kbps 
16.ATM 的信元头及信元的长度为（    ）。 
A.2 字节和 50 字节       B.3 字节和 48 字节 
C.4 字节和 52 字节       D.5 字节和 53 字节 
17. 下列设备属于资源子网的是（   ）。 
A. 打印机    B. 集中器   C. 路由器    D. 交换机 
18. 通信双方之间只有一条数据通道，则双方不可以采用的数据传输方式是（   ）。 
A. 单工传输    B. 并行通信    C. 全双工传输    D. 串行通信 
19. 如果对某模拟信号进行采样后，有256 个量化级别，则（   ）。 
A. 用位 7 bit 来表示结果    B. 用 1 个字节来表示结果 

C. 用 256 位二进制数来表示结果     D. 用 128 位二进制数来表示 
20. 从滑动窗口的观点看，当窗口尺寸为：发送窗口＞ 1，接受窗口＞ 1 时，相当于（   ）。 
A. 空闲 RQ    B.Go －back－N    C. 选择重发   D. 对等重发3 
21. 局域网的特点不包括（   ）。 
A. 地理范围分布较小    B. 数据传输速率较低   C. 误码率较低    D. 协议简单 

22.在 OSI 参考模型中，物理层的基本数据单元是（ ）。 

（A ）分组 （B）报文 （C）帧 （ D）比特流

23.网络用户可以通过 Internet 给全世界的因特网用户发电子邮件，电子邮件的传递可由下面的（ ）协议完成。

（A ）POP3 和 ISP （B）POP3 和 ICP （C）POP3 和 SMTP （D）POP3 和 TCP / IP 

24.在互联网络中， （ ）是在物理层实现网络互联的设备。

（A ）网关 （B）网桥 （ C）中继器 （D）路由器

二．问答题
如何实现比特填充？ 

为什么 TCP连接的建立过程需要三次握手（或三次联络）？ 

什么是防火墙？什么是内连网？两者有何关联？ 

服务的四个原语是什么？
举出网络层、数据链路层的主要设备，并说明其作用？ 

为什么把 PCM采样时间设置成 125us？

7. 有确认服务和无确认服务之间的差别是什么？在下列情况下，请说出哪些可以是有确认服务或无确认服务？哪些两者皆可？哪些两者皆不可？ 
a. 连接建立 b. 数据传输 c. 连接释放 

8. 在 OSI 的第几层分别处理下面的问题？ 
a. 将待传输的比特流化分成帧 
b. 决定使用哪条路径通过子网 
c. 传输线上的位流信号同步 
d. 两端用户间传输文件 

9.在停止等待协议中，确认帧是否需要序号？请说明理由。 

10.什么是“ VLAN”？其作用是什么？

三．计算题
1. 将以十六进制表示成F1C25182 的 IP 地址转化成点分十进制数表示，并指出其属于哪类IP 地址。（5 分） 

T1 线路的开销比例有多大？每秒有多少Mb 没有投递给端点用户？
给定的 IP 地址为 193．55．12．120，子网屏蔽码是255．255．255．240，那么子网号是多少？主机号是多少？如果主机地址的头十位用于子网，那么188． 218．133．233 的子网屏蔽码是多少 ?
若一条信道的带宽为 4K，其信号为 4 级，信噪比为 40 分贝，在该信道上的最大传输率是多大？

已知一个 C 类网络的子网掩码为 255.255.255.248，此网络将划分为几个子网？每个子网能管理的多少台主机？

四．应用题
1. 使用字符方式和位方式将下列信息成帧。 
（1）、DLE STX C DLE DUE A DLE ETX ETX 
（2）、0111100011111010111111010011111110
画出二进制数10011010 的曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的波形图 

3.沈阳理工大学现有的计算机网络―――校园网属于哪一类，请完成一个校园网络的设计方案（用图说明） ，并分配 IP 地址．（标识具体设备，介质等） ．

计算机网络与通信答案 
一. 单项选择题 
1.D  2.B  3.C  4.  5.D  6.  7.B  8.  9.A  10.C  11.B  12.B  13.D  14.B  15.C   

16.D  17.A  18.B  19.B   20.C  21.B 
二. 问答题 
1.
2. 答：防止已经失效的连接请求报文段突然传送到目的主机 ,而产生错误 . 
3.  
4. 答：四个原语 :请求 ,响应 ,指示 ,确认 
5. 答：网络层的主要设备 路由器 : 连接不同的网络; 选择信息传送的线路数据链路层的主要设备 
网桥 : 用于连接不同数据链路层的网络,在转发包之前 ,完成基本的信息包过滤工作,进行速度匹配 ,防止广播风暴的产生. 
交换机 : 对数据的传输做到同步,放大和整形 ,而且可以过滤短帧,碎片 ,能隔离冲突域和有效抑制广播风暴的产生 . 
6. 答：为了将模拟信号转化为数字信号,先对电话信号采样 ,根据采样定理 ,只要采样频率不低于电话信号最高频率的2 倍,就可以从采样信号无失真的恢复出原来的电话信号.标准电话信号最高频率为3.4kHZ, 采样频率为 8KHZ, 相当于采样周期为125us. 
7.答： 有确认服务是发送方和接受方在双方通信时,接受方收到发送方发送的数据后,需要给发送方发送确认帧,表示收到数据 .无确认服务 ,收到数据后不需要发送确认帧. 
a----有确认 
b----有确认 /无确认 
c---- 有确认 /无确认 
8.答：  a---- 数据链路层 
b---- 网络层 
c---- 物理层 
d---- 应用层 
9. 答：为了确保 在任何不利的情况下，停止等待协议都能够正常工作，就应当在确认帧中使用序号 。如果数据在传输过程中丢失或出现错误时,发送方会收到两个确认帧,无法区分是对那个数据帧的确认. 
10.  
三. 计算题 
1.答： 十六进制表示 F1C25182 
二进制表示 11110001,11000010,01010001,10000010 
点分十进制表示 241.194.81.130 
属于 E 类 IP 
2.答： T1 的开销比例为 24+1 /193 = 25/193 = 12.95% 
25/193 *1.544 Mbit/s = 0.2 Mbit/s 
每秒有 0.2 Mbit 没有投递给用户 
3. 

4、解：已知： W=4000，N=4 
40分贝相当于 S/N=10000 
       C=Wlog2（1+S/N） 
       =4000*log 210001 
5.解：248的二进制数为： 11111000 
（1）子网个数为： 25-2=30 

（2）每个子网能管理的主机数为： 23-2=6 ；
四. 应用题 
1.答： (1)DLE STX DLE DLE STX C DLE DLE DUE A DLE DLE ETX ETX DLE ETX 
(2) 01111110011110001111100101111101010011111011001111110 
答：
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