 计算机网络技术复习资料
一、单项选择题
1、因特网提供的服务中，使用最频繁的是(    )。
A、BBS讨论       B、远程登录      C、E-mail        D、WWW浏览
2、下列顶级域名地址中，表示商业网站的是(    )。
A、gov          B、com            C、net           D、org
3、目前，Internet上约有(    )个IP地址。
A、14万         B、40亿           C、50亿          D、32万
4、ADSL的传输速率是(    )。
A、上下行都是10Mbi/s 			   B、上行是8Mbi/s, 下行是640Kbit/s
C、上行是640Kbit/s，下行是8Mbit/s	D、上行是1、5Mbi/s, 下行是64kbit/s
5、SDH网络的基本模块STM-1的速率是(    )。
A、64Mbit/s  	  B、2、048Mbit/s    C、155、520Mbit/s  	 D、2、5Gbit/s
6、无线网络IEEE802、11b协议所采用的频率和传输速率是(    )。
A、2、4GHz/s, 11 Mbit/s            B、2、4GHz/s,54 Mbit/s     
C、5GHz/s,11Mbit/s                 D、5GHz/s,54 Mbit/s
7、文件传输使用(    )协议。
A、SMTP       B、TELNET       C、ARP       D、FTP
8、以下不正确的IP地址是(    )。
A、202、100、100、1           B、202、100、100、250
C、202、100、100、254         D、202、100、100、256
9、中国教育科技网的英文缩写是(    )。
A、CERNET     B、CSTNET       C、CHINANET        D、CHINAGBN
10、定制有序列表表中的序号的起始值的表示法为(    )。
A、<ol begint=#>   B、<ol star=#>  C、<ol still=#>  D、<ol start=#>
二、判断
1、一台主机的域名由它所属名级域的域名和分配给主机的名字共同构成。(    )
2、世界是最大的广域网是因特网。(    )
3、FTP是远程登录协议。(    )
4、网络节点可分为两类:一类是转节点，它是信息交换的源点和目标，如服务器、网络工作站等；另一类是访问节点，它的作用是支持网络的连接，它通过通信线路转接和传递信息，如集中器、交换机等。(    )
5、在环型结构的网络中，信息按固定方向流动，或顺时针方向，或逆时针方向。(    )
三、名词解释
1、Internet：
2、计算机网络：
3、虚电路：
4、ATM：
四、简答题
1、OSI数据链路层的目的是什么?
2、 计算机网络的发展分哪几个阶段?每个阶段有什么特点?
3、 简述在ATM中三种通道的关系。
4、 简述用于网络互连的设备及其主要作用。
五、论述题
1、试说明家庭上网所需的计算机软/硬件设备，连接的方式及实现连接的步骤。
2、叙述CSMD/CD的工作原理。


[bookmark: _GoBack] 计算机网络技术参考答案
一、单项选择题
1. D    2. B     3. B    4. C    5. C
6. A    7. D     8. D    9. A    10. D
二、判断题
1. 对  2. 对  3. 错  4. 错 5. 对 
三、名词解释
1. Internet：Internet是“国际多媒体信息互联网络”的简称，中文译名为“因特网”、“国际互联网”；它是覆盖全球的最大范围的广域网，是未来信息高速公路的雏形，拥有巨大的世界性的丰富信息资源。
2. 计算机网络：将地理位置不同并具有独立工作功能的多个计算机系统通过通信线路连接在一起，并按照网络协议实现相互通信和网络资源共享的整个系统，就叫做计算机网络。
3. 虚电路
：就是两个用户终端设备在开始互相发送和接收数据之前需要通过网络建立逻辑上的连接，这种连接建立之后就在网络中保持已建立的数据通路，用户发送的数据(以分组为单位)将按顺序通过网络到达终点。

4. ATM：是一种基于信元交换和复用技术的异步传输方式，为具有传输容量差异的网络提供了一种通用且适用于不同业务的面向连接的转移模式。
四、简答题
1. 为上层网络层屏蔽下层细节，并利用差错控制和流量控制的方法将一条有差错的物理线路变成无差错的数据链路，传输单位为帧。
2. 四个阶段：面向终端的远程联机系统、分组交换技术、网络体系与网络协议标准化阶段、互联网阶段
3. 答：传输通道TP、虚通道VP和虚信道VC。
传输通道是ATM设备间的真实物理连接，一个传输通道包括一个或多个虚通道，每个虚通道又包括一个或多个虚信道，交换可以在传输通道、虚通道或虚信道不同层次上进行。在VPC中只基于虚拟通道标识符VPI进行交换，VPC的用户可以透明地访问VCC，VCC具有相同路径，在VCC中和虚拟信道标识符VCI组成的路由信息进行交换。

4. 答：
⑴ 中继器完成物理层间的互连，主要起到信号再生放大，延长网络距离，也就是把比特流从一个物理段传输的另一个物理网段。
⑵ 网桥完成数据链路层间的连接，可以将两个或多个网段连接起来，网桥可以通过过滤不跨网段传输的信息，避免了线路的瓶颈。
⑶ 路由器是进行网络层间的互连，提供各种子网间网络层的接口，提供子网间的路由选择，并对网络资源进行动态控制。
⑷ 网关是工作在七层协议参考模型中第3层以上的网间连接设备，它的作用是连接多个高层协议不同的网络，使它们能够相互通信。



五、论述题
1.答： 1．软/硬件设备：
    硬件：一台计算机，一部电话（用于通信线路的连接），一个调制解调器（用于数字信号和模拟信号的转换）；
软件：调制解调器的驱动程序，Windows 98操作系统；网页浏览器（IE），电子邮件管理器（Outlook Express）等。

2．连接方式：
用户通过调制解调器接入电话网，再通过ISP网络服务提供商所提供的专用网络设备和网络接口接入Internet。

3．连接步骤：
 ⑴ 选择ISP服务提供商，申请上网帐号：包括用户名（用户帐号）及用户口令。
⑵ 安装调制解调器：将调制解调器连接到计算机上，并安装调制解调器驱动程序。
⑶ 设置拨号网络，建立连接：通过“我的电脑”--拨号网络--建立连接--输入对方计算机名称--……完成。
⑷ 拨号上网：双击已建立的连接，输入帐号及口令，开始拨号连接。

2. 答：
• CSMA/CD是指带有碰撞检测的载波侦听多路访问技术。
•在这种方式中，一个工作站在发送前，首先使用载波侦听协议侦听媒体上是否有收发活动，也就是载波是否存在。当侦听到媒体空闲时，立即开始进行传输。如果侦听到有载波存在，工作站便推迟自己的传输，退避一段时间后再试。
•如果两个工作站同时试图进行传输，将会造成彼此间的干扰，这种现象称为碰撞。这是一种正常现象，因为媒体上连接的所有工作站的发送都基于媒体上是否有载波，所以称为载波侦听多路访问(CSMA)。
•为保证这种操作机制能够运行，还需要具备检测有无碰撞的机制，这便是碰撞检测(CD)。即，工作站在发送过程中仍要不断检测是否出现碰撞。如果在发送过程中有碰撞发生，工作站发送一个短的干扰信号，以保证所有的站点都知道出现了碰撞，发送完干扰信号后，等待一段随机时间，然后再重新尝试发送。
•信号在网络上传播有一定时延，在这种情况下可能导致出现碰撞。在局域网上某一工作站巳开始发送，由于这种传播延时，而另外一个工作站尚未检测到第1站的传输也启动发送，从而造成碰撞。
•在局域网中帧的长度要足够长，使它在发完之前就能检测到碰撞，否则当碰撞发生时这1帧因未检测到碰撞误认为己经发送成功，碰撞检测也就失去意义。



