计算机网络技术与应用复习资料
一 单选题
1. 快速以太网的介质访问控制方法是（ ）
	A. CSMA/CD 

	B. 令牌总线 

	C. 令牌环 

	D. 100VG-AnyLan 


2. ARPANET协议不包括( )
	A. IMP-IMP 

	B. HOST-IMP 

	C. HOST-HOST 

	D. TCP-IP 


3. 若数据链路的发送窗口尺寸WT=9，在发送过3号帧、并接到3号帧的确认帧后，发送方还可连续发送
	A. 2个帧 

	B. 4个帧 

	C. 7个帧 

	D. 9个帧 


4. 下列那项是局域网的特征（ ）
	A. 传输速率低 

	B. 信息误码率高 

	C. 分布在一个宽广的地理范围之内 

	D. 提供给用户一个带宽高的访问环境 


5. 100BASE-T4的最大网段长度是：（ ）
	A. 25米 

	B. 100米 

	C. 185米 

	D. 2000米 


6. 网络体系结构中，属于逻辑结构元素的是( )
	A. 集成电路 

	B. 计算机操作系统 

	C. 信道 

	D. 计算机部件 


7. 网桥是在（ ）上实现不同网络的互连设备
	A. 数据链路层 

	B. 网络层 

	C. 对话层 

	D. 物理层 


8. 物理层上信息传输的基本单位称为 ( )
	A. 段 

	B. 位 

	C. 帧 

	D. 报文 


9. 在常用的传输介质中，带宽最小、信号传输衰减最大、抗干扰能力最弱的一类传输介质是（ ）
	A. 双绞线 

	B. 光纤 

	C. 同轴电缆 

	D. 无线信道 


10. Linux对用户人数的要求是( )
	A. 有固定的用户数限 

	B. 需付费购买用户数 

	C. 无最多用户人数的限制 

	D. 最大用户人数是1000 


11. 电子邮件有自己固定的格式，包括邮件头和( )
	A. 电子邮箱 

	B. 电子邮件地址 

	C. 简单邮件传输协议 

	D. 邮件体 


12. Internet 的基本结构与技术起源于（ ）
	A. DECnet 

	B. ARPANET 

	C. NOVELL 

	D. UNIX 


13. 一般情况下删除的文件会暂时移到( )
	A. 回收站 

	B. 我的电脑 

	C. 网上邻居 

	D. 我的文档 


14. 异步传输模式（ATM）实际上是两种交换技术的结合，这两种交换技术是
（ ）
	A. 电路交换与分组交换 

	B. 分组交换与帧交换 

	C. 分组交换与报文交换 

	D. 电路交换与报文交换 


15. 使用载波信号的两种不同频率来表示二进制值的两种状态的数据编码方式
称为( )
	A. 移幅键控法 

	B. 移频键控法 

	C. 移相键控法 

	D. 幅度相位调制 


16. 子网掩码中“1”代表
	A. 主机部分 

	B. 网络部分 

	C. 主机个数 

	D. 无任何意义 


17. 在TCP/IP协议簇中，UDP协议工作在
	A. 应用层 

	B. 传输层 

	C. 网络互联层 

	D. 网络接口层 


18. 以下哪个是MAC地址
	A. OD-01-02-AA 

	B. 139.216.000.012.002 

	C. AO.O1.00 

	D. 00-01-22-OA-AD-01 


19. 内部网关协议RIP 是一种广泛使用的基于（   ）的协议。
	A. 链路状态算法 

	B. 距离矢量算法 

	C. 集中式路由算法 

	D. 固定路由算法 


20. 由一组与机器语言指令一一对应的符号指令和简单语法组成的语言是( )
	A. 机器语言 

	B. 高级语言 

	C. 汇编语言 

	D. 第四代语言 


21. 计算机网络中，所有的计算机都连接到一个中心节点上，一个网络节点需要传输数据，首先传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点，这种连接结构被称为 （ ）
	A. 总线结构 

	B. 环型结构 

	C. 星型结构 

	D. 网状结构 


22. 在OSI/RM参考模型中，（ ）处于模型的最底层
	A. 物理层 

	B. 网络层 

	C. 传输层 

	D. 应用层 


23. IPv4地址由（ ）位二进制数值组成
	A. 16位 

	B. 8位 

	C. 32位 

	D. 64位 


24. 以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是
	A. 争用带宽 

	B. 预约带宽 

	C. 循环使用带宽 

	D. 按优先级分配带宽 


25. 关于防火墙的优点叙述错误的是( )
	A. 防火墙能强化安全策略 

	B. 防火墙限制暴露用户点 

	C. 防火墙能防备全部的威胁 

	D. 防火墙是一个安全策略的检查站 


26. 在因特网中，IP数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，IP数据报报头中的
	A. 源地址和目的地址都不会发生变化 

	B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化 

	C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化 

	D. 源地址和目的地址都有可能发生变化 


27. 交换式局域网的核心设备是（ ）
	A. 中继器 

	B. 局域网交换机 

	C. 集线器 

	D. 路由器 


28. ADSL技术主要解决的问题是
	A. 宽带传输 

	B. 宽带接入 

	C. 宽带交换 

	D. 多媒体技术 


29. 以下哪一项最好的描述了CRC的特征
	A. 逐个检查每一个字符 

	B. 能检查出99%以上的差错 

	C. 检查不出有偶数个位出错的差错 

	D. 不如校验和方法可靠 


30. 第二代电子计算机采用的电子元件是( )
	A. 电子管 

	B. 晶体管 

	C. 中、小规模集成电路 

	D. 大、超大规模集成电路 


31. 世界上第一个计算机网络是
	A. ARPANET 

	B. ChinaNet 

	C. Internet 

	D. CERNET 


32. 要查找文件或者文件夹，可以使用“开始”菜单中的( )
	A. 搜索 

	B. 运行 

	C. 替换 

	D. 全选 


33. 网络操作系统不具备的特征是( )
	A. 与硬件无关 

	B. 多用户支持 

	C. 多种客户端支持 

	D. 无目录服务 


34. “超文本传输协议”的英文缩写是( )
	A. WEB 

	B. HTTP 

	C. WWW 

	D. HTML 


35. 广域网覆盖的地方范围从几十公里到几千公里，它的通信子网主要使用
	A. 报文交换技术 

	B. 分组交换技术 

	C. 文件交换技术 

	D. 电路交换技术 


36. 传输信号的通道被称为( )
	A. 数据 

	B. 带宽 

	C. 信道 

	D. 控制器 


37. 异步传输模式的英文缩写是( )
	A. LLC 

	B. SDH 

	C. BPS 

	D. ATM 


38. X.25网络是（ ）
	A. 分组交换网 

	B. 专用线路网 

	C. 线路交换网 

	D. 局域网 


39. 下列不属于路由选择协议的是
	A. RIP 

	B. ICMP 

	C. BGP 

	D. OSPF 


40. 数据链路层上信息传输的基本单位称为 ( )
	A. 段 

	B. 位 

	C. 帧 

	D. 报文 


41. 关于WWW服务，以下哪种说法是错误的？ （ ）
	A. WWW服务采用的主要传输协议是HTTP 

	B. WWW服务以超文本方式组织网络多媒体信息 

	C. 用户访问Web服务器可以使用统一的图形用户界面 

	D. 用户访问Web服务器不需要知道服务器的URL地址 


42. 计算机网络按网络环境不同可分为( )
	A. 有线网、无线网 

	B. 集中式、分布式 

	C. 部门网络、企业网络、校园网络 

	D. 公用网、专用网 


43. UNIX系统中，存放对各种外围设备进行访问的特别文件的目录是( )
	A. ／etc 

	B. ／dev 

	C. ／include 

	D. ／bin 


44. 在OSI的七层参考模型中，工作在第二层上的网间连接设备是（ ）
	A. 集线器 

	B. 路由器 

	C. 交换机 

	D. 网关 


45. 决定局域网特性的主要技术一般认为有三个 , 它们是 ( )
	A. 传输介质、差错检测方法和网络操作系统 

	B. 通信方式、同步方式和拓朴结构 

	C. 传输介质、拓扑结构和介质访问控制方法 

	D. 数据编码技术、介质访问控制方法和数据交换技术 


二 判断题
46. FDDI网络通常在物理拓扑上采用星型结构，而逻辑结构是环型。 （  ）
47. 文件系统的主要目的是实现对文件的按名存取 （  ）
48. 计算机与打印机之间的通信属于单工通信。 （  ）
49. IP 协议提供的是无连接的数据报服务。 （  ）
50. ATM 网络采用的是树形拓扑结构。 （  ）
三 填空题 
51. 在采用电信号表达数据的系统中，数据有数字数据和（ _________ ）数据两种。 
52. 网络互连时，通常采用（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）四种设备。 
53. 域名系统DNS是一个（ _________ ）系统。 
54. 常用的有线传输介质有3种：（ _________ ）、（ _________ ）、（ _________ ）。 
55. 光纤通信中，按使用的波长区之不同分为（ _________ ）方式和多模方式。 



















参考答案：
一 单选题
1. 答案：A
2. 答案：D
3. 答案：D
4. 答案：D
5. 答案：B
6. 答案：B
7. 答案：A
8. 答案：B
9. 答案：C
10. 答案：C
11. 答案：D
12. 答案：B
13. 答案：A
14. 答案：A
15. 答案：B
16. 答案：B
17. 答案：B
18. 答案：D
19. 答案：B
20. 答案：C
21. 答案：C
22. 答案：A
23. 答案：C
24. 答案：A
25. 答案：C
26. 答案：A
27. 答案：B
28. 答案：B
29. 答案：B
30. 答案：B
31. 答案：A
32. 答案：A
33. 答案：D
34. 答案：B
35. 答案：B
二 判断题
46. 答案：T
47. 答案：T
48. 答案：F
49. 答案：F
50. 答案：F
三 填空题
51. 答案：模拟
52. 答案：中继器,网桥,路由器,网关
53. 答案：分布式数据库
54. 答案：同轴电缆,双绞线,光纤
55. 答案：单模
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