
计算机网络技术复习资料
一、单选题
1.采用全双工通信方式，数据传输的方向性结构为(   )   

A.可以在两个方向上同时传输                 B.只能在一个方向上传输 

C.可以在两个方向上传输，但不能同时进行     D.以上均不对 

2.采用异步传输方式，设数据位为7位，1位校验位，1位停止位，则其通信效率为(   ) 

A.30%     B.70%     C.80%     D.20% 

3.T1载波的数据传输率为(   )

A.1Mbps     B.10Mbps     C.2.048Mbps     D.1.544Mbps 

4.采用相位幅度调制PAM技术，可以提高数据传输速率，例如采用8种相位，每种相位取2种幅度值，可使一个码元表示的二进制数的位数为(   )

A.2位     B.8位     C.16位     D.4位 

5.若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为(   ) 

A.星形拓扑     B.总线拓扑     C.环形拓扑      D.树形拓扑 

6.采用海明码纠正一位差错，若信息位为4位，则冗余位至少应为(   )   

A. 2位     B. 3位     C. 5位     D. 4位 

7.在RS-232C接口信号中，数据终端就绪(DTR)信号的连接方向为(   )  

A.DTE→DCE      B. DCE→DTE     C. DCE→DCE     D. DTE→DTE 

8.RS—232C的机械特性规定使用的连接器类型为(   )   

A.DB—15连接器     B.DB—25连接器      C.DB—20连接器     D.RJ—45连接器 
二、多选题
1.计算机网络从逻辑功能上分为(   )。   

A.通信子网     B.局域网     C.资源子网     D.对等网络 

2.Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为 (   )。   

A.IP，ICMP     B.TCP，ARP          C.UDP， RARP       D.ARP，RARP   

3.计算机网络的功能(   )。   

A.数据通信                          B.资源共享 

C.进行数据信息的集中和综合处理      D.均衡负载 

4.串行数据通信的方式有(   )。 

A.并行     B.半双工     C.串行    D.全双工      E.单工

三、填空题

1.计算机网络的发展和演变可概括为_______、_______和开放式标准化网络三个阶段。 

2.计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、_______和_______三个方面。 

3.串行数据通信的方向性结构有三种，即单工、_______和_______。 

4.最常用的两种多路复用技术为_______和_______，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。

5.X.25协议的分组级相当于OSI参考模型中的_______层，其主要功能是向主机提供多信道的_______服务

6.到达通信子网中某一部分的分组数量过多，使得该部分乃至整个网络性能下降的现象，称为_______现象。严重时甚至导致网络通信业务陷入停顿，即出现_______现象

7.OSI的会话层处于_______层提供的服务之上，为_______层提供服务。

8.会话层定义了两类同步点，分别为_______和_______。其中后者用于在一个对话单元内部实现数据结构化。
四、解答题

1.简述Novell NetWare对文件服务器的共享硬盘提供的5级可靠性措施。

2.简述使用“拨号网络”连接Internet所需进行的准备工作。

五、计算题
1.长2km、数据传输率为10Mbps的基带总线LAN，信号传播速度为200m/μs，试计算： 

(1)1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少? 

(2)若两相距最远的站点在同一时刻发送数据，则经过多长时间两站发现冲突?

2.速率为9600bps的调制解调器，若采用无校验位、一位停止位的异步传输方式，试计算2分钟内最多能传输多少个汉字(双字节)?
六、应用题

简要说明网络中的阻塞及死锁现象，试列举常见的三种阻塞控制方法。

计算机网络技术复习资料答案

一、单选题

1-5：ABDDC    6-8：BAB

二、多选题

1. AC   2. AD    3. ABCD     4. BDE

三、填空题

1.面向终端的计算机网络，计算机—计算机网络 

2.软件资源共享，用户间信息交换 

3.半双工，全双工(两空答案可互换) 

4.频分多路复用FDM，时分多路复用TDM 

5.网络，虚电路           6.阻塞，死锁 

7.运输，表示             8.主同步点，次同步点 

四、解答题
1．答：第一级：对硬盘目录和文件分配表(FAT)的保护； 第二级：对硬盘表面损坏时的数据保护；第三级：采用磁盘镜像的方法实现对磁盘驱动器损坏的保护；第四级：采用磁盘双工，对磁盘通道或磁盘驱动器损坏起到保护作用。第五级：采用事务跟踪系统TTS的附加容错功能。

 2. 答：(1)选择合适的ISP，通过ISP获取Internet帐号；(2)准备一个调制解调器和一条能拨通ISP的电话线；(3)安装“拨号网络”；(4)安装TCP/IP协议并将其绑定到“拨号网络适配器”；(5)输入TCP/IP相关信息；(6)用“拨号网络”建立与ISP的连接。

五、计算题
1.解：(1)1000bit/10Mbps+2000m/200(m/μs)=100μs+10μs=110μs 

(2)2000m/200(m/μs)=10μs

2. 解：①2分钟传输的位数为9600bps×120=1152000位 

②由于每个汉字用双字节表示，所以在给定的异步传输方式下每个汉字需传输的位数为 (8+1+1)×2=20位 

③2分钟内传输的汉字数为1152000位÷20位=57600(个)

 六、应用题
答：阻塞现象是指到达通信子网中某一部分的分组数量过多，使得该部分网络来不及处理，以致引起这部分乃至整个网络性能下降的现象；严重时甚至导致网络通信业务陷入停顿，即出现死锁现象。在死锁状态下，网络的有效吞吐量接近于零。
　　常见的阻塞控制方法为：缓冲区预分配法；分组丢弃法；定额控制法。
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