计算机网络技术复习资料
一、单项选择题

1、下面是合法的邮件地址的是（    ）。

A、a.b.c       B、a123@nbu.edu.cn         C、a*b.com      D、以上都不是
2、TCP连接的三个阶段不包括（    ）。
A、建立连接     B、数据传输        C、数据结束     D、释放连接

3、信道通信方式不包括（    ）。
A、单向通信     B、双向交替通信     C、同向交替通信       D、同向同时通信
4、最近的二元制调制方式不包括（    ）。
A、调幅     B、调带     C、调频     D、调相
5、下列不属于有线传输媒体的是（    ）。
A、双绞线     B、同轴电缆     C、卫星       D、光纤
6、网卡的MAC地址是（    ）位的。
A、32         B、48           C、64         D、80
7、宽带接入技术不包含是（    ）。
A、非对称数字用户线 ADSL   B、光纤同轴混合网
C、FTTx 技术                 D、同轴电缆技术
8、慢开始算法是为了（    ）。
A、流量控制     B、拥塞控制     C、纠错     D、检错
9、常用编码方式不包括（    ）。
A、归零制        B、不归零制     C、曼切斯特编码         D、统计编码
10、使用点对点信道的数据链路层的三个基本问题不包括（    ）。
A、封装成帧      B、透明传输     C、拥塞控制             D、差错控制

二、填空题

1、计算机网络的两个特点分别是共享性和___________。

2、端系统间的通信方式可分为两大类，分别是对等方式和___________。

3、互联网由边缘部分和_________________两部分组成。

4、网络核心部分最重要的设备是___________。

5、按照网络的作用范围，可分为个人区域网、___________、________和广域网。

6、IPv4的地址长度是___________位二进制位。

7、物理层传输的是          。

8、解决透明传输的方法有          或          。
三、判断题

（    ）1、internet是世界范围内最大的互联网。

（    ）2、Internet遵从TCP/IP标准。

（    ）3、“主机A与主机B进行通信”实指“主机A的某个进程和主机B上的某个进程进行通信”。

（    ）4、对等连接工作是指两个主机在通信时区分客服方和服务方。

（    ）5、在电路交换、报文交换和分组交换中，电报交换需要建立连接。

（    ）6、IPv6的地址长度是120位二进制位。

（    ）7、按照网络的使用者，计算机网络可以分为公用网和专用网。）

（    ）8、协议是通讯双方对等层使用的，而服务是上下两层之间提供的。 

（    ）9、物理层的作用是尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
（    ）10、模拟信号代表消息参数的取值是离散的。

四、计算题

分别计算三级IP地址191.132.62.20（B类地址）和122.51.45.5（A类地址）的网络地址与子网掩码（点十表示法），其中子网号均为5位。
五、简答题

简述五层体系结构参考模型的5层分别是什么，并列举其中常用的协议至少5个。

复习资料参考答案
一、单项选择题

1-5B C C B  C     6-10 B D C D C   
二、填空题

1、连通性  。

2、客户-服务器方式。

3、边缘部分。

4、路由器。

5、局域网 城域网 （顺序可换）。

6、32。
7、比特流

8、字节填充、字符填充
三、判断题

四、计算题

（1）191.132.62.20（B类地址）   

网络地址：191.132.56.0    255.255.248.0
（2）122.51.45.5（A类地址）
122.48.0.0    255.248.0.0
五、简答题

简述五层体系结构参考模型的5层分别是什么，并列举其中常用的协议至少5个。

答：应用层、运输层、网络层、数据链路层和物理层
TCP UDP IP WWW HTTP DNS SMTP等
