
计算机网络复习资料
1、 单项选择题
1、目前，Internet上约有（  B   ）个IP地址。
A．14万         B．40亿          C．50亿          D．32万
2、下列顶级域名地址中，表示商业网站的是（   B   ）。
A.gov          B.com          C.net           D.org
3、下列表示，正被点击的可链接文字的颜色是白色的是( C   )。
A、<body link=”#ffffff”>          B、<body vlink=”#ffffff”>
C、<body alink=”#ffffff”>         D、<body blink=”#ffffff”>
4、发送或接收电子邮件的首要条件是应该有一个电子邮件地址，它的正确形式是（  A  ）。
A．用户名@域名                    B．用户名#域名
C．用户名/域名                    D．用户名.域名
5、因特网提供的服务中，使用最频繁的是(  D  )。
A、BBS讨论       B、远程登录      C、E-mail        D、WWW浏览
6、下列顶级域名地址中，表示商业网站的是(  B  )。
A、gov          B、com            C、net           D、org
7、目前，Internet上约有( B   )个IP地址。
A、14万         B、40亿           C、50亿          D、32万
8、ADSL的传输速率是( C   )。
A、上下行都是10Mbi/s 			   B、上行是8Mbi/s, 下行是640Kbit/s
C、上行是640Kbit/s，下行是8Mbit/s	D、上行是1、5Mbi/s, 下行是64kbit/s
9、以下哪个属于安全的服务器登录方式？( D   )
A、ftp               B、telnet       C、tcp         D、ssh
10、SDH网络的基本模块STM-1的速率是( C   )。
A、64Mbit/s  	  B、2、048Mbit/s    C、155、520Mbit/s  	 D、2、5Gbit/s
11、无线网络IEEE802、11b协议所采用的频率和传输速率是(   A )。
A、2、4GHz/s, 11 Mbit/s            B、2、4GHz/s,54 Mbit/s     
C、5GHz/s,11Mbit/s                 D、5GHz/s,54 Mbit/s
12、调制解调器的功能是实现（  D   ）。
A．数字信号的编码                 B．数字信号的整形
C、模拟信号的放大                 D．数字信号与模拟信号的转换
13、Windows98系统内置的浏览器软件是（  A   ）。
A．Internet Explorer              B．Outlook Express      
C．Netmeeting                     D．Communicator
14、文件传输使用(  D  )协议。
A、SMTP       B、TELNET       C、ARP       D、FTP
15、以下不正确的IP地址是(  D  )。
A、202、100、100、1           B、202、100、100、250
C、202、100、100、254         D、202、100、100、256
16、中国教育科技网的英文缩写是( A   )。
A、CERNET     B、CSTNET       C、CHINANET        D、CHINAGBN
17、定制有序列表表中的序号的起始值的表示法为(  D  )。
A、<ol begint=#>   B、<ol star=#>  C、<ol still=#>  D、<ol start=#>
18、表示标尺线的大小的HTML代码是(  A  )。
A、<hr size=?>                      B、<hr long=?>
C、	<hr height=?>                    D、<hr space=?>
19、计算机网络的主要目的是实现（  B   ）。
A．数据通信     B．资源共享       C．远程登录      D．分布式处理
20、windows 2000 server的哪些用户是可以禁止其登录的？(  D  )
A、Administrator     B、guest        C、Admin       D、都可以
21、在ATM中采用了固定长度的信元，其长度为(B)字节
A.60         B.53          C.48           D.36
2、 判断题
1、 一台主机的域名由它所属名级域的域名和分配给主机的名字共同构成。( √   )
2、数据从发出端出发到数据被接收端接收的整个过程称为通信过程，通信过程中每次通信包含传输数据和通信控制两个内容。( √   )
3、世界是最大的广域网是因特网。( √   )
4、FTP是远程登录协议。( ×   )
5、每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率为每秒3个码元。( ×   )
6、网络节点可分为两类:一类是转节点，它是信息交换的源点和目标，如服务器、网络工作站等；另一类是访问节点，它的作用是支持网络的连接，它通过通信线路转接和传递信息，如集中器、交换机等。(  ×  )
7、在OSI的七层参考模型中，工作在第三层上的网间连接设备是交换机。( ×   )
[bookmark: _GoBack]8、在计算机中仅在本机构有效的IP地址称为本地地址，向因特网的管理机构申请的全球唯一的地址叫做全球地址。( √   )
三、名词解释
1．文件传输服务：提供了一种实时的文件传输环境，可以通过FTP服务连接远程主机，进行文件的下载和上传。
 2．ISP：即因特网服务提供商，是用户连入因特网的入口点。位于因特网边缘，为用户提供接入因特网的线路、设备等；并为用户提供各类信息服务。
 3．远程登录服务：通过远程登录程序进入远程的计算机系统。只要拥有计算机的帐号，就可以通过远程登录来使用该计算机。
4. Internet：Internet是“国际多媒体信息互联网络”的简称，中文译名为“因特网”、“国际互联网”；它是覆盖全球的最大范围的广域网，是未来信息高速公路的雏形，拥有巨大的世界性的丰富信息资源。
5. 计算机网络：将地理位置不同并具有独立工作功能的多个计算机系统通过通信线路连接在一起，并按照网络协议实现相互通信和网络资源共享的整个系统，就叫做计算机网络。

6、虚电路：两个用户终端设备在开始互相发送和接收数据之前需要通过网络建立逻辑上的连接，这种连接建立之后就在网络中保持已建立的数据通路，用户发送的数据(以分组为单位)将按顺序通过网络到达终点。
7. ATM：是一种基于信元交换和复用技术的异步传输方式，为具有传输容量差异的网络提供了一种通用且适用于不同业务的面向连接的转移模式。
四、简答题
1、Telnet远程登录服务分为以下4个过程：
（1）本地与远程主机建立连接。该过程实际上是建立一个TCP连接，用户必须知道远程主机的IP地址或域名。
（2）将本地终端上输入的用户名和口令及以后输入的任何命令或字符以NVT（Net Virtual Terminal，网络虚拟终端）格式传送到远程主机。
（3）将远程主机输出的NVT格式的数据转化为本地所接受的格式送回本地终端，包括输入命令回显和命令执行结果。
（4）最后，本地终端对远程主机进行撤销连接，该过程是撤销一个TCP连接。

2、OSI数据链路层的目的是什么?
 为上层网络层屏蔽下层细节，并利用差错控制和流量控制的方法将一条有差错的物理线路变成无差错的数据链路，传输单位为帧。
3、计算机网络的发展分哪几个阶段?每个阶段有什么特点?
四个阶段：面向终端的远程联机系统、分组交换技术、网络体系与网络协议标准化阶段、互联网阶段
4、简述在ATM中三种通道的关系。
答：传输通道TP、虚通道VP和虚信道VC。
传输通道是ATM设备间的真实物理连接，一个传输通道包括一个或多个虚通道，每个虚通道又包括一个或多个虚信道，交换可以在传输通道、虚通道或虚信道不同层次上进行。在VPC中只基于虚拟通道标识符VPI进行交换，VPC的用户可以透明地访问VCC，VCC具有相同路径，在VCC中和虚拟信道标识符VCI组成的路由信息进行交换。
5、简述用于网络互连的设备及其主要作用。
 答：⑴ 中继器完成物理层间的互连，主要起到信号再生放大，延长网络距离，也就是把比特流从一个物理段传输的另一个物理网段。
⑵ 网桥完成数据链路层间的连接，可以将两个或多个网段连接起来，网桥可以通过过滤不跨网段传输的信息，避免了线路的瓶颈。
⑶ 路由器是进行网络层间的互连，提供各种子网间网络层的接口，提供子网间的路由选择，并对网络资源进行动态控制。
⑷ 网关是工作在七层协议参考模型中第3层以上的网间连接设备，它的作用是连接多个高层协议不同的网络，使它们能够相互通信。

五、论述题
1.答： 1．软/硬件设备：
    硬件：一台计算机，一部电话（用于通信线路的连接），一个调制解调器（用于数字信号和模拟信号的转换）；
软件：调制解调器的驱动程序，Windows 98操作系统；网页浏览器（IE），电子邮件管理器（Outlook Express）等。
2．连接方式：
用户通过调制解调器接入电话网，再通过ISP网络服务提供商所提供的专用网络设备和网络接口接入Internet。
3．连接步骤：
 ⑴ 选择ISP服务提供商，申请上网帐号：包括用户名（用户帐号）及用户口令。
⑵ 安装调制解调器：将调制解调器连接到计算机上，并安装调制解调器驱动程序。
⑶ 设置拨号网络，建立连接：通过“我的电脑”--拨号网络--建立连接--输入对方计算机名称--……完成。
⑷ 拨号上网：双击已建立的连接，输入帐号及口令，开始拨号连接。
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