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[bookmark: _GoBack]一、单项选择题
1、以下非法格式的电子邮件地址是（    ）。 
   A. admin@nbu.edu.cn  
   B. user@163.com  
   C. name@domain  
   D. user#domain.com 
2、下列不属于宽带接入技术是（    ）。
   A. ADSL  
   B. 光纤同轴混合网（HFC）  
   C. 以太网  
   D. FTTx  
3、网络协议的三要素是语法、语义和（ ）。  
   A. 时序  
   B. 服务  
   C. 接口  
   D. 编码  
4、下列调制技术中，属于二元制调制的是（    ）。
   A. 正交振幅调制QAM  
   B. 调幅AM  
   C. 调相PM  
   D. 以上都是  
5、以下属于无线传输媒体是（    ）。 
   A. 双绞线  
   B. 同轴电缆  
   C. 光纤  
   D. 红外线  
6、网卡的MAC地址通常有（    ）位。  
   A. 32
   B. 48 
   C. 64 
   D. 128 
7、IP数据报的组成结构是（ ）。  
   A. 首部 + 数据  
   B. 尾部 + 数据  
   C. 首部 + 尾部 + 数据  
   D. 只有数据，无首部  
8、TCP拥塞控制中，慢开始算法的目的是（ ）。  
   A. 避免网络拥塞  
   B. 提高发送速率  
   C. 检测数据错误  
   D. 控制接收窗口  
9、已知IP地址，要获取对应的MAC地址，应使用的协议是（ ）。  
   A. ARP  
   B. RARP  
   C. ICMP  
   D. DHCP  
10、使用点对点信道的数据链路层需要解决的三个基本问题不包括（    ）。  
    A. 封装成帧  
    B. 透明传输  
    C. 差错控制  
   D. 拥塞控制  
11、为了实现透明传输，PPP协议采用的方案是（    ）。
    A. 字符填充  
    B. 零比特填充  
    C. 字节计数  
D. 帧定界符  
12、数据链路层最常用的差错检测方法是（    ）。
    A. 奇偶校验  
    B. 循环冗余校验CRC  
    C. 校验和  
    D. 海明码  
13、ICMP协议的功能不包括（ ）。  
    A. 报告终点不可达  
    B. 进行时间戳请求  
    C. 进行流量控制  
    D. 报告参数问题  
14、关于TCP协议的特性，以下描述错误的是（ ）。  
    A. TCP提供面向连接的可靠传输  
    B. TCP使用超时重传机制  
    C. TCP支持流量控制和拥塞控制  
    D. TCP传输的数据单元称为数据报  
15、以下合法的IP地址是（    ）。
    A. 192.168.1.256  
    B. 10.0.0.1  
    C. 300.200.100.50  
D. 192.168.1  
二、填空题
1、信道能够通过的频率范围越宽，码元传输速率的上限越______。  
2、FTP协议采用的工作方式是客户-服务器方式，其中服务器端分为主进程和______进程。  
3、通信过程中，数据链路层使用MAC地址，网络层使用______地址。  
4. 网络核心部分实现数据转发的最主要设备是______。  
5、IPv4地址长度为______位，通常用点分十进制表示。  
6、物理层传输的数据单位是______。  
7、常用的导向传输媒体包括双绞线、同轴电缆和______。  
8、将域名解析为IP地址的系统称为______。  
三、判断题
1、基带信号往往含有较多的低频成分，甚至直流成分。 （ ）  
2、UDP协议提供可靠的、面向连接的传输服务。 （ ）  
3、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码都具有自同步能力。 （ ）
4、电路交换在通信开始前需要建立连接，而报文交换和分组交换不需要建立连接。 （ ）  
5、IPv6地址长度为128位，是IPv4地址长度的4倍。 （ ）  
6、按照网络的使用者，网络可以分为公用网和专用网。 （ ）
四、计算题
给定一个C类IP地址192.168.10.55，现需要划分5位子网号（即子网号长度5位），求：  
1、子网掩码（点分十进制）；
五、简答题
请简述TCP/IP参考模型的4层名称，并列举每一层中一至两个常用协议（至少7个不同协议）。
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参考答案
一、单项选择题
1、D  2、C 3、A 4、D  5、D.6、B 7、 A 8、A 9、A 10、D
11、B 12、B 13、C 14.、D 15、B 
二、填空题
1、高 2、从属（或数据传送） 3、IP  4、路由器  5 、32  6、比特（bit） 
7、光纤 8、 答案：域名系统（DNS）
三、判断题
1、√ 2、× 3、√ 4、× 5、 √6、√
四、计算题
C类地址默认掩码为24位（255.255.255.0），加上5位子网号，则掩码长度为24+5=29位。  
  子网掩码二进制：前29位为1，后3位为0 → 255.255.255.248（因为248 = 11111000）  
1、子网掩码：255.255.255.248  
IP地址192.168.10.55，将55转为二进制：00110111，与掩码248（11111000）按位与 → 00110000 = 48  
五、简答题
 TCP/IP四层模型（从下至上）：
1、网络接口层（或称链路层）  
   协议举例：以太网（Ethernet）、PPP、HDLC
2、网络层（或称互联网层）  
   协议举例：IP、ICMP、ARP、RIP、OSPF
3、传输层  
  协议举例：TCP、UDP
4、应用层  
  协议举例：HTTP、FTP、SMTP、DNS、POP3、Telnet

