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[bookmark: _GoBack]一、单项选择题
1、以下正确的电子邮件地址格式是（ ）。  
   A. user@domain  
   B. user#domain.com  
   C. user@domain@com  
   D. user@.com  
2、TCP连接建立过程中需要（ ）次握手。  
   A. 1  
   B. 2 
   C. 3
   D. 4 
3、以下对应半双工通信方式的是（ ）。  
   A. 单向通信  
   B. 双向交替通信  
   C. 双向同时通信  
   D. 以上都不是  
4、以下不属于自治系统内部使用的路由协议的是（ ）。  
   A. RIP  
   B. OSPF  
   C. BGP  
   D. IS-IS  
5、关于光纤传输特点，下列说法正确的是（ ）。  
   A. 传输损耗大  
   B. 传输时延比双绞线大很多  
   C. 多模光纤比单模光纤传输距离更远 
   D. 利用光的全反射原理传输  
6、下列编码方式中，具有自同步能力且常用于以太网的是（ ）。  
   A. 归零制编码  
   B. 不归零制编码  
   C. 曼彻斯特编码  
   D. 差分曼彻斯特编码  
7、以下使用电话线的宽带接入技术是（ ）。 
   A. 光纤同轴混合网  
   B. ADSL  
   C. FTTx  
   D. 卫星接入  
8、拥塞控制中的慢开始算法主要作用是（ ）。 
   A. 减少发送窗口避免拥塞  
   B. 提高发送速率  
   C. 差错检测  
   D. 流量控制  
9、下列哪种编码方式常用于以太网（ ）。   
   A. 归零制  
   B. 不归零制  
   C. 曼彻斯特编码  
   D. 差分曼彻斯特编码  
10、关于数据链路层的描述，正确的是（ ）。  
    A. 数据链路层传输的数据单元是比特流  
    B. 交换机工作在数据链路层  
C. 数据链路层提供端到端的可靠传输
D. 数据链路层不需要差错控制  
11、万维网（WWW）中，用于定义网页显示格式的语言是（ ）。  
    A. HTTP  
    B. HTML  
    C. URL  
    D. XML  
12、关于三级IP地址（子网划分），以下说法错误的是（ ）。  
    A. 子网号是从主机号部分借用若干位  
    B. 子网划分后，IP地址的总长度不变  
    C. 子网掩码用于区分网络号和子网号  
D. 子网划分后，原来的网络号会改
13、以下方法不能用于扩展以太网的是（ ）。   
    A. 使用集线器级联  
    B. 使用交换机级联  
    C. 划分虚拟局域网  
    D. 使用路由器隔离  
14、与IP协议配套使用的协议中，用于地址解析的是（ ）。  
    A. ARP  
    B. ICMP  
    C. IGMP  
    D. RARP  
15、TCP协议实现可靠传输的关键机制不包括（ ）。  
    A. 确认机制  
    B. 超时重传  
C. 流量控制
D. 顺序编号
二、填空题
1、计算机网络的两个主要特点是资源共享和______。  
2、端系统之间的通信方式分为客户-服务器方式和______方式。  
3、互联网的核心部分由许多______（设备名称）组成，实现分组交换。  
4、按照网络的作用范围分类，校园网一般属于______。  
5、按照网络覆盖范围分类，校园网通常属于______，一个办公室内几台电脑互联属于______。  
6、IPv6地址长度为______位。    
7、解决透明传输问题的两种常用方法是字符填充法和______填充法。   
三、判断题
1、Internet是当前世界上最大的互联网，它遵循OSI标准。 （ ）  
2、主机A与主机B通信实际上是指主机A的某个进程与主机B的某个进程通信。 （ ）  
3、对等连接（P2P）方式中，通信双方都既是客户又是服务器。 （ ）
4、根据奈奎斯特准则，只要码元传输速率足够低，就可以消除码间串扰。 （ ）  
5、电路交换需要建立连接，分组交换中的数据报方式不需要建立连接。 （ ）  
6、IPv4地址的长度是32位二进制数。 （ ）  
四、计算题
已知一个A类IP地址为 10.25.30.40，现划分3位子网号（即子网号长度=3位）。求：  
1、子网掩码（点分十进制）；  
五、简答题
请简述计算机网络体系结构中，七层模型和五层模型的对应关系，并分别列举每一层至少一个协议（使用五层模型）。


计算机网络技术复习资料B参考答案
一、单项选择题
1、A  2、C 3、B 4、C 5、D 6、C 7、B 8、A 9、C 10、B
11、B 12、D 13、D 14、A 15、C 
二、填空题
1、连通性（或信息共享）2、对等连接（P2P）3、路由器 4、局域网 
5、局域网；个人区域网（或PAN）6、128 7、零比特
三、判断题
1、× 2、√ 3、√ 4、√ 5、√ 6、√ 
四、计算题
A类地址默认掩码为8位（255.0.0.0），加上3位子网号，掩码长度=11位。  
子网掩码二进制：前11位为1，后21位为0 → 11111111 11100000 00000000 00000000 → 255.224.0.0  
1 、子网掩码：255.224.0.0
 IP地址 10.25.30.40，将第二个字节25（二进制00011001）与子网掩码第二个字节224（11100000）按位与：  
  00011001 & 11100000 = 00000000 → 0    
五、简答题
OSI七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。  
TCP/IP五层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层（会话层和表示层被合并到应用层）。
对应关系：  
OSI物理层 ↔ TCP/IP物理层  
OSI数据链路层 ↔ TCP/IP数据链路层  
OSI网络层 ↔ TCP/IP网络层  
OSI传输层 ↔ TCP/IP传输层  
OSI会话层、表示层、应用层 ↔ TCP/IP应用层  
协议举例（五层）：  
物理层：以太网物理层标准（如10Base-T）、RS-232  
数据链路层：以太网（Ethernet）、PPP、HDLC  
网络层：IP、ICMP、ARP、OSPF、RIP  
传输层：TCP、UDP  
应用层：HTTP、FTP、SMTP、DNS、DHCP  
（列举至少5个协议，每个层次至少一个即可）

  
