
《计算机网络》复习资料
一、单项选择题
1、一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（    ）。 

A.PAN             B.LAN           C.MAN           D.WAN

2、计算机网络中可以共享的资源包括（    ）。

A.硬件、软件、数据、通信信道       B.主机、外设、软件、通信信道 

C.硬件、程序、数据、通信信道       D.主机、程序、数据、通信信道

3、网络协议主要要素为（    ）。

A.数据格式、编码、信号电平         B.数据格式、控制信息、速度匹配 

C.语法、语义、同步                 D.编码、控制信息、同步

4、采用专用线路通信时，可以省去的通信阶段是（    ）。

A.建立通信线路        B.建立数据传输链路   C.传送通信控制信号和数据   D.双方确认通信结束

5、通信系统必须具备的三个基本要素是（    ）。

A.终端、电缆、计算机               B.信号发生器、通信线路、信号接收设备 

C.信源、通信媒体、信宿             D.终端、通信设施、接收设备

6、宽带传输通常使用的速率为（    ）。
A.0-10Mbit/s        B.1-2.5Mbit/s      C.5-10Mbit/s      D.0-400Mbit/s

7、计算机网络通信系统是（    ）。

A.电信号传输系统   B.文字通信系统   C.信号通信系统   D.数据通信系统

8、网络接口卡的基本功能包括：数据转换、通信服务和（    ）。

A.数据传输         B.数据缓存       C.数据服务       D.数据共享

9、完成通信线路的设置与拆除的通信设备是（    ）。

A.线路控制器       B.调制解调器     C.通信控制器     D.多路复用器

10、在星型局域网结构中，连接文件服务器与工作站的设备是（    ）。

A.调制解调器       B.交换器         C.路由器         D.集线器

11、在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是（    ）。 

A.物理层           B.网络层          C.会话层         D.表示层

12、完成路径选择功能是在OSI模型的（    ）。

A.物理层          B.数据链路层       C.网络层         D.运输层

13、下列功能中，属于表示层提供的是（    ）。

A.交互管理        B.透明传输         C.死锁处理        D.文本压缩

14、在TCP/IP协议簇的层次中，解决计算机之间通信问题是在（    ）。

A.网络接口层      B.网际层           C.传输层         D.应用层

15、对局域网来说，网络控制的核心是（    ）。

A.工作站          B.网卡             C.网络服务器     D.网络互连设备

16、在中继系统中，中继器处于（    ）。

A.物理层          B.数据链路层       C.网络层         D.高层

17、各种网络在物理层互连时要求（    ）。

A.数据传输率和链路协议都相同         B.数据传输率相同，链路协议可不同 

C.数据传输率可不同，链路协议相同     D.数据传输率和链路协议都可不同

18、网络管理系统中，管理对象是指（    ）。

A.网络系统中各种具体设备             B.网络系统中各种具体软件 

C.网络系统中各类管理人员             D.网络系统中具体可以操作的数据

19、Intranet技术主要由一系列的组件和技术构成，Intranet的网络协议核心是（    ）。

A.ISP/SPX         B.PPP             C.TCP/IP         D.SLIP

20、网络管理信息系统的分析设计以（    ）。

A.功能模块设计为中心    B.数据分析为中心 C.系统拓扑结构设计为中心   D.系统规模分析为中心
二、填空题

1、计算机网络系统由通信子网和____________子网组成。

2、计算机网络系统发展的第一阶段是联机系统，实质上是____________系统。

3、通信系统中，称调制前的电信号为____________信号，调制后的信号为调制信号。         

4、在采用电信号表达数据的系统中，数据有数字数据和____________两种。

5、IPX/SPX协议提供了分组寻址和____________功能。

6、IP地址是网际层中识别主机的____________地址。      

7、局域网软件主要由网卡驱动程序和____________两个基本部分组成。

8、网桥独立于____________协议，网桥最高层为数据链路层。 

9、网络安全中，脆弱性是指网络系统中____________的弱点。

10、ISP是掌握Internet____________的机构。 

三、判断题

1、在ISO之OSI模型中，第3层是会话层。      （    ）          

2、在TCP/IP体系结构中，Telnet属于应用层。     （    ）              

3、“三网合一”是指电话、电视、电影的合一。     （    ）            

4、RS232 是一种并行接口规范。      （    ）           

5、FTP 是一种用于文件传输的传输层协议。      （    ）         

6、Windows NT操作系统中主域模型至少有两个主域。  （    ）          

7、虚电路是基于存储转发机制的。    （    ）        

8、B/S 是指客户机/服务器。     （    ）                            

9、C类IP 地址的缺省子网掩码是225.225.225.0。  （    ）                  

10、ISDN可实现上网通话两不误。    （    ）  

四、名词解释
1、计算机网络： 

2、网络互连：
3、帧中继：
4、域名系统：
5、网络管理：  
五、简答题
1、简述调制解调器的主要功能。 

2、简述在数据传输中，防止阻塞产生的办法。 

3、ATM网络具有哪些主要特点。 

4、试比较信息网络与计算机网络的异同。 

5、简答分组交换的特点和不足。
计算机网络参考答案
单选题

1．B     2．A    3．      4．A    5．C    6．C    7．D    8．    9．C   l0．D    

ll．B     l2．C   l3．D    l4．    l5．C   16．A    l7．A    l8．    l9．C   20．B
二、填空题
1、资源    2、联机多用户   3、       4、模拟数据      5 、 
6、逻辑    7、网络操作系统   8、网络层  9、安全防护   10、接口

判断题

×   2、√   3、×    4、×   5、×   6、√   7、    8、×   9、×   10、√

四、名词解释
1、计算机网络

把分布在不同地点且具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，在功能完善的网络软件和协议的管理下，以实现网络中资源共享为目的的系统，

2、网络互连

指两个以上的网络按照一定的体系结构，通过网络互连部件和协议软件互相连接起来，以构成一种较之原来有更大规模的网络。

3、帧中继

4、域名系统

   用于实现从主机域名到IP地址的映射关系。

5、网络管理

   为保证网络在工作期内正常使用网络服务而进行的全部操作和维护性活动。
五、简答题
1、简述调制解调器的主要功能。

答：（1）信号转换 

   （2）确保信源和信宿两端同步 

   （3）提高数据在传输过程中的抗干扰能力 

     （4）实现信道的多路复用

2、简述在数据传输中，防止阻塞产生的办法。

答：（1）通过对点对点的同步控制，使计算机之间的收发数据速率同步

     （2）控制网络的输入，避免突然大量数据报文提交 

        （3）接收工作站在接收数据报文之前，保留足够的缓冲空间

3、ATM网络具有哪些主要特点？

答：（1）支持复杂的多媒体应用

     （2）相对传统LAN拥有保证的服务质量

     （3）良好的伸缩性

     （4）提高生产率 

     （5）改进现有应用的性能 

     （6）为用户网络提供带宽 

     （7）保护用户投资 

     （8）高频宽 

     （9）低延时 

     （10）节省费用 

4、试比较信息网络与计算机网络的异同。

答： 相同之处： 

     （1）都由计算机系统和通信系统联合组成 

     （2）都是数据通信，所传输的是数据

    区别： 

         信息网络的目的是进行信息交流，而计算机网络的目的是实现网络软、硬件资源的共享。          

	



