
计算机网络复习资料
一、填空题：

1．计算机网络的要素：至少两台计算机，（        ）或（       ）通信介质。

2．计算机网络体系结构的应用层是（         ）和（         ）的接口，其任务是向用户提供各种直接的服务。

3．TCP/IP协议是（         ）协议，它规定了互联网上计算机之间互相通信的方法。

4．电子邮件地址liliyang@263.net中的liliyang是（         ）。

5．最早实现网际互联的网络是（           ）和（           ）。

6．局域网中常用的有线通信介质有（           ）和（          ）等。

7.网络协议主要由三个要素组成：（           ）、（          ）和同步。

8.假设两个主机A,B通过一个路由器进行互联，提供主机A和主机B的应用进程之间 通信的层是（       ），通过主机与主机之间通信的层是（        ）

9.通信的目的是传送消息，如语音、文字和图像等。（       ）是运送消息的实体

10.在计算机网络中的信道使用多种复用技术，（        ）是指所有用户在不同的时间 占用相同的频带。（       ）是指所有的用户在同样的时间占用不同的频带宽度
二、选择题：

1．最先出现的计算机网络是（      ）。

   A．ARPANET      B．Ethernet           C．BITNET        D．Internet

2．计算机网络的主要目的是实现（       ）。

   A．数据通信       B．资源共享          C．远程登录       D．分布式处理t

3．调制解调器的功能是实现（        ）。

   A．数字信号的编码                    B．数字信号的整形

   C．模拟信号的放大                    D．数字信号与模拟信号的转换

4．目前，Internet上约有（       ）个IP地址。

   A．14万          B．40亿              C．50亿            D．32万

5．下列顶级域名地址中，表示商业网站的是（       ）。

   A．.gov           B．.com               C．.net             D．.org

6．Windows98系统内置的浏览器软件是（       ）。

   A．Internet Explorer      B．Outlook Express      C．Netmeeting       D．Communicator

7．发送或接收电子邮件的首要条件是应该有一个电子邮件地址，它的正确形式是（      ）。

   A．用户名@域名                        B．用户名#域名

   C．用户名/域名                          D．用户名.域名

8．以下四项中，合法的E-mail地址是（         ）。

   A．Wang-em.hxing.com.cn                   B．em.hxing.com.cn-wang

   C．em.hxing.com.cn@wang                  D．wang@em.hxing.com.cn

9．在端到端之间提供可靠数据传输的是计算机网络体系结构中（        ）层。

   A．网络层           B．数据链路层         C．传输层           D．会话层

10．因特网提供的服务中，使用最频繁的是（        ）。

A．BBS讨论           B．远程登录        C．E-mail           D．WWW浏览

11.IP数据报穿越Internet过程中可能被分片。在IP数据报分片以后，下列哪些设备负 责IP数据报的重组（        ）。 

 A.源主机           B.目的主机     C.分片途径的路由器              D.分片途径的路由器和目的主机

12.下列哪个地址属于C类地址（       ）？ 

 A.141.0.0.0     B.10.10.1.2     C.197.234.111.123     D.225.33.45.56

关于RIP协议和OSPF协议，下列说法正确的是（         ）。  

 都是基于链路状态的外部网关协议。  B. RIP是基于链路状态的内部网关协议，OSPF是基于距离向量的内部网关协议。 C. 都是基于距离向量的内部网关协议。  D. RIP是基于距离向量的内部网关协议，OSPF是基于链路状态的内部网关协议

下列哪一个选项不属于路由选择协议的功能？（      ）  

 获取网络拓扑结构的信息。 B. 选择到达每个目的网络的最优路径 C. 构建路由表  D. 发现下一跳的物理地址

每一条TCP连接唯一的被通信两端的两个端点所确定，TCP连接的端点是指（         ）。  

A.IP地址     B.MAC地址     C.端口号     D.套接字
三、判断题：

1．世界是最大的广域网是因特网。（       ）

2．连入Internet的所有计算机都有一个独一无二的IP地址。（        ）

3．FTP是远程登录协议。（        ）

4．一台主机的域名由它所属名级域的域名和分配给主机的名字共同构成。（        ）

5．域名的书写方法是：顶级域名放在最左面，分配给该主机的名字放在最右面，各级名字之间用“.”隔开。（       ）

6．用户通过浏览器可以使用因特网提供的全部服务。（        ）

7．局域网是指在较小的地理范围内（一般小10公里）由计算机、通信线路和网络和网络连接设备组成的网络。（        ）

8．IP地址是由32位二进制码组成的。（         ）

9．IE浏览器不能保存访问过的网站。（        ）

10．浏览网页时，网页中的图片可以保存到本地硬盘中。（      ）

四、名词解释：

1．计算机网络：

2．Internet：

3．E-mail地址：

4．文件传输服务：

5．ISP：

6．远程登录服务：

论述题：

试说明家庭上网所需的计算机软/硬件设备，连接的方式及实现连接的步骤。

计算机网络复习资料
      一、填空题：
      1．有线，无线                      2．网络系统，人
      3．           4．用户名
      5．ARPANET，MILNET             6．    7.语法 ，语义 8. 运输层，网络层 9 数据  .10 时分复用，频分复用
      二、选择题：
      1．A  2．  3．D  4．  5．B  
      6．A  7．A  8．D  9．  10．  1B  12C  13D  14D  15D  
      三、判断题：
      1．对  2．错  3．  4．对  5．错  
      6．错  7． 8．对  9．  10．对
      四、名词解释：
      1．计算机网络：将地理位置不同并具有独立工作功能的多个计算机系统通过通信线路连接在一起，并按照网络协议实现相互通信和网络资源共享的整个系统，就叫做计算机网络。
      2．

3．E-mail地址：因特网在网上的电子邮件服务器上给用户开辟了一块存储空间，用以帮助用户接收和发送电子邮件及实现邮件和文件的存储；E-mail地址是确定这块存储空间位置的唯一标识。
      4．文件传输服务：提供了一种实时的文件传输环境，可以通过FTP服务连接远程主机，进行文件的下载和上传。
      5．ISP：即因特网服务提供商，是用户连入因特网的入口点。位于因特网边缘，为用户提供接入因特网的线路、设备等；并为用户提供各类信息服务。
      6．
      五、论述题：
      1．软/硬件设备：
          硬件：一台计算机，一部电话（用于通信线路的连接），一个调制解调器（用于数字信号和模拟信号的转换）；
      软件：调制解调器的驱动程序，Windows 98操作系统；网页浏览器（IE），电子邮件管理器（Outlook Express）等。
      2．连接方式：
      用户通过调制解调器接入电话网，再通过ISP网络服务提供商所提供的专用网络设备和网络接口接入Internet。
      3．连接步骤：
         ⑴ 选择ISP服务提供商，申请上网帐号：包括用户名（用户帐号）及用户口令。
      ⑵ 安装调制解调器：将调制解调器连接到计算机上，并安装调制解调器驱动程序。
      ⑶ 设置拨号网络，建立连接：通过“我的电脑”——拨号网络——建立连接——输入对方计算机名称——……完成。
      ⑷ 拨号上网：双击已建立的连接，输入帐号及口令，开始拨号连接
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