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1、WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令(      )。
A、圆锥           B、圆柱          C、楔形        D、球形

2、下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能(      )。
A、MOVE        B、ROTAE        C、COPY       D、MOCORO

3、保存块的应用以下(      )操作。

A、WBLOCK     B、BLOCK        C、INSERT     D、MINSERT

4、拉长命令 “lengrhen 修改开放曲线的长度时有很多选项，除了(      )。

A、增量         B、封闭            C、百分数     D、动态

5、UCS 是一种坐标系图标，属于(      )。
A、世界坐标系                     B、用户坐标系

C、自定义坐标系                   D、单一固定的坐标系

6、将一个指定的平面一个或多个三维对象切开，形成一个实体对象，以上操作要用到下面哪个命令(      )。
A、EXPLODE    B、SLICE         C、SOLIDEDIT    D、SECTION

7、AUTOCAD 为(      )的产品。
A、美国       B、加拿大       C、中国       D、法国

8、使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行下面(      )命令。

A、GRID       B、SNAP        C、OSNAP    D、ORTHO

9、一组同心圆可由一个已画好的圆用(      )命令来实现。

A、STRETCH（伸展）        B、MOVE（移动）

C、EXTEND（延伸）         D、OFFSET(偏移）

10、用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用(      )捕捉方式。
A、圆心 CENTER            B、中点 MIKPOINT 

C、切点 TANGENT           D、QUADRANT

11、当光标处于绘图区内，使用(      )可调用一次性特殊点捕捉光标菜单。
A、TAB ＋鼠标器右键单击          B、TLT ＋鼠标器右键单击

C、SHIFT ＋鼠标器右键单击         D、鼠标器右键单击

12、CAD 中自动保存时，临时文件的扩展名为(      )。
A、DWG       B、DWT          C、DLL          D、AC$

13、样条曲线不能用下面的(      )命令进行编辑。
A、删除       B、移动          C、修剪            D、分解

14、AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是(      )。
A、模型空间和图纸空间             B、模型空间和绘图空间

C、图纸空间和绘图空间             D、打印空间和图纸空间

15、〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是(      )。
A、F1             B、F2          C、F4          D、F7

名词解释

CAD概念：

图形扫描仪：

输入设备：

网络协议：

输出设备：

数据：

数据元素：

数据项：

结点：

域：

二、填空题
1．CAD技术的发展过程大致为             、             、             三个阶段。  

2．CAD是                的英文缩写；CAM是             的英文缩写；NC是               的英文缩写；CNC是               的英文缩写；DNC是                的英文缩写；AC是             的英文缩写；CAPP是             的英文缩写。CIMS是              的英文缩写；              的英文缩写；CAID是             的英文缩写。  

3．CAD技术主要应用于                   、                  、                、

                、               、                、                   等领域。  

4．网络结构有             、             两种。局域网有两种形式采用点到点通道和采用广播信道。  

5．CAD输入设备主要包括                    、                、                、

                、                    、                   、                ．

6．CAD输出设备主要包括             、             、             。  

7．绘图精度包括            、            、             、             。

8．常用的外存储设备有             、             、             。

9．CAD系统软件主要有             、             、             、             、数据库及数据库管理软件。 

1O．CAD支撑软件包括             、             、             。  

三、简答题
1.CAD产生的效益主要体现在哪几个方面?

2.CAD系统的主要功能有哪些。

3.CAD系统的基本组成有哪些?

4.CAD系统的分类(从硬件角度分析)。

5.网络结构具有的功能。
6.CAD系统软件分类。
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选择题

1-10：CDABB BADDC   11-15:CDDAB 
（一）名词解释

CAD是由人和计算机合作,完成各种设计的一种技术。这种技术是在对设计过程认真分析后，按人与计算机的各自所长去完成各自最合适的部分。

图形扫描仪是将图形（如工程图等）和图像（如照片、广告画等），经过光电扫描转换装置的作用，扫描输入到计算机中，以象素信息进行存储表示的一种输入设备。

输入设备：把外界的信息（数据、程序和各种字符信息等）变成计算机能够识别的电子脉冲的设备成为图形输入设备。

网络协议：为了使网络中信息交换能正常有效地进行，一般都分层次规定了双方通信的约定，成为协议。

输出设备：把计算机工作的中间结果和最终结果表示出来的设备，成为输出设备。

数据：是描述客观世界和主观世界的所有能输入计算机中并被计算机处理的信息集合。

数据元素：是数据抽象的基本单位，是数据集合中的一个个体。

数据项：数据项是数据的最小单位。

结点：用一个位串表示一个数据元素，这个位串就称为一个结点（也叫记录）。

域：当数据元素由若干个数据项组成时，则位串中对应于每个数据项的子位串称为这个结点的域。

(二)填空题
1．CAD技术的发展过程大致为形成、成熟、大发展三个阶段。  
2．CAD是       的英文缩写；CAM是        的英文缩写；NC是    的英文缩写；CNC是        的英文缩写；DNC是 Direct Numerical Control   的英文缩写；AC是Adeptive Control的英文缩写；CAPP是      的英文缩写。CIMS是      的英文缩写；        的英文缩写；CAID是       的英文缩写。  
3．CAD技术主要应用于航空、汽车、机械、电子建筑、工业设计、化工、船舶等领域。  
4．网络结构有广域网、局域网两种。局域网有两种形式采用点到点通道和采用广播信道。   
5．CAD输入设备主要包括键盘、光笔、鼠标器、触摸屏、图形输入板、图形扫描仪、数码相机．
6．CAD输出设备主要包括显示器、打印机、绘图机。  
7．绘图精度包括静态精度、重复精度、零位精度、总精度。
8．常用的外存储设备有磁带、磁盘、光盘。
9．CAD系统软件主要有操作系统、程序设计语言、窗口系统、网络通信、数据库及数据库管理软件o  

1O．CAD支撑软件包括图形软件、工程分析和计算机软件、文档制作软件。  
(三)简述或简答题和论述或问答题
CAD产生的效益主要体现在哪几个方面?
答：1.提高生产率  2.缩短生产周期  3.提高设计质量  4.设计错误较少 5.设计精度高 6.设计绘图地标准化 7.图形易于理解8.制造中地益处

CAD系统的主要功能有哪些。

答：1.建立几何模型2.工程分析3.设计审查与评价4.自动绘图
CAD系统的基本组成有哪些?
答：1.主机 2.输入设备 3.输出设备 4.人机对话设备 5.外存储设备

CAD系统的分类(从硬件角度分析)。

答：1.主机系统2.小型机系统3.工程工作站系统4.微机系统
网络结构具有的功能。

CAD系统软件分类。

答：1.系统软件  2.支撑软件  3.应用软件
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