设施农业复习资料
一、判断题
1.农业设施的种类较多，按生产功能可分为栽培设施、流通设施、农产设施、农业废弃物处理设施和干燥贮藏设施(    )。
2.对于生物滤池，布水装置具有不受风雪影响、能适应水量变化、不易堵塞和易于清通等特点，其作用是向滤池表面均匀地撒布污水;为了实时排水，排水系统设于池底，其作用只是用于排除处理后的污水(    )。
3.自然调节气体贮藏原理是当气体压力降低时，空气中各组分的分压相应降低，尤其是 02分压，进而可抑制果蔬的正常呼吸;在减压环境中，果蔬植物组织体内的气体成分将会加快向外扩散，使得果蔬组织内的乙烯向外扩散的量多，进而减少了内部的乙烯含量(    )。
4.温室效应是透入温室内的太阳辐射全部被温室内地面和物体吸收，再次由这些物体表面通过对流和辐射散出，但这些物体温度低，发出的长波辐射难以透过玻璃散出室外，因而大部分太阳辐射能量被截留在温室内，使温室内气温上升(    )。
5.果蔬在采收后的存放、运输、处理和销售整个过程中，要求创造出适合果蔬贮藏和保持品质不降低的环境条件。在果蔬从生产地到销售地的中间各环节的流通过程中，始终使果蔬处于恒温条件下，形成了果蔬的冷链流通(    )。
二、多选题
1、温室主要技术性能的指标有(    )。
A、温室的透光性能  B、温室的保温性能  C、温室的保水性能
D、温室的耐久性能  E、温室的气密性能
2、可作为畜禽粪便的资源利用化的途径有(    )。
A、用做肥料  B、用做涂料   C、用做饲料   D、用做建筑材料    E、用做燃料
3、畜禽舍建筑朝向的选择与(    )因素有关。
A、光照      B、太阳辐射   C、冷风渗透   D、通风效果        E、场区排污
4、二氧化碳气肥增施的方法有(    )。
A、有机肥法 B、化学反应法  C、碳酸按施肥法   D、燃油法      E、燃煤法
5、对于 CO增施肥，说法上正确的有(    )。
A、夜间，保护地内 CO2浓度比外界高
B、清晨日出后，保护地内 CO 浓度比外界低
C、在晴天，生育层内 CO: 浓度低，上层浓度高
D、在一定限度内增加温室内 CO浓度，可以使作物健康发育，增强抗病能力
E、在傍晚或阴雨天，生育层内 CO.浓度高，上层浓度低
3、 填空题
1.温室灌溉系统由        、          、          、                组成。
2.种子丸粒化加工的方法包括                、                。
3.工作叶片有       和        两种。
4.温室内的空气湿度来源于          和            。
四、简答题
1.温室中土壤环境特点？










五、论述题
1.离心泵的工作原理？


设施农业参考答案
一、判断题
×  ×  ×  ×  × 
二、多选题
ABD   ACE   ABCDE   BDE     ABCDE   
4、 填空题
1. 水源、首部枢纽、供水管网、田间灌溉系统
2. 载锅转动法、气流成粒法
3. 螺旋式、叶片式
4. 土壤蒸发、作物蒸腾作用
四、简答题
1.答:1)、土壤表层盐分浓度高 2)土城有机质含量高 3)土壤酸化4)合作障碍
[bookmark: _GoBack]五、论述题
答:离心泵是借离心力的作用来抽水的。当其叶轮高速旋转时，流道中的水在离心力的作用下，从叶轮中部以高速被甩离叶轮，射向四周。水流经过断面逐渐扩大的泵壳流道，流速逐渐变慢而水压增加，压向出水管。此时叶轮的中心部分形成真空，而水源水面在大气压力的作用下，通过进水管进入泵内，称为吸水。如果叶轮连续转动，水不断地由低处抽送到高处。





