
设施农业定复习资料
一、判断题
1、农业设施的种类较多，按生产功能可分为栽培设施、流通设施、农产设施、农业废弃物处理设施和干燥贮藏设施 (     )。
2.对于生物滤池，布水装置具有不受风雪影响、能适应水量变化、不易堵塞和易于清通等特点，其作用是向滤池表面均匀地撒布污水;为了实时排水，排水系统设于池底，其作用只是用于排除处理后的污水 (     )
3.自然调节气体贮藏原理是当气体压力降低时，空气中各组分的分压相应降低，尤其是 02分压，进而可抑制果蔬的正常呼吸;在减压环境中，果蔬植物组织体内的气体成分将会加快向外扩散，使得果蔬组织内的乙烯向外扩散的量多，进而减少了内部的乙烯含量 (     )
4.温室效应是透入温室内的太阳辐射全部被温室内地面和物体吸收，再次由这些物体表面通过对流和辐射散出，但这些物体温度低，发出的长波辐射难以透过玻璃散出室外，因而大部分太阳辐射能量被截留在温室内，使温室内气温上升(     )
5.果蔬在采收后的存放、运输、处理和销售整个过程中，要求创造出适合果蔬贮藏和保持品质不降低的环境条件。在果蔬从生产地到销售地的中间各环节的流通过程中，始终使果蔬处于恒温条件下，形成了果蔬的冷链流通(     )
二、多选题
1、温室主要技术性能的指标有 (     )
A、温室的透光性能  B、温室的保温性能  C、温室的保水性能
D、温室的耐久性能  E、温室的气密性能
2、可作为畜禽粪便的资源利用化的途径有 (    )
A、用做肥料  B、用做涂料  C、用做饲料   D、用做建筑材料    E、用做燃料
3、畜禽舍建筑朝向的选择与 (     )因素有关
A、光照   B、太阳辐射   C、冷风渗透   D、通风效果   E、场区排污
4、二氧化碳气肥增施的方法有 (      )。
A、有机肥法 B、化学反应法  C、碳酸按施肥法   D、燃油法  E、燃煤法
5、对于 CO增施肥，说法上正确的有 (     )。
A、夜间，保护地内 CO2浓度比外界高
B、清晨日出后，保护地内 CO 浓度比外界低
C、在晴天，生育层内 CO: 浓度低，上层浓度高
D、在一定限度内增加温室内 CO浓度，可以使作物健康发育，增强抗病能力
E、在傍晚或阴雨天，生育层内 CO.浓度高，上层浓度低
6、精量播种器可分为(     )。
A、吸嘴式播种机    B、吸附式播种机   C、板式播种机;   
D、盘式播种机      E、磁性播种机
7、可作为冷藏库总耗冷量求算的因素有 (     )
A、透过库房围护结构的耗冷量     B、果蔬冷却、冻结的耗冷量
C、库房操作管理耗冷量   D、当地极端最高气温   E、库房通风换气耗冷量
8、属于生物滤池的组成部分的是 (     )
A、滤体   B、滤料    C、布水装置    D、排水系统     E、湿地系统
9、谷物贮藏设施根据购、销、储、运环节所承担的任务可分为（    )。
A、收纳库    B、中转库    C、供应库     D、包装库    E、储备库
10、属于生物滤池的组成部分的是 (      )。
A、滤体     B、滤料    C、布水装置   D、排水系统     E、湿地系统
3、 填空题
1.温室灌溉系统由        、          、          、                组成。
2.种子丸粒化加工的方法包括                、                。
3.工作叶片有       和        两种。
4..温室内的空气湿度来源于          和            。
5.温室内影响作物生长、可以进行调控的环境因子主要有      、       、     
和              等。
四、简答题
1.温室中土壤环境特点？


2. 植物组织培养技术概念?



五、论述题
1.离心泵的工作原理？








设施农业参考答案
一、判断题
×  略  ×  略  × 
二、多选题
ABD   ACE   略   BDE     ABCDE   
BE    ABCD   ABCD   ABCE   略
4、 填空题
1. 水源、首部枢纽、供水管网、田间灌溉系统
2. 载锅转动法、气流成粒法
3. 略
4. 土壤蒸发、作物蒸腾作用
5. 光照、温度、湿度、气体环境和土壤环境
四、简答题
1.答:1)、土壤表层盐分浓度高 2)土城有机质含量高 3)土壤酸化4)合作障碍
2.
[bookmark: _GoBack]五、论述题
略
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