
            设施农业复习资料
判断题

1、我国目前将现代化温室分为塑料温室和玻璃温室两大类。 （√）

2、日光温室的方位一般均为北南延长，这样可以在冬春季节接受较多的太阳辐

射。（  ）

3、对于一种薄膜来说，它对光线的吸收率是一定的，反射率小，透过率越小。

（×）

4、温室内氨气危害主要是由于施肥不当造成的，如地表撒施碳酸氢铵、尿素、

禽粪等会直接或间接释放出氨气。 （  ）

5、通风口的设置必须符合空气流动规律，对于热压通风，要求屋面通风口尽量

设置在屋面的最高处。（√）

6、实际上，温室的升温作用中，只有三分之二是靠“温室效应”起作用，其余

的三分之一是靠温室覆盖材料。 （  ）

8、为增加墙体和后屋面的保温蓄热能力，一是要求设计异质复合墙体，二是要

加大厚度。（  ）

9、一般多数蔬菜作物光合作用的适宜空气相对温度为 40%－90%。（×）

10、冬天和春天灌水在选择在上午，以便恢复地温并及时放风排湿。 （√）

11、如果作物要避免水雾喷湿叶面，则选由温室侧底部向上喷雾的喷雾降温装置。（  ）

12、二氧化碳增施肥，一般在比较肥沃土壤栽培果菜作物时往往在开花结果以

后开始施用。（√）

13、有机基质培一般采用槽式栽培和立体栽培。 （  ）
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14、板式育苗播种机工作时，种子被快速地撒在吸种子板上，使板上每个孔眼

都吸附 1 粒种子，多余的种子流回板的下面。 （√）

15、果蔬贮藏过程中，应控制果蔬正常呼吸的最低呼吸强度，以延长其贮藏期

和保持品质。（√）

16、各种果蔬都有其适应的温要求和受冻的温度临界限，温度过低导致果蔬衰

老；温度过高则容易受损害。 （  ）

17、果蔬用塑料薄膜袋包装可以改变袋内气体成分，使氧气含量增高和二氧化

碳含量降低，有利于大部分果蔬的贮存。 （×）

18、通风贮藏库应具有良好的隔热效能，以保证外界气温的过高和过低对库内

不产生影响，从而保证库内稳定和适宜的果蔬贮藏温度。 （√）

19、低温贮藏就是利用低温条件使微生物生长繁殖和增加酶的活动。 （×）

20、气调贮藏可以使果蔬获得非常好的贮藏效果。 （  ）

21、自然调节气体贮藏应尽量保持贮藏库的温度稳定，减小塑料封闭袋内外温

度差，防止和减小水珠形成。 （√）

苹果长期贮藏常用的设施有通风库贮藏、气调贮藏 2种类型。（   ）

作为农业废弃物的处理与利用的厌氧过滤器，具有处理有机废水时间短、负荷率和产气率低、产污泥量少等优点。（  ×）

空气流速对畜禽的影响主要表现在影响散热上。当环境温度高于畜禽体温时，空气流速的增加将促进畜禽的显热失热和潜热失热。因此，在低温环境下提高气流速度，有利于畜禽散热和生产力的提高，在高温环境中则是不利的。（× ）

按照使用功能，将温室可分为生产性温室、试验性温室和商业性温室。（  √）

二、选择题

1、日光温室的墙体按照墙体材料分为：土筑结构、 、砖石结构三大类。（B）

A、钢筋骨架         B 、竹木结构

C、复合墙体         D 、热镀锌薄壁管组装结构 2、连栋拱形屋面温室的配套设施主要有遮荫设施、 、开窗及通风系统、

控制系统四个部分组成。 （  ） A、半自动控制系统      B 、全自计算机控制系统 C、防虫装置            D 、防台风和冰雹装置

3、温室通风对园艺植物有三个作用 : 排除温室内的余热、空气湿度、 。（  ）
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A、调整温室内的空气成分     B 、排除二氧化氮 C、排除二氧化硫             D 、排除有害的氨气

4、温室的增温措施主要有热风采暖、 、炉火加温、土壤加温。 （   ）

A、保温被                B 、加盖草帘

C、设计导质的复合墙体    D 、热水采暖

5、目前温室内二氧化碳施肥常用方法主要有化学反应法、燃烧法和 。（   ）

A、液态二氧化碳施肥法    B 、催化氧化法

C、固体加热法            D 、直接加入二氧化碳法 6、无土栽培与土壤栽培相比具有的优点：省水、省肥、省工；产品产量和品质

大幅度提高； ；可以扩大农业生产的空间。 （  ）

A、最大限度能够满足作物对环境的要求 B、减轻劳动强度

C、可以实现生产过程的自动化 D、能免除土壤栽培引起的连作障碍

7、水培设施必须具备 4项基本条件：能装住营养液面不漏掉、能锚定根株并使

根系浸润到营养液之中、 、使根系获得足够的氧。 （  ） A、使根系与营养液处于黑暗之中  B 、水质要好而无污染

C、根系与营养液之间的距离要近  D 、植物光照要好

8、营养液的管理内容：浓度调整、PH的调节、增氧技术、更换营养液、 。（  ）

A、要放在通风的地方  B 、要有光照吸氧

C、成分检测          D 、液温管理

9、下面对磁性播种机说法正确的是 。（C） A、可实现精量播种       B 、一穴可播一粒种子

C、种子是用磁极吸引     D 、磁性播种机生产率经人工高 10 倍

10、果蔬分级的目的是 。  (  ) 

A、好销售和包装    B 、方便管理

C、减少损失        D 、预防病虫害

11、果蔬采后涂料通常采用浸涂法、 、刷涂法三种。（B） A、水洗法  B 、喷涂法  C 、洒水法   D 、化学处理法
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12、预冷室内空气的流动速度一般设为    M/S 。（B） A.1～5.5    B.5 ～11.5   C.10 ～15.5    D.15 ～20.5 

13、果蔬常用的常温贮藏方法有沟藏、 通风贮藏。（A）

A、窑藏   B 、冷库  C 、冰藏  D 、气调贮藏

14、对减压贮藏特性叙述有误的是 。（D）

A、减压贮藏可以延缓后熟         B 、可以防止组织软化

C、可使果蔬中有毒性物扩散出去   D 、增加果蔬风味

15、柑橘的贮藏方法有 、通风库和地窖贮藏三种方式。 （C） A、冰库冷库   B 、减压贮藏   C 、机械冷藏库  D 、自然调节

16、目前常用的自然调节气体贮藏方法有 、袋封法和集装封闭法等。 （A） A、垛封法   B 、增氧法   C 、调压法   D 、机械自动化

17.温周期现象是指作物生长发育对某一时期温度周期性变化的反应，这一时期指的是（ A ）。 

日夜     B、1周    C、1月     D、1年

18.最早开发的水培设施的植株定植方法是（ B）。  

定植板        B、定植网框        C、定植杯           D、种植槽

19.我国聚乙烯双防膜的流滴持续期一般是（ C ）。  

A、4—6月        B、3—6月          C、2—4月           D、4—5月

下列保温性最好的棚膜材料是（ C ）。  

A、聚乙烯    B、乙烯—醋酸乙烯    C、聚氯乙烯    D、醋酸乙烯
三、简答题 

1、解释：什么是“温室效应”？ 

答：透入温室内的太阳辐射大部分被温室内地面和物体吸收，再次由这些物体表面通过对流 和辐射散出，但这此物体温度低，发出的长波辐射难以透过玻璃散出室外，因而大部分太阳 辐射能量被截留在温室内，使温室内气温上升，这种现象被称为“温室效应” 。

2、无损伤检测技术的特点是什么？

 答：特点有： ①湿式化学分析不同，因不使用化学药品，分析成本低，不必担心因化学药品造成的实验室 污染； ②因样品不需要前处理，可迅速进行分析。 ③分析时不需要特殊的熟练技术。 ④可进行实时分析检测，适合工厂的品质分析管理 ⑤如应用到在线检测，可实现品质管理自动化。 ⑥因分析时不需要重量，即使遥摆的船上等也可进行正常操作。 ⑦可以同时获得多项数据，因此，可以求出各种成分相互关联的综合品质特性。

简述设施栽培的种类与特征。

温室栽培；2）无土栽培；3）网纱栽培。

简述预冷技术的种类与特点

（1）通风预冷。降温后的冷空气作为冷却介质流经果蔬时吸取其热量（1分），从而使果蔬降温的方法。（2）水浸预冷。用水泵将机械制冷或冰块降温后的水直接喷淋在果蔬上，以使其温度降低的预冷方法。（3）真空预冷。是将果蔬堆放在密闭的空间内，利用机械式真空泵将密闭空间的空气抽空，使压力迅速下降。
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