
19级路面路基工程（专升本）复习资料 
一、选择题（每题 1 分）

1. 我国刚性路面设计理论为（ ） 

A．弹性地基上的小挠度弹性薄板理论

B．弹性地基上的弹性厚板理论

C．文克勒地基上的小挠度弹性薄板理论

D．文克勒地基上的弹性厚板理论

2. 以下属于路基地面排水设施的有（ ） 

A．排水沟 B．渗沟 C．盲沟 D. 渗井

3. 以下属于路基边坡矿料防护设施的有（ ） 

A．种草 B．护面墙 C．护坡 D．铺草皮

4. 二灰是指以下哪两种材料（ ） 

A．水泥和石灰 B．水泥和粉煤灰 C．石灰与煤渣 D．石灰与粉煤灰

5. 在路面结构设计中，土基模量是指下列哪个模量（ ） 

A．切线模量 B．割线模量 C．回弹模量 D．弯拉模量

6. 水泥混凝土路面纵缝设置的钢筋称为（ ） 

A．传力杆 B．拉杆 C．补强钢筋 D．结构钢筋

7. 测定路表抗滑性能的设备是（ ） 

A．承载板 B．弯沉仪 C．三米直尺 D．摆式仪

8. 规范中沥青路面整体刚度的设计指标是指（ ） 

A．容许弯沉值 B．计算弯沉值

C．设计弯沉值 D．验收弯沉值

9、路堑边坡坡率的确定方法主要是（ ） 

A．工程地质法（经验法） B．力学法 C．直线法 D．Bishop法 

10、双圆荷载的当量圆直径ｄ和单圆荷载的当量圆直径Ｄ的关系，Ｄ／ｄ＝（ ） 

A．1 B．0.5 C．2 D．3 

11、设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧的排水设备称为（ ） 

A．排水沟 B．截水沟 C．边沟 D．渗沟

12、下面哪种类型的土为最优的路基建筑材料（ ） 

A．粉性土 B．粘性土 C．砂性土 D．蒙脱土（重粘土）

13、我国的沥青混合料配合比设计方法为（ ） 

A．维姆法 B．Superpave法 C．马歇尔法 D．重型击实法

14、碎石路面的强度形成主要依靠石料的（ ） 

A．粘结作用 B．嵌挤作用 C．密实作用 D．摩阻力作用

15、公路自然区划中二级区划是以潮湿系数Ｋ为主要指标，Ｋ是表示（ ）

A．平均相对含水量 B．年蒸发量／年降雨量

C．年降雨量 - 年蒸发量 D．年降雨量／年蒸发量

16、以下属于路基地面排水设施的有（ ） 

A．排水沟 B．渗沟 C．盲沟 D. 渗井

17、 在路面结构设计中，土基模量是指下列哪个模量（ ） 

A．切线模量 B．割线模量 C．回弹模量 D．弯拉模量

18、水泥混凝土路面设计时以重 100KN 的单轴荷载作为标准轴载，将其它轴重

换算成标准轴载时是按（ ）进行的。

A．弯沉等效原则 B．疲劳断裂等效原则 C．剪应力等效原则 D．抗拉等效原则

19、以下属于路基边坡矿料防护设施的有（ ） 

A．种草 B．护面墙 C．护坡 D．铺草皮

20、路基干湿类型分为（ ） 

A．干燥、一般、中湿、潮湿   B．干燥、中湿、潮湿、过湿

C．干燥、中湿、潮湿         D．干燥、潮湿、过湿

二、多选题（每题2分）

1. 路基典型横断面形式有（ ） 

A．路堤 B．路堑 C．半填半挖路基 D. 挡土墙路基

2. 构成路基的三要素是（ ） 

A．路基宽度 B. 地面横坡度 C．路基高度 D．路基边坡坡度

3. 影响路基压实的因素有（ ） 

A．含水量 B．压路机重量C．土质 

D．压路机的生产厂家E 压路机类型

4. 沥青路面施工方法有（ ） 

A．层铺法 B．厂拌法 C. 滑模摊铺法 D．轨道摊铺法

5. 刚性路面板厚计算中应考虑的作用力因素有（ ） 

A．荷载应力 B．气候特点

C．温度应力 D．荷载作用位置

6. 下列属于沥青路面破坏形式的有（ ） 

A．开裂 B．断板 C．车辙 D．接缝损坏

7、下列哪些是半刚性材料（ ） 

A．级配碎石 B．级配砾石 C．二灰土 D．水泥碎石 E．泥结碎石

8、影响沥青路面压实的主要因素有（ ） 

A．压实温度 B．沥青用量 C．碾压速度 D．碾压遍数

9、水泥混凝土路面的优点有（ ）

A．强度高 B．稳定性好 C．开放交通早 D．耐久性好

10、水泥混凝土混合料配合比设计的参数有（ ） 

A．水灰比 B．稳定度 C．砂率 D． 单位用水量

11、挡土墙后采用哪种填料时，需在墙背设置砂卵石排水层（ ） 

A．粘性土 B．粉性土 C．砂卵石 D．碎砖烂瓦

12、加筋土挡土墙内部稳定性验算包括（ ） 

A．抗滑 B．抗倾覆 C．抗拔 D．拉筋强度

13、下列结合料稳定类适合作高速公路基层的有（ ） 

A．二灰砂砾 B．水泥土 C．水泥砂砾 D．二灰土

14、表证沥青路面抗滑性能的指标有（ ） 

A．摆值 Fb B．横向力系数 SFC C．构造深度 TC D．制动距离S 

15、沥青路面施工方法有（ ） 

A．层铺法 B．厂拌法 C. 滑模摊铺法 D．轨道摊铺法

三、判断题（每题 1 分，共 15 分）

1. 土是三相体系，路基压实的过程是通过排出土孔隙中的空气和水，迫使土颗粒排列更为紧密的过程。 （ ）

2. 造成路基破坏的基本前提是不良的地质条件，而水则是引起路基破坏的直接原因。（ ）

3. 浸水挡土墙进计基底应力验算时，产生最大基底应力所对应的水位为最高设计洪水应。（ ）

4. 一定的，但不是过量的行车碾压，对水泥土强度的形成是有利的。 （ ） 

5．对同一种沥青混合料进行疲劳试验，采用控制应力试验法所得的疲劳寿命比用控制应变试验法所获得的疲劳寿命短。 （ ） 

6．弹性地基板上的双层板，在板厚、材料、荷载条件均相间的情况下，分离式的板底拉应力比结合式的板底拉应力小。 （ ） 

7．冻胀与翻浆是多年冻土地区公路特有的路基病害。 （ ） 

8．细粒土用石灰稳定时，其石灰的掺量有一个最佳剂量。 （ ） 

9．沥青混凝土的高温稳定性可用车辙试验所获得的动稳定度表示。 （ ）

10．与重力式挡土墙相比，锚定式挡土墙对地基承载力要求更高。 （ ）

11．水泥砼路面纵缝中必须设传力杆。 （ ）

12．为了增加路基的美观程度，高速公路边坡防护中大量采用了砌石防护与植物防护相配合的方式。 （ ）

13．垫层设在底基层和土基之间，起排水、隔水、防冻、防污等作用。 （ ）

14．路面设计弯沉值是表征路面整体刚度大小的指标。 （ ）

15. 在进行挡土墙设计时，若墙背平缓，需验算是否出现第二破裂面。 （ ）

16．土基压实时，最佳含水量随着压实功能的增大而增大。 （ ） 

17．三渣基层是石灰、煤渣和土按一定比例混合加水拌和压实而成的基层。（ ）

18．一定的，但不是过量的行车碾压对石灰土的强度形成是有利的。 （ ）

19. 粘性土的最佳含水量高于砂性土、由于水的润滑作用，粘性土的压实效果比砂性土好。（ ） 

20．水泥混凝土路面的胀缝中必须设拉杆。 （ ）

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

l. 路基临界高度

2. 边沟

3. 车轮轮迹横向分布系数

4. 设计弯沉

5.劲度模量

6．路基工作区

7．压实度

8．半刚性基层

9．当量轴次

10．翘曲应力

四、问答题（每题 10分，共 50）

1. 重力式挡土墙通常有哪些破坏形式？稳定性验算包括哪些项目？当抗滑

或抗倾覆稳定性不足时，分别可采取哪些稳定措施？

2. 简述确定新建沥青路面结构厚度的设计步骤？

3. 刚性路面设计中采用了哪两种地基假设？它们各自的物理意义是什么？

4 简述对沥青混合料技术性质的要求，评价的指标和相关的实验。

5．简述半刚性基层材料的优、缺点。 （5 分）

6．路基干湿类型分为哪几类，如何确定？ （5 分）

7．路基边坡稳定分析有哪几种方法，各适应什么场合？稳定系数 K 的含

义？

路基路面工程复习资料参考答案
一、选择题（单选与多选题，每题 1 分，共 15 分）

1.A 2.A 3.B 4.D 5.  6.  7.  8.C 9、A 10、C 11、C  12、C  13、C 14、B 

15、D  16、A 17、C  18、B  19、B  20、B

二、多选题（每题2分）

1.ABC 2.   3.   4.AB 5.ACD 6.AC7、CD 8、A C D  9、ABD 10、ACD 

11、AB  12、CD  13、AC  14、ABC  15、AB

三、判断题（每题 1 分，共 15 分）

1、   2、   3、× 4、√ 5、√ 6、× 7、× 8、√ 9、√ 10、× 

11、× 12、√ 13、√14、√ 15、√ 16、X 17、X 18、√ 19、√ 20、X
四、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

l. 路基临界高度

2. 边沟

设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧，多与路中线平行，用以

汇集和排除路基范围内和流向路基的少量地面水。

3. 车轮轮迹横向分布系数

它为路面横断面上某一宽度范围内实际受到轴载作用数占通过该车道断面

的总轴数的比例。

4. 设计弯沉

它是根据设计年限内一个车道上预测通过的累计当量轴次、公路等级、面

层和基层的类型而确定的路面弯沉实际值，是路面厚度计算的主要依据。

5.劲度模量

就是材料在给定的荷载作用时间和温度条件下应力与总应变的比值。

6、路基工作区：在路基某一深度 Za 处，当车轮荷载引起的垂直应力与路

基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小，仅为 1/10－1/5 时，该深度 Za 范

围内的路基称为路基工作区。

7、压实度：现场干密度与室内最大干密度的比值，用百分数表示。

8、半刚性基层：采用无机结合料稳定粒料或土，且具有一定厚度的基层结

构。

9、当量轴次：按路面损坏等效原则，将不同车型、不同轴载作用次数换算

成与标准轴载 BZZ-100 相当轴载作用次数。

10、翘曲应力：水泥混凝土路面面板，当板顶与板底存在温度差，其胀缩变

形不同时，因板的自重、地基反力和相邻板的嵌制作用，使板翘曲变形受阻，

从而在板内产生的应力称为翘曲应力。

五、问答题（每题 10分，共 50）

1. 重力式挡土墙通常可能出现破坏？稳定性验算主要有哪些项目？可采取

哪些稳定措施？

常见的破坏形式： 1）沿基底滑动； 2）绕墙趾倾覆； 3）墙身被剪断； 4）

基底应力过大，引起不均匀沉降而使墙身倾斜；验算项目：抗滑稳定性验算；

抗滑倾覆稳定性验算

（1）增加抗滑稳定性的方法：设置倾斜基底；采用凸榫基础。

（2）增加抗倾覆稳定性的方法：拓宽墙趾；改变墙面及墙背坡度；改变墙

身断面类型。

2. 简述确定新建沥青路面结构厚度的设计步骤？

3. 刚性路面设计中采用了哪两种地基假设？它们各自的物理意义是什么？

刚性路面设计目前采用的地基假设有：温克勒地基假设与弹性半空间体地

基假设，温克勒地基是以反力模量表征的弹性地基。它假设地基上任何一点的

反力仅同该点的扰度成正比，而与其它点无关。弹性半空间地基是以弹性模量

和泊松比表征的弹性地基，它假设地基为一各向同性的弹性半无限体。

4.简述对沥青混合料技术性质的要求，评价的指标和相关的实验。

高温稳定性：动稳定度，车辙试验；

低温性能：劈裂强度，马歇尔冻融劈裂试验；

耐久性：旋转薄膜烘箱试验；粘附性，水煮法试验。

半刚性基层具有一定的板体性、刚度、扩散应力强，且具有一定的抗拉强度，抗疲劳性强度，具有良好的水稳性特点。

它的缺点：

1）不耐磨，不能作面层； 

抗变形能力低，因干、温缩全开裂； 

3）强度增长需要一定龄期。

6、干燥、中湿、潮湿、过湿。用土的稠度 Wc 确定。

7、力学分析法（数解法、图解法或表解法）和工程地质法。

（一）力学分析法

直线法适用砂类土，土的抗力以内摩擦为主，粘聚力甚小。边坡破坏时，破裂面近似平面。

圆弧法适用于粘性土，土的抗力以粘聚力为主，摩擦力甚小。边坡破坏时，破裂面近似圆弧形。
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