
路基路面工程复习资料
一、填空题

我国沥青及沥青混合料气候分区采用的指标有:高温指标        、和           。
2、影响路基压实的因素有土质、含水量        、      ﹔施工中控制含水量是首要关键。

3、路面结构可分为 面层 、            、          三层。

4、沥青混合料按照强度构成原理可以分为        和        两大类。

5、石灰土强度形成的机理主要是离子交换、结晶作用、       
和          四种化学和物理化学作用的结果。

水泥混凝土路面的主要破坏形式有断裂、唧泥、___、____。

7、表征土基承载力的参数指标有         、         、CBR。
二、不定项选择题

1、路堑边坡坡率的确定方法主要是（      ）

A、工程地质法（经验法）B、力学法c、直线法D、Bishop法

2、在路面结构设计中，土基模量是指下列哪个模量（     ）

A、切线模量B、割线模量c、回弹模量D、弯拉模量

3、设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧的排水设备称为（       ）

A、排水沟B、截水沟c、边沟D、渗沟

4、下列哪些是半刚性材料（)

A、级配碎石B、级配砾石C、二灰土D、水泥碎石E、泥结碎石

5、影响沥青路面压实的主要因素有（)

A、压实温度B、沥青用量C、碾压速度D、碾压遍数

6、下面哪种类型的土为最优的路基建筑材料（)

A、粉性土B、粘性土C、砂性土D、蒙脱土（重粘土)

7、水泥混凝土路面的优点有（)

A、强度高B、稳定性好C、开放交通早D、耐久性好

三、名词解释
1、路基工作区:在路基某一深度Za处，当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小，仅为 1/10-1/5时，该深度Za范围内的路基称为路基工作区。

2、压实度:现场干密度与室内最大干密度的比值，用百分数表示。

3、半刚性基层:采用无机结合料稳定粒料或土，且具有一定厚度的基层结构。

4、当量轴次:按路面损坏等效原则，将不同车型、不同轴载作用次数换算成与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数。

四、问答题
半刚性基层材料的特点如何?

2、简述边坡防护与加固的区别，并说明边坡防护有哪些类型及适应条件?

3、试列出工业废渣的基本特性，通常使用的石灰稳定工业废渣材料有哪些?

4、沥青路面产生车撤的原因是什么?如何采取措施减小车辙?

—、填空题

1、低温指标、雨量指标

2、压实机具、压实方法

3、基层、垫层

4、密实型、嵌挤型

5、火山灰作用、碳酸化作用

6、、错台、拱起

7、回弹模量EO地基反应模量K

二、不定项选择题
D  2、AB  3、A  4C  5、CD 
三、名词解释

1、路基工作区:在路基某一深度Za处，当车轮荷载引起的垂直应力与路基土自重引起的垂直应力相比所占比例很小，仅为 1/10-1/5时，该深度Za范围内的路基称为路基工作区。

2、压实度:现场干密度与室内最大干密度的比值，用百分数表示。

3、半刚性基层:采用无机结合料稳定粒料或土，且具有一定厚度的基层结构。

4、当量轴次:按路面损坏等效原则，将不同车型、不同轴载作用次数换算成与标准轴载BZZ-100相当轴载作用次数。

四、问答题
1、常见的破坏形式:1）沿基底滑动;2）绕墙趾倾覆;3）墙身被剪断;4）基底应力过大，引起不均匀沉降而使墙身倾斜;

稳定性验算项目:1）抗滑2）抗倾覆。

2.与一般路基相比，由于浸水路基存在水的压力，因而需进行渗透动水压的计算，D。

3、防护以防为主，不参与受力，而加固则需参与受力，防护有植物防护和工程防护（抹浆、钩缝等)。

4、有“K”地基和“E”地基，“K”地基是以地基反应模量“K”表征弹性地基，它假设地基任一点的反力仅同该点的挠度成正比，而与其它点无关﹔半无限地基以弹性模量E和泊松比u表征的弹性地基，它把地基当成一各向同性的无限体。
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