《道路勘测设计》复习资料
一、单选题（每题1.5分，共30分） 
1、《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指（   ）。 
A. 年平均日交通量  B. 日平均小时交通量   C.最大交通量 
2、公路设计时确定其几何线形的最关键的参数是（   ）。 
A. 设计车辆    B .交通量     C. 设计车速 
3、超高附加纵坡度，是指超高后的（   ）纵坡比原设计纵坡增加的坡度。 
A.外侧路肩边缘     B.外侧路面边缘   C.路面中心 
4、公路弯道加宽一般在（   ）进行。 
A. 外侧      B. 内侧         C .两侧同时 
5、高速、一级公路一般情况下应保证（   ）。 
A .停车视距    B.会车视距      C .超车视距 
6、一般公路在高路堤情况下的超高构成可采用（   ）。 
A. 内边轴旋转         B.外边轴旋转              C. 中轴旋转 
7、公路直线部分的路拱横坡度为2%，则公路圆曲线部分最小超高横坡度应是（   ）。 
A. 3%     B. 2%   C.非定值 
8、汽车行驶时的理论轨迹为（   ）。 
A. 二次抛物线  B. 高次抛物线    C.回旋曲线 
9、二、三、四级公路的路基设计标高一般是指（   ）。 
A. 路基中线标高     B.路面边缘标高   C.路基边缘标高  
10、凸形竖曲线最小长度和最小半径地确定，主要根据（   ）来选取其中较大值
A. 行程时间、离心力和视距  B. 加速度、行车时间和离心力 
C.加速度、行车时间和视距 
11、汽车在公路上行驶，当牵引力等于各种行驶阻力的代数和时，汽车就（）行驶
A. 加速    B. 等速   C. 减速  D. 无法确定 
12、在平原区，纵断面设计标高的控制主要取决于（   ）。 
A. 路基最小填土高度  B. 土石方填挖平衡  C. 最小纵坡和坡长   
13、路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为（    ）。 
A. 经济运距   B.平均运距     C. 超运运距 
14、绘制横断面图的比例尺一般为（   ）。 
A. 1：100    B. 1：200     C. 1：500  
15、平原区布线应合理考虑路线与城镇的关系，一般是（   ）。 
A.穿过城镇   B.离开城镇   C.靠近城镇 

二、填空题（每空1分,共30分） 
1、《公路工程技术标准》（JTG B01—2003）将公路服务水平划分为四级。其中高速、一级公路以            作为划分服务水平的主要指标，二、三级公路以             和            作为划分服务水平的主要指标。 
2、公路平面线形的三要素是指             、            和            。 
3、在转向相同的两相邻曲线间夹直线段处，其直线长度一般不小于             
4、我国测量坐标系统通常有三种，即            、             、          
5、停车视距可分解为            、            和            等三部分距离。 6、纵坡度表征匀坡路段纵坡度的大小，它是以路线             和            之比的百分数来度量的。
7、为防止零星土石碎落物落入边沟，通常在路堑边坡坡脚与边沟外侧边缘之间，设置             。 
8、计价土石方数量V计=              +              。 
9、公路定线一般有            定线、            定线和            定线三种方法。 

三、问答题：（每小题5分共10分） 
1．简述缓和曲线的作用。

  
  


  
  
  
四、计算题：（每题15分，共30分） 
1．从某公路设计文件《直线、曲线及转角一览表》中摘抄的一组路线设计资料如下： 
JD8： K3+425.982  
K3+311.099  K3+346.099  K3+492.155 K3+527.155    JD9：K4+135.169    
=K4+047.436    =K4+221.135 
试计算（1）JD8曲线的切线长、曲线长、缓和曲线长及曲线中点桩号； 
         （2）计算JD9曲线的切线长、曲线长和曲线中点桩号； 
           （3）计算两曲线交点间距及所夹直线段长度。 
  
  
  
  
  
  

    
2．某公路有连续三个变坡点分别为：K8+700、K9+100、K9+380，对应的设计标高分别为：77.756米、65.356米、68.716米。若在变坡点K9+100处的竖曲线半径为3000米，试计算： 
（1） 该竖曲线要素及起止点桩号； 
（2）桩号K9+060、K9+150的路基设计标高。

























《道路勘测设计》复习资料
1、 [bookmark: _GoBack]单选题（每题1.5分，共30分） 
1、A. 年平均日交通量  2、C. 设计车速 
3、B.外侧路面边缘    4、B. 内侧  
5、A .停车视距   6、B.外边轴旋转 
7、B. 2% 8、C.回旋曲线 
9、C.路基边缘标高  10、A. 行程时间、离心力和视距  
11、B. 等速   12、A. 路基最小填土高度     


二、填空题（每空1分,共30分） 
1、车流密度，延误率，平均运行速度。 2、直线、圆曲线、缓和曲线。 
3、6V。   
4、大地坐标系统、 高斯3º 平面直角坐标系统 、平面直角坐标系统 。 
5、反应距离、制动距离、安全距离 。
6、 高差、水平距离。


三、问答题：（每小题5分共10分） 
1.答：缓和曲线的作用是： 
（1）便于驾驶员操纵方向盘； 
（2）满足乘客乘车的舒适与稳定，减小离心力变化； 
（3）满足超高、加宽缓和段的过渡，利于平稳行车； 
（4）与圆曲线配合得当，增加线形美观。 
 
四、计算题：（每题15分，共30分） 
1.解：（1）JD8曲线的切线长、曲线长、缓和曲线长及曲线中点桩号分别为： 
     （K3+425.982）-（K3+311.099）=114.883（米） 
     （K3+527.155）-（K3+311.099）=216.056（米） 
     （K3+346.099）-（K3+311.099）=35（米） 
          或=（K3+527.155）-（K3+492.155）=35（米） 
QZ的桩号：=ZH+L/2=（K3+311.099）+216.056/2=K3+419.127 
（2）JD9曲线的切线长、曲线长和曲线中点桩号分别为： 
     （K4+135.169）-（K4+047.436）=87.733（米） 
     （K4+221.135）-（K4+047.436）=173.699（米） 
QZ的桩号：=ZY+L/2=（K4+047.436）+173.699/2=K4+134.285 
（3）计算两曲线交点间距及所夹直线段长度分别为： 
   JD8—JD9间距=114.883+[（K4+047.436）-（K3+527.155）]+ 87.733=722.897（米
   所夹直线长度=（K4+047.436）-（K3+527.155）=520.281（米） 
2．解：（1）计算该竖曲线要素及起止点桩号 
竖曲线起点桩号= （K9+100）-64.5= K9+035.5 
竖曲线止点桩号= （K9+100）+64.5= K9+164.5 
（2）计算桩号K9+060、K9+150的路基设计标高。 
①对于K9+060：
路基设计标高=65.356+[（K9+100）-（K9+060）] + 0.100=66.696（米） 
②对于K9+150：
路基设计标高=65.356+[（K9+150）-（K9+100）] + 0.035=65.991（米）


