
宁波职业技术学院成人大专 2020 学年第 1学期

金属材料与热处理试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	
	


一、填空题（每空1分，共20分）
1、根据铝合金成分和工艺特点，可将铝合金分为 _____ 和 _____两大类。 
2、按冶炼浇注时脱氧剂与脱氧程度分，碳钢分为 _____ 、_____ 、_____和 _____ 。 
3、钢在一定条件下淬火后，获得一定深度的淬透层的能力，称为钢的淬透性。淬透层通常 以工件 _____ 到 _____ 的深度来表示。 
4、 冷塑性变形的内应力，按作用范围，可分为 __________、_________、 __________ 。 
5、铸铁中 __________ 的过程称为石墨化，影响石墨化的主要因素有 __________ 和 __________ 。 
6、根据共析钢的“ C”曲线，过冷奥氏体在 A1 温度以下等温转变的组织产物可分为三大类，即__________型组织、__________型组织和__________ 型组织等。
7、常见的金属晶格类型有__________ 、__________和__________ 。
二、 选择题（每题2分，共20分）

1、拉伸试验时．试样拉断前能承受的最大标拉应力称为材料的（  ）。 
A 屈服点 B 抗拉强度 C 弹性极限 D 刚度 
2、金属的（  ）越好，其锻造性能就越好。 
A 硬度 B 塑性 C 弹性 D 强度 
3、位错是一种（  ）。 
A 线缺陷 B 点缺陷 C 面缺陷 D 不确定 
4、晶体中原子一定规则排列的空间几何图形称（  ）。 
A 晶粒 B 晶格 C 晶界 D 晶相 
5、实际生产中，金属冷却时（  ）。 
A 理论结晶温度总是低于实际结晶温度 
B 理论结晶温度总是等于实际结晶温度 
C 理论结晶温度总是大于实际结晶温度 
D 实际结晶温度和理论结晶温度没有关系 
6、GCrl5SiMn 钢的含铬量是： （  ） 
A 15％ B 1．5％ C 0. 15％ D 0.015％ 
7、铅在常温下的变形属： (  ) 
A 冷变形 B 弹性变形 C 热变形 D 既有冷变形也有热变形 
8、黄铜是以（  ）为主加元素的铜合金。 
A 铅 B 铁 C 锡 D 锌 
9、在 Fe-Fe3C和图中，奥氏体冷却到 ES线时开始析出（  ） 。 
A 铁素体 B 珠光体 C 二次渗碳体 D 莱氏体 
10、从金属学的观点来看，冷加工和热加工是以（  ）温度为界限区分的。 
A 结晶 B 再结晶 C 相变 D 25℃
三、 名词解释（每题 3分，共15分） 

1、加工硬化 

2、回复  
3、合金 
4、加工硬化 
5、结晶
四、 简答题（每题5分，共25分） 

1、铁碳合金中基本相是那些？其机械性能如何？ 
2、写出下列牌号数字及文字的含意， Q235-F、KTZ450-06 、H68、LF5。 例如： HT100 ：表示灰铸铁，其最低抗拉强度为 100MPa。
3、提高零件疲劳寿命的方法有那些？ 
4、试述正火的主要应用场合。 
5、什么是表面化学如处理？它有哪几个过程组成？

五 综述题 （20 分） 

1、用 20CrMnTi 制造汽车变速箱齿轮，要求齿面硬度 HRC58-60 ，中心硬度 HRC30-45 ，试写出加工工艺路线 ？
参考答案

一、填空题（每空1分，共20分）

1、变形吕合金 、 铸造铝合金。 

2、沸腾刚 、镇静钢 、连铸坯 、 半镇静钢 。 

3、表面 、 半马氏体层 

4、宏观（第一类）内应力 、晶间（第二类）内应力、晶格畸变（第三类）内应力 。 

5、碳以石墨形式析出 、冷却速度 、 化学成分 。 

6、珠光体、贝氏体、马氏体。

7、体心立方晶格 、面心立方晶 、密排立方晶格 。
二、 选择题（每题2分，共20分）

1、B 2、D  3、A 4、B 5、C 6、B  7、C 8、D 9、C 10、C 

三、 名词解释（每题 5分，共15分） 

1、加工硬化 : 
答：金属材料随着冷塑变形程度的增大，强度和硬度逐渐升高，塑性和韧性逐渐降低的 现象称为加工硬化或冷作硬化 
2、回复 : 
答：回复是指冷塑性变形金属在加热温度较低时，金属中的一些点缺陷和位错的迁移， 使晶格畸变逐渐降低，内应力逐渐减小的过程 
3、合金 : 
答：将两种或两种以上的金属或金属与非金属熔合在一起， 获得的具有金属性质的物质， 称为合金 
4、加工硬化 
答：金属材料随着冷塑变形程度的增大，强度和硬度逐渐升高，塑性和韧性逐渐降低 的现象称为加工硬化或冷作硬化 
5、结晶 
答：结晶就是原子由不规则排列状态（液态）过渡到规则排列状态（固态）的过程。
四、 简答题（每题5分，共25分） 
1、铁碳合金中基本相是那些？其机械性能如何？ 
答： 基本相有：铁素体 奥氏体 渗碳体 铁素体的强度和硬度不高，但具有良好的塑性 和韧性。 奥氏体的硬度较低而塑性较高， 易于锻压成型。 渗碳体硬度很高而塑性和韧性几 乎为零，脆性大。 
2、写出下列牌号数字及文字的含意， Q235-F、KTZ450-06 、H68、LF5。 例如： HT100 ：表示灰铸铁，其最低抗拉强度为 100MPa。 
答： Q235-F ：表示普通碳素结构钢，其屈服强度为 235MPa，F 表示是沸腾钢。 KTZ450-06 ：表示珠光体基体的可锻铸铁，其表示最低抗拉强度为 450MPa，最小伸长率为 6%。 H68：表示含铜 68%的黄铜。 LF5：表示防锈铝，其序数号为 5 
3、提高零件疲劳寿命的方法有那些？ 
答： （1）设计上减少应力集中，转接处避免锐角连接； （2）减小零件表面粗糙度； （3）强化表面， 在零件表面造成残余压应力， 抵消一部分拉应力， 降低零件表面实际拉应 力峰值，从而提高零件的疲劳强度。 
4、试述正火的主要应用场合。 
答：正火主要用于： （1）改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性； （2）作为普通结构零件或大型及形状复杂零件的最终热处理； （3）作为中碳和低合金结构钢重要零件的预备热处理； （4）消除过共析钢中的网状二次渗碳体 
5、什么是表面化学如处理？它有哪几个过程组成？

答：表面化学热处理：将工件置于一定温度的活性介质中保温，使一种或几种元素渗入金属的表面，以改变其化学成分、组织和性能的热处理工艺。过程分为：（ 1）分解：介质在一定温度下发生化学分解，产生可渗入元素的活性原子（2）吸收：活性原子被工件表面吸收（3）扩散 ; 渗入工件表面层的活性原子，由表面向中心迁移的过程。
五 综述题 （20 分） 

1、用 20CrMnTi 制造汽车变速箱齿轮，要求齿面硬度 HRC58-60 ，中心硬度 HRC30-45 ，试写出加工工艺路线 ？

答： 加工工艺路线为：下料 、 锻造、正火 、机械粗加工 、 渗碳+淬火 +低温回火 、喷丸 、磨 齿 正火处理可使同批毛坯具有相同的硬度（便于切削加工） ，并使组织细化，均匀； 渗碳 后表面含碳量提高，保证淬火后得到高的硬度，提高耐磨性和接触疲劳强度； 喷丸处理是 提高齿轮表层的压力使表层材料强化，提高抗疲劳能力
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