《钢结构》复习资料
一.选择题：

1. 钢结构用钢的含碳量一般不大于（     ）。

a  0.6%        b  0.25%        c  0.22%       d  0.2%

2. 钢材的强度指标是（    ）。

a 延伸率       b 韧性指标      c 屈服点       d 冷弯性能

3.在构件发生断裂破坏前，无明显先兆的情况是（     ）的典型特征。

a 脆性破坏     b塑性破坏       c 强度破坏     d 失稳破坏

4. 产生焊接残余应力的主要因素之一是（    ）。

a钢材的塑性太低               b钢材的弹性模量太高

c焊接时热量分布不均           d焊缝的厚度太小

5. 验算组合梁刚度时，荷载通常取（     ）。

a标准值        b设计值         c组合值       d最大值

6. 为保证格构式构件单肢的稳定承载力，应（     ）。

a控制肢间距          b控制截面换算长细比  

c控制单肢长细比      d控制构件计算长度

7. 轴压柱在两个主轴方向等稳定的条件是（     ）。

a 杆长相等     b 计算长度相等   c 长细比相等   d 截面几何尺寸相等

8. 承压型螺栓连接比摩擦型螺栓连接（     ）。

a  承载力低，变形大            b 承载力高，变形大

c  承载力低，变形小            d 承载力高，变形小

9. 格构式轴压构件绕虚轴的稳定计算采用了换算长细比
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是考虑（     ）。

a 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件； 

b 考虑强度降低的影响；

c 考虑单支失稳对构件承载力的影响；     d 考虑剪切变形的影响。

10. 在钢结构设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的（     ）。

a 最大应力      b设计应力      c 疲劳应力       d 稳定临界应力

二、判断题：

1．硫使钢材在低温时变脆，而磷则使钢材在高温时变脆。  (     )

2．当其他条件不变时，减少梁受压翼缘的自由长度，可提高梁的整体稳定性。(      )

3．角焊缝的焊脚尺寸
[image: image2.wmf]f

h

不得小于
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，t为较薄焊件的厚度。(      )

4．对于摩擦型高强螺栓的抗剪连接，应进行螺栓剪切和构件挤压的计算 。 (      )

5. 时效硬化会改变钢材的性能，将使钢材的塑性提高，强度降低。(      )

三、填空题：

1.  钢材中氧的含量过多，将使钢材出现                   现象。

普通螺栓是通过            来传力的；摩擦型高强螺栓是通过             来传力的。
焊接的连接形式按构造可分为                和                 两种类型。

焊接工字形梁的腹板高厚比
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时，为保证腹板不发生局部失稳，应设

置                     和                     。

钢材的冲击韧性值越大，表示钢材抵抗脆性断裂的能力越                。

缀条式格构柱的缀条设计时按                    构件计算。

焊接工字形截面梁腹板上配置横向加劲肋的目的是                    。
四、名词解释：

1.伸长率

2.残余应力

3.梁的局部失稳

五、问答题：

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

2.如何保证梁腹板的局部稳定？ 

六、计算：

1. 试验算下图1所示柱牛腿钢板与柱翼缘节点的连接焊缝强度是否满足《钢结构设计规范》（GB50017-2003）要求。图中荷载为静力荷载设计值，P＝60kN。钢材为Q235。手工焊，焊条E43型，施焊时不用引弧板。
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图1 柱牛腿钢板与柱翼缘节点的连接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
钢结构复习资料答案
选择题
1c  2c  3a  4c  5a  6     7c 8b  9d  10a 

二、判断题：

1． (X )2． (V)3．    4． (X)  5.（X）

三、填空题 

1.  热脆    2栓杆抗剪和板件孔壁承压；拧紧螺栓而产生的连接件间的摩擦力
3对接焊缝和角焊缝         4横向加劲肋和纵向加劲肋
5强      6轴心受压         7提高梁的局部稳定
四、名词解释：

1.试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数，称为伸长率。

2.残余应力为钢材在冶炼、轧制、焊接、冷加工等过程中，由于不均匀的冷却、组织构造的变化而在钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力在构件内部自相平衡而与外力无关。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

3.受弯构件在荷载作用下，当荷载达到某一值时，梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态，发生出平面波形鼓曲。
五、问答题： 

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

理想轴心受压是假定杆完全挺直，荷载沿杆件形心轴作用，杆件在逐级加荷之前没有初始应力，也没有初弯曲和初偏心等缺陷，截面沿杆件是均匀的。而实际轴心受压是考虑了初始的残余应力和初弯曲和初偏心等缺陷。

2. 如何保证梁腹板的局部稳定？ 

①当
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时，应按构造配置横向加劲肋；

②当
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时，应按计算配置横向加劲肋；

③
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，应配置横向加劲肋和纵向加劲肋；

④梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处设支承加劲肋。

六、计算：

1. 
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