                     钢结构复习资料
一、判断题
1．角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等。(     )       
2．焊接结构的疲劳强度的大小与钢材的种类关系不大。(     ) 
3．在构件发生断裂破坏前，有明显先兆的情况是塑性破坏的典型特征。(     )             
4．同时承受剪力和拉力的摩擦型高强度螺栓，随着拉力的增大，螺栓的抗剪承载力提高。(      )
5．在进行第二种极限状态计算时，需要将荷载的标准值乘以荷载分项系数。(     )  


二、选择题
1．实腹式轴心受拉构件计算的内容有(     )。
(A)强度                       (B)强度和整体稳定性  
(C)强度、局部稳定和整体稳定   (D)强度、刚度(长细比)
2．一个普通螺栓在抗剪连接中的承载力为(     )。
（A）螺栓杆的抗剪承载力       (B)被连接板件的承压承载力
（C）前两者中的较大值         (D) A、B中的较小值
3．工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为[image: ]，
其中[image: ]的含义为(     )。
(A) 构件最大长细比，且不小于30、不大于100    (B)构件最小长细比
(C) 最大长细比与最小长细比的平均值            (D)30或100
4．钢构件中为了防止板件的局部失稳常采用设加劲肋的措施，这种做法的目的是为了(     )。
(A)改变板件的宽厚比            (B)增大截面面积B疏枝 
(C)改变截面上的应力分布状态    (D)增加截面的惯性矩
5．为提高轴心压杆的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截的形式应使其面积分布(     )。
（A）尽可能集中于截面的形心处    (B)尽可能远离形心
（C）任意分布，无影响            (D)尽可能集中于截面的剪切中心


三、简答题
1．屋盖的支撑有哪些？ 如何设置？





2.受剪螺栓和受拉螺栓的工作性能有何区别？















[bookmark: _GoBack]四、计算题
1．一焊接工字形截面简支梁，跨度为10m，梁的截面尺寸如图所示。在梁的上翼缘作用着一集中荷载，永久荷载标准值PD= 100 KN（包括梁的自重），可变荷载标准值为 PL= 200 KN , 梁的侧向中点有一支撑， 钢材为Q235。试验算梁的整体稳定性是否满足要求？若不满足应采取什么措施使其满足？


                     钢结构参考答案
1、 是非题：
× √ √ × × 

2、 选择题：
D D A A B 

三、简答题：
1.(1)上弦横向水平支撑(2)下弦横向水平支撑(3)下弦纵向水平支撑(4)竖向支撑（5）系杆
为保证屋盖承重结构在安装和使用中的整体稳定性、提高结构的空间工作，并减小杆件在屋架平面外的长细比，应根据各类钢结构形式、跨度大小、厂房高度、吊车吨位、和建筑物所在地区的抗震设防等要求设置支撑体系。
2. 就是受力方向的区别，受到螺栓径向力，就承载剪切应力，轴向力就承载拉应力

四、计算题：
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