                   钢结构复习资料

一、判断题：
1．角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等。    （    ）        
2．焊接结构的疲劳强度的大小与钢材的种类关系不大。        （  ） 
3．在构件发生断裂破坏前，有明显先兆的情况是塑性破坏的典型特征。（  ）             
4．同时承受剪力和拉力的摩擦型高强度螺栓，随着拉力的增大，螺栓的抗剪承载力提高。（    ） 
5．在进行第二种极限状态计算时，需要将荷载的标准值乘以荷载分项系数  （    ）。  
6．两种材料分别为Q235和Q345钢的构件采用手工电弧焊焊接时，应采用E43型焊条。（  ）
7． 实腹式偏心受压柱平面内的整体稳定验算公式


[image: ]中[image: ]为等强度系数。(    )
8．承受静力荷载的构件，当所用钢材具有良好的塑性时，焊接残余应力并不影响构件的疲劳强度。（    ）
9．弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行弯矩作用平面内的整体稳定性和绕虚轴的整体稳定验算。（    ）

10．梁受固定集中荷载作用，当局部挤压应力不能满足要求时，采用在集中荷载作用处设支承加劲肋是较合理的措施。（  ）
二、选择题
1．实腹式轴心受拉构件计算的内容有       。
(A)强度    (B)强度和整体稳定性
(C)强度、局部稳定和整体稳定    (D)强度、刚度(长细比)
2．一个普通螺栓在抗剪连接中的承载力为        。
（A）螺栓杆的抗剪承载力    (B) 被连接板件的承压承载力
（C）前两者中的较大值      (D)  A、B中的较小值
3．工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为[image: ]，其中[image: ]的含义为        。
(A) 构件最大长细比，且不小于30、不大于100    (B)构件最小长细比
(C) 最大长细比与最小长细比的平均值            (D)30或100
4．钢构件中为了防止板件的局部失稳常采用设加劲肋的措施，这种做法的目的是为了         。
(A)　改变板件的宽厚比            (B)增大截面面积B疏枝 
(C)　改变截面上的应力分布状态    (D)增加截面的惯性矩
5．为提高轴心压杆的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截的形式应使其面积分布       。
（A）尽可能集中于截面的形心处    (B)尽可能远离形心
（C）任意分布，无影响            (D)尽可能集中于截面的剪切中心
6．单轴对称轴心受压柱，不可能发生         。
 (A)弯曲失稳    (B)扭转失稳  (C)弯扭失稳    (D)第一类失稳
 7．轴心受压构件的整体稳定系数[image: ]与        等因素有关。
(A) 构件截面类别、两端连接构造、长细比(B) 构件截面类别、钢号、长细比
(C) 构件截面类别、计算长度系数、长细比  
(D)构件截面类别、两个方向的长度、长细比
8．进行疲劳验算时，计算应力幅时应按         。
(A) 标准荷载计算                (B) 设计荷载计算
(C) 考虑动力系数的标准荷载计算  (D) 考虑动力系数的设计荷载计算
9．钢材内部除含有Fe，C外，还含有害元素         。
（A）N，O，S，P    (B) N，O，Si    (C) Mn，O，P   (D) Mn，Ti

10．钢结构梁计算公式中[image: ]       。
(A)与材料强度有关          (B) 是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比
(C)表示截面部分进入塑性    (D)与梁所受荷载有关


三、简答题
1．屋盖的支撑有哪些？ 如何设置？（10分）


2． 受剪螺栓和受拉螺栓的工作性能有何区别？（10分）


3．螺栓性能等级为8.8表示什么？（10分）

四、计算题
1．一焊接工字形截面简支梁，跨度为10m，梁的截面尺寸如图所示。在梁的上翼缘作用着一集中荷载，永久荷载标准值PD= 100 KN（包括梁的自重），可变荷载标准值为 PL= 200 KN , 梁的侧向中点有一支撑， 钢材为Q235。试验算梁的整体稳定性是否满足要求？若不满足应采取什么措施使其满足？

1、 是非题：
× √ √ × × 

2、 选择题：
D D A A B

[bookmark: _GoBack]三、简答题：
1.(1)上弦横向水平支撑(2)下弦横向水平支撑(3)下弦纵向水平支撑(4)竖向支撑（5）系杆
为保证屋盖承重结构在安装和使用中的整体稳定性、提高结构的空间工作，并减小杆件在屋架平面外的长细比，应根据各类钢结构形式、跨度大小、厂房高度、吊车吨位、和建筑物所在地区的抗震设防等要求设置支撑体系。
2. 就是受力方向的区别，受到螺栓径向力，就承载剪切应力，轴向力就承载拉应力
3. 性能为螺栓的抗拉强度=800MPa 屈服强度=800*0.8=640MPa 8.8级的螺栓是发蓝处理(又叫氧化处理)的,表面是黑色

四、计算题：
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