课程名称：钢结构(专升本)

1.(判断题)对不需要计算疲劳的梁和冷弯型钢梁常以截面边缘屈服作为极限状态。(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

2.(判断题)轴心受力构件的截面形式可分为热轧型钢截面、冷弯薄壁型钢截面和组合截面三种类型。(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

3.(判断题)钢索的强度计算是采用容许应变法。(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

4.(判断题)同类钢种的钢板,厚度越大强度越高。(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

5.(判断题)钢材中含碳量增加,强度增加,塑性降低。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

6.(判断题)建筑钢材中,硅和锰为有益元素。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

7.(判断题)钢结构设计以钢材的抗拉强度[image: ]为强度标准值。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

8.(判断题)建筑钢材中,碳和磷为有益元素。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

9.(判断题)钢材牌号Q235-BF,其中235表示钢材屈服强度为235N/mm2。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

10.(判断题)钢材中磷的含量过多,将使钢材出现冷脆现象。 ( )(本题2.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.
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21.(单选题)高强钢丝的主要力学指标是（ ）。(本题1.0分)
A. 屈服点
B.抗拉强度
C. 剪切强度
D. 抗压强度
答案：B.
解析：无.

22.(单选题)两端铰接的理想双轴对称截面轴心受压构件，可能发生（ ）。(本题1.0分)
A. 扭转屈曲和弯扭屈曲
B.弯曲屈曲和扭转屈曲
C. 弯曲屈曲和侧扭屈曲
D. 弯曲屈曲和弯扭屈曲
答案：B.
解析：无.

23.(单选题)焊接残余应力产生的原因主要是（ ）。(本题1.0分)
A. 冷却速度太快
B. 焊件各纤维能自由变形
C. 钢构件刚度过大
D.焊件存在冷塑和热塑区
答案：D.
解析：无.

24.(单选题)轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为（ ）。(本题1.0分)
A. 考虑格构式构件强度降低对构件承载力的影响
B. 考虑材料强度降低对构件承载力的影响
C.考虑剪切变形对构件承载力的影响
D. 考虑单支失稳对构件承载力的影响
答案：C.
解析：无.

25.(单选题)为防止受弯构件中的腹板失稳常设置加劲肋，此举是为了（ ）。(本题1.0分)
A.改变板件的宽厚比
B. 增大截面面积
C. 改变截面上的应力分布状态
D. 增加截面的惯性矩
答案：A.
解析：无.

26.(单选题)高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接的区别于( )。(本题1.0分)
A. 摩擦面处理
B. 材料
C. 预拉力
D.承载力
答案：D.
解析：无.

27.(单选题)Q235A 钢的保证项目中，（ ）是作为必要的保证条件的。(本题1.0分)
A.屈服点
B. 含碳量
C. 冷弯试验合格
D. 冲击韧性值
答案：A.
解析：无.

28.(单选题)钢材内部除含有Fe、C外，还含有害元素（ ）。(本题1.0分)
A. N，O，Si
B. Mn，O，P
C. Mn，S
D.N，O，S，P
答案：D.
解析：无.

29.(单选题)非摩擦型螺栓受剪连接有五种可能破坏形式：Ⅰ、螺栓剪断；Ⅱ、孔壁承压破坏；Ⅲ、板件端部剪切破坏；Ⅳ、板件拉断；Ⅴ、螺栓弯曲变形。其中形式（ ）是通过计算来保证安全的。(本题1.0分)
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B.
解析：无.

30.(单选题)钢材的冷作硬化，使( )。(本题1.0分)
A. 强度、塑性和韧性均提高
B. 塑性降低，强度和韧性提高
C. 强度、塑性和韧性均降低
D.强度提高，塑性和韧性下降
答案：D.
解析：无.



51.(多选题)钢结构建造的两个主要步骤是（ ）。(本题3.0分)
A.工厂制造
B.工地安装
C. 运输
D. 除锈
答案：AB.
解析：无.

52.(多选题)影响构件抗力的主要因素是（ ）。(本题3.0分)
A.构件材料性能的不定性
B. 构件安装精度的不定性
C.构件几何参数的不定性
D.构件计算模式的不定性
答案：ACD.
解析：无.

53.(多选题)钢结构的主要力学缺陷指（ ）。(本题3.0分)
A. 初弯曲
B.非匀质性
C. 初偏心
D.各向异性
答案：BD.
解析：无.

54.(多选题)焊接残余应力影响构件的（ ）。(本题3.0分)
A.刚度
B. 静力强度
C.稳定承载力
D.疲劳强度
答案：ACD.
解析：无.

55.(多选题)钢结构的连接方式有（ ）。(本题3.0分)
A.焊接连接
B.螺栓连接
C.铆钉连接
D. 手工绑扎
答案：ABC.
解析：无.

56.(多选题)钢结构的主要应用领域有（ ）。(本题3.0分)
A.大跨度结构
B.重型厂房结构
C.受动力荷载影响的结构
D.高耸结构和高层建筑结构
答案：ABCD.
解析：无.

57.(多选题)直角角焊缝可能用于（ ）。(本题3.0分)
A.组合梁
B.钢屋架
C. 钢管结构
D.薄壁型钢结构
答案：ABD.
解析：无.

58.(多选题)钢结构的优点是（ ）。(本题3.0分)
A.材料的强度高，塑性和韧性好
B.材质均匀
C.制造简便，施工周期短
D.质量轻
答案：ABCD.
解析：无.

59.(多选题)对焊接的承重结构的钢材,应保证项目有(  )(本题3.0分)
A.抗拉强度
B.伸长率
C.屈服强度
D.冷弯性能
答案：ABCDE.
解析：无.

60.(多选题) 减少焊接应力和焊接变形的措施有（  ）(本题3.0分)
A.采用合理的施焊顺序
B.采用较大的焊脚尺寸
C.焊前预热
D.焊后回火
E.施焊前给构件一个和焊接变形相反的预变形
答案：ACDE.
解析：无.
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