

钢结构复习资料
一、单项选择题

1.高强钢丝的主要力学指标是（     ）。

A.屈服点          B.抗拉强度         C. 剪切强度        D. 抗压强度

2.两端铰接的理想双轴对称截面轴心受压构件，可能发生（     ）。

A.扭转屈曲和弯扭屈曲                 B.弯曲屈曲和扭转屈曲

C.弯曲屈曲和侧扭屈曲                 D.弯曲屈曲和弯扭屈曲

3.焊接残余应力产生的原因主要是（     ）。

A.冷却速度太快                       B.焊件各纤维能自由变形

C.钢构件刚度过大                     D.焊件存在冷塑和热塑区

4.轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为（     ）。

A.考虑格构式构件强度降低对构件承载力的影响

B.考虑材料强度降低对构件承载力的影响

C.考虑剪切变形对构件承载力的影响

D.考虑单支失稳对构件承载力的影响

5.为防止受弯构件中的腹板失稳常设置加劲肋，此举是为了（     ）。

A.改变板件的宽厚比                   B.增大截面面积

C.改变截面上的应力分布状态           D.增加截面的惯性矩

多项选择题

1.钢结构建造的两个主要步骤是（     ）。

A.工厂制造        B.工地安装         C. 运输           D. 除锈

2.影响构件抗力的主要因素是（     ）。

A.构件材料性能的不定性               B.构件安装精度的不定性

C.构件几何参数的不定性               D.构件计算模式的不定性

3.钢结构的主要力学缺陷指（     ）。

A.初弯曲          B.非匀质性         C.初偏心          D.各向异性

4.焊接残余应力影响构件的（     ）。

A.刚度            B.静力强度         C.稳定承载力      D.疲劳强度

5.钢结构的连接方式有（     ）。

A.焊接连接        B.螺栓连接         C.铆钉连接        D.手工绑扎

6.钢结构的主要应用领域有（     ）。

A.大跨度结构      B.重型厂房结构     C.受动力荷载影响的结构   D.高耸结构和高层建筑结构

7.直角角焊缝可能用于（     ）。

A.组合梁          B.钢屋架           C.钢管结构        D.薄壁型钢结构

三、判断题
1.(    )对不需要计算疲劳的梁和冷弯型钢梁常以截面边缘屈服作为极限状态。

2.(    )轴心受力构件的截面形式可分为热轧型钢截面、冷弯薄壁型钢截面和组合截面三种类型。

3.(    )钢索的强度计算是采用容许应变法。

4.(    )同类钢种的钢板,厚度越大强度越高。

5.(    )钢材中含碳量增加,强度增加,塑性降低。

6.(    )建筑钢材中,硅和锰为有益元素。

7.(    )钢结构设计以钢材的抗拉强度ƒy为强度标准值。
四、名词解释

1.伸长率：

2.残余应力：

3.梁的局部失稳：

4.换算长细比：

五、简答题

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

2.影响钢梁整体稳定的主要因素是什么？提高钢梁整体稳定的有效措施是什么？

3.高强度螺栓的8.8级和10.9级代表什么含义？

4.螺栓的排列有哪些构造要求？

参考答案

一、单项选择题

1.B  2.B  3.D   4. C  5.A 
二、多项选择题

1.AB  2.ACD  3.BD  4.ACD  5.ABC  6.ABCD  7.ABD  
判断题

×  2.√    3. ×    4. ×    5. ×    6. √    7. √   
四、名词解释

1.伸长率：试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数，称为伸长率。

2.残余应力：残余应力为钢材在冶炼、轧制、焊接、冷加工等过程中，由于不均匀的冷却、组织构造的变化而在钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力在构件内部自相平衡而与外力无关。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

3.梁的局部失稳：受弯构件在荷载作用下，当荷载达到某一值时，梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态，发生出平面波形鼓曲。

4.换算长细比：在格构式轴心受压构件整体稳定性计算中绕虚轴弯曲屈曲时考虑剪切变形的影响，按临界力相等的原则，用不考虑剪切变形的欧拉临界公式来表示 将组合截面换算为实腹截面进行计算时所对应的长细比叫换算长细比。

五、简答题

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

答：理想轴心受压是假定杆完全挺直，荷载沿杆件形心轴作用，杆件在逐级加荷之前没有初始应力，也没有初弯曲和初偏心等缺陷，截面沿杆件是均匀的。而实际轴心受压是考虑了初始的残余应力和初弯曲和初偏心等缺陷。

2．影响钢梁整体稳定的主要因素是什么？提高钢梁整体稳定的有效措施是什么？

答：钢梁在弯矩较小时，梁的侧向保持平直而无侧向变形；即使受到偶然的侧向干扰力，其侧向变形也只是在一定的限度内，并随着干扰力的除去而消失。但当弯矩增加使受压翼缘的弯曲压应力达到某一数值时，钢梁在偶然的侧向干扰力作用下会突然离开最大刚度平面向侧向弯曲，并同时伴随着扭转。这时即使除去侧向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍许增大，则侧向弯扭变形迅速增大，产生弯扭屈曲，梁失去继续承受荷载的能力，这种现象称为钢梁丧失整体稳定。

3.高强度螺栓的8.8级和10.9级代表什么含义？

答：1、10.9表示螺栓 的机械性能等级，10表示抗拉强度为1000MPa， .9表示螺栓的屈强比，就是屈服强度和抗拉强度的比值。GB/T 3098.1中有明确标准，螺栓的硬度值夜可以查到。也就是说，只要提供螺栓的性能等级，就等于定义了螺栓的强度。

2.钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理（淬火、回火），通称为高强度螺栓，其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。

3、螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的螺栓，不管其材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa。

4.螺栓的排列有哪些构造要求？

答：螺栓排列的构造要求：

1受力要求:端距限制—－防止孔端钢板剪断，≧2do；螺孔中距限制—限制下限以防止孔间板破裂即保证≧3do，限制上限以防止板间翘曲。

2构造要求:防止板翘曲后浸入潮气而腐蚀，限制螺孔中距最大值。

3施工要求:为便于拧紧螺栓，宜留适当间距。

