
《钢结构》复习资料
一、单项选择题

1.高强钢丝的主要力学指标是（     ）。

A. 屈服点

B.抗拉强度

C. 剪切强度

D. 抗压强度

2.两端铰接的理想双轴对称截面轴心受压构件，可能发生（     ）。

A. 扭转屈曲和弯扭屈曲

B.弯曲屈曲和扭转屈曲

C. 弯曲屈曲和侧扭屈曲

D. 弯曲屈曲和弯扭屈曲

3.焊接残余应力产生的原因主要是（     ）。

A. 冷却速度太快

B. 焊件各纤维能自由变形

C. 钢构件刚度过大

D.焊件存在冷塑和热塑区

4.轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为（     ）。

A. 考虑格构式构件强度降低对构件承载力的影响

B. 考虑材料强度降低对构件承载力的影响

C.考虑剪切变形对构件承载力的影响

D. 考虑单支失稳对构件承载力的影响

5.为防止受弯构件中的腹板失稳常设置加劲肋，此举是为了（     ）。

A.改变板件的宽厚比

B.增大截面面积

C.改变截面上的应力分布状态

D.增加截面的惯性矩

6.高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接的区别于（     ）。

A. 摩擦面处理

B. 材料

C. 预拉力

D.承载力

7.Q235A 钢的保证项目中，（     ）是作为必要的保证条件的。(本题1.0分)

A.屈服点

B. 含碳量

C. 冷弯试验合格

D. 冲击韧性值

8.钢材内部除含有Fe、C外，还含有害元素（     ）。

A. N，O，Si

B. Mn，O，P

C. Mn，S

D.N，O，S，P

答案：D.

解析：无.

9.非摩擦型螺栓受剪连接有五种可能破坏形式：Ⅰ、螺栓剪断；Ⅱ、孔壁承压破坏；Ⅲ、板件端部剪切破坏；Ⅳ、板件拉断；Ⅴ、螺栓弯曲变形。其中形式（     ）是通过计算来保证安全的。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

10.(单选题)钢材的冷作硬化，使（     ）。

A. 强度、塑性和韧性均提高

B. 塑性降低，强度和韧性提高

C. 强度、塑性和韧性均降低

D.强度提高，塑性和韧性下降
二、多项选择题

1.钢结构建造的两个主要步骤是（     ）。

A.工厂制造

B.工地安装

C. 运输

D. 除锈

2.影响构件抗力的主要因素是（     ）。

A.构件材料性能的不定性

B. 构件安装精度的不定性

C.构件几何参数的不定性

D.构件计算模式的不定性

3.钢结构的主要力学缺陷指（     ）。

A. 初弯曲

B.非匀质性

C. 初偏心

D.各向异性

4.焊接残余应力影响构件的（     ）。

A.刚度

B. 静力强度

C.稳定承载力

D.疲劳强度

5.钢结构的连接方式有（     ）。

A.焊接连接

B.螺栓连接

C.铆钉连接

D. 手工绑扎

6.钢结构的主要应用领域有（     ）。

A.大跨度结构

B.重型厂房结构

C.受动力荷载影响的结构

D.高耸结构和高层建筑结构

7.直角角焊缝可能用于（     ）。

A.组合梁

B.钢屋架

C.钢管结构

D.薄壁型钢结构

8.钢结构的优点是（     ）。

A.材料的强度高，塑性和韧性好

B.材质均匀

C.制造简便，施工周期短

D.质量轻

9.对焊接的承重结构的钢材,应保证项目有（     ）。

A.抗拉强度

B.伸长率

C.屈服强度

D.冷弯性能

10.减少焊接应力和焊接变形的措施有（     ）。
A.采用合理的施焊顺序

B.采用较大的焊脚尺寸

C.焊前预热

D.焊后回火

E.施焊前给构件一个和焊接变形相反的预变形
三、判断题
1.(    )对不需要计算疲劳的梁和冷弯型钢梁常以截面边缘屈服作为极限状态。

2.(    )轴心受力构件的截面形式可分为热轧型钢截面、冷弯薄壁型钢截面和组合截面三种类型。

3.(    )钢索的强度计算是采用容许应变法。

4.(    )同类钢种的钢板,厚度越大强度越高。

5.(    )钢材中含碳量增加,强度增加,塑性降低。

6.(    )建筑钢材中,硅和锰为有益元素。

7.(    )钢结构设计以钢材的抗拉强度ƒy为强度标准值。
8.(    )建筑钢材中,碳和磷为有益元素。

9.(    )钢材牌号Q235-BF,其中235表示钢材屈服强度为235N/mm2。

10.(    )钢材中磷的含量过多,将使钢材出现冷脆现象。
四、名词解释

1.伸长率：

2.残余应力：

3.梁的局部失稳：

4.换算长细比：

5.脆性破坏：
五、简答题

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

2.影响钢梁整体稳定的主要因素是什么？提高钢梁整体稳定的有效措施是什么？

3.高强度螺栓的8.8级和10.9级代表什么含义？

4.螺栓的排列有哪些构造要求？
5.柱脚设计的原则是什么？

参考答案

一、单项选择题

1.B  2.  3.D   4. C  5.A  6.   7.A   8.D   9.B  10.
二、多项选择题

1.AB  2.ACD  3.BD  4.    5.ABC  6.ABCD  7.ABD  8.    9.ABCDE  10.
判断题

×  2.√    3.     4. ×    5.     6. √    7. √    8. ×    9.     10. 
四、名词解释

1.伸长率：试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数，称为伸长率。

2.残余应力：残余应力为钢材在冶炼、轧制、焊接、冷加工等过程中，由于不均匀的冷却、组织构造的变化而在钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力在构件内部自相平衡而与外力无关。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

3.梁的局部失稳：受弯构件在荷载作用下，当荷载达到某一值时，梁的腹板和受压翼缘将不能保持平衡状态，发生出平面波形鼓曲。

4.换算长细比：

5.脆性破坏：无任何迹象的从应力集中处断裂，断口齐平，呈有光泽晶粒状。
五、简答题

1.实际轴心受压构件与理想轴心受压构件有什么区别？

答：理想轴心受压是假定杆完全挺直，荷载沿杆件形心轴作用，杆件在逐级加荷之前没有初始应力，也没有初弯曲和初偏心等缺陷，截面沿杆件是均匀的。而实际轴心受压是考虑了初始的残余应力和初弯曲和初偏心等缺陷。

2．影响钢梁整体稳定的主要因素是什么？提高钢梁整体稳定的有效措施是什么？

答：钢梁在弯矩较小时，梁的侧向保持平直而无侧向变形；即使受到偶然的侧向干扰力，其侧向变形也只是在一定的限度内，并随着干扰力的除去而消失。但当弯矩增加使受压翼缘的弯曲压应力达到某一数值时，钢梁在偶然的侧向干扰力作用下会突然离开最大刚度平面向侧向弯曲，并同时伴随着扭转。这时即使除去侧向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍许增大，则侧向弯扭变形迅速增大，产生弯扭屈曲，梁失去继续承受荷载的能力，这种现象称为钢梁丧失整体稳定。

3.高强度螺栓的8.8级和10.9级代表什么含义？

4.螺栓的排列有哪些构造要求？

答：螺栓排列的构造要求：

1受力要求:端距限制—－防止孔端钢板剪断，≧2do；螺孔中距限制—限制下限以防止孔间板破裂即保证≧3do，限制上限以防止板间翘曲。

2构造要求:防止板翘曲后浸入潮气而腐蚀，限制螺孔中距最大值。

3施工要求:为便于拧紧螺栓，宜留适当间距。

5.柱脚设计的原则是什么？

答：为了使柱子实现轴心受压，并安全将荷载传至基础，必须合理构造柱头、柱脚。原则是：传力明确、过程简洁、经济合理、安全可靠，并且具有足够的刚度而构造又不复杂。

	



