丽水学院
钢结构（新试卷A）

课程名称：钢结构

1.(单选题)钢结构具有塑性韧性好的特点,则主要用于(   )(本题1.0分)
A.直接承受动力荷载作用的结构
B.大跨度结构 
C.高耸结构和高层建筑 
D.轻型钢结构
答案：A.
解析：无.

2.(单选题)在进行钢结构承载力极限状态计算时,计算用的荷载应( )(本题1.0分)
A.将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数,可变荷载用标准值,不必乘荷载分项系数
B.将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数,永久荷载用标准值,不必乘荷载分项系数
C.将永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数
D.将永久荷载和可变荷载都用标准值,不必乘荷载分项系数
答案：C.
解析：无.

3.(单选题)《钢结构设计规范》(GB50017)规定:格构式双肢缀条柱的单肢长细比λ1≤0.7λmax(λmax为柱两主轴方向的最大长细比),目的是( )(本题1.0分)
A.构造要求
B.保证整个柱的稳定
C.避免单肢先于整个柱失稳
D.使两单肢能共同工作
答案：C.
解析：无.

4.(单选题)钢结构规范关于轴心受压钢构件整体稳定的柱子曲线（ φ-λ关系曲线）有多条的根本原因是考虑了(本题1.0分)
A.材料非弹性
B.构件的初弯曲
C.残余应力的影响
D.材料非均匀
答案：C.
解析：无.

5.(单选题)大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（  ）(本题1.0分)
A.密封性好
B.自重轻
C.制造工厂化
D.便于拆装
答案：B.
解析：无.

6.(单选题)我国现行钢结构设计规范进行疲劳设计时采用的是（  ）(本题1.0分)
A.近似概率极限状态设计方法
B.容许应力设计方法
C.全概率极限状态设计方法
D.屈服应力设计方法
答案：B.
解析：无.

7.(单选题)钢结构用钢的含碳量一般不大于（  ）(本题1.0分)
A.0.6%
B.0.25%
C.0.22%
D.0.2%
答案：C.
解析：无.

8.(单选题)钢结构焊接节点设计中，应尽可能选用（  ）的焊接位置。(本题1.0分)
A.俯焊
B.仰焊
C.立焊
D.任意
答案：A.
解析：无.

9.(单选题)根据设防分类、设防烈度和房屋高度将钢结构房屋划分为几个抗震等级（  ）(本题1.0分)
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：C.
解析：无.

10.(单选题)下列关于钢结构疲劳验算的描述正确的是（  ）(本题1.0分)
A.疲劳验算采用以概率论为基础的极限状态原则进行的
B.疲劳验算中构件和连接的分类受到钢材的种类及其强度级别的影响
C.疲劳验算中的应力幅由重复作用的荷载产生，故疲劳验算按可变荷载进行
D.疲劳验算时不出现拉应力的部位，也应进行疲劳验算
答案：A.
解析：无.

11.(单选题)在钢结构设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的（  ）。(本题1.0分)
A.最大应力
B.设计应力
C.疲劳应力
D.稳定临界应力
答案：A.
解析：无.

12.(单选题) 下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的？（  ） 1.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值； 2. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值； 3.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值； 4.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。(本题1.0分)
A.1，3
B.2,3
C.1.4
D.2.4
答案：C.
解析：无.

13.(单选题) 现行钢结构设计规范(GB50017-2003)采用的设计方法是(  )(本题1.0分)
A.概率极限状态设计法
B. 半概率法
C.最大荷载法
D.容许应力法
答案：A.
解析：无.

14.(单选题) 钢结构梁计算公式[image: ]中gx是（  ） (本题1.0分)
A.与材料强度有关
B.是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比
C.表示截面部分进入塑性
D.与梁所受荷载有关
答案：C.
解析：无.

15.(单选题)关于钢结构的特点叙述错误的是( )(本题1.0分)
A.建筑钢材的塑性和韧性好
B.钢材具有良好的耐热性和防火性
C.钢材的耐腐蚀性很差
D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构
答案：B.
解析：无.

16.(单选题)在低温工作的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外,还需______指标。 ( )(本题1.0分)
A.低温屈服强度
B.低温抗拉强度
C.低温冲击韧性
D.疲劳强度
答案：C.
解析：无.

17.(单选题)钢结构第一极限状态的设计表达式为:[image: ],式中[image: ]是______。 ( )(本题1.0分)
A.结构主要性系数
B.荷载分项系数
C.可变荷载组合系数
D.材料的抗力分项系数
答案：C.
解析：无.

18.(单选题)钢结构的承载能力极限状态是指（  ）(本题1.0分)
A.结构发生剧烈振动
B.结构的变形已不能满足使用需要
C.结构达到最大承载力产生破坏
D.使用已达五十年
答案：C.
解析：无.

19.(单选题)下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的？（  ） Ⅰ. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值； Ⅱ. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值； Ⅲ. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值； Ⅳ. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。(本题1.0分)
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案：C.
解析：无.

20.(单选题)钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配,通常在被连接构件选用Q345时,焊条选用______。 ( )(本题1.0分)
A.E55
B.E50
C.E43
D.前三种均可
答案：B.
解析：无.

21.(单选题)钢结构压弯构件的设计一般应进行哪几项内容的计算? ( )(本题1.0分)
A.强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形
B.弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比
C.强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形
D.强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比
答案：D.
解析：无.

22.(单选题) 钢结构对钢材要求（  ）(本题1.0分)
A. 塑性愈大愈好
B.强度愈高愈好
C.强度高且塑性韧性好
D.硬度高
答案：C.
解析：无.

23.(单选题) 规范规定钢结构所有承重构件都必须保证硫、磷的极限含量，对焊接结构还应保证极限含量的元素是（  ）(本题1.0分)
A. 铁
B.碳
C.锰
D.硅
答案：B.
解析：无.

24.(单选题)在钢结构房屋中,选择结构用钢材时,下列因素中的______不是主要考虑的因素。 ( )(本题1.0分)
A.建造地点的气温
B.荷载性质
C.钢材造价
D.建筑的防火等级
答案：D.
解析：无.

25.(单选题) 钢结构设计中作为弹性设计强度标准的是钢材的(  )(本题1.0分)
A. 比例极限
B.屈服强度
C.抗拉强度
D.临界应力
答案：B.
解析：无.

26.(单选题)高强钢丝的主要力学指标是（ ）。(本题1.0分)
A. 屈服点
B.抗拉强度
C. 剪切强度
D. 抗压强度
答案：B.
解析：无.

27.(单选题)钢材内部除含有Fe、C外，还含有害元素（ ）。(本题1.0分)
A. N，O，Si
B. Mn，O，P
C. Mn，S
D.N，O，S，P
答案：D.
解析：无.

28.(单选题)钢材的冷作硬化，使( )。(本题1.0分)
A. 强度、塑性和韧性均提高
B. 塑性降低，强度和韧性提高
C. 强度、塑性和韧性均降低
D.强度提高，塑性和韧性下降
答案：D.
解析：无.

29.(单选题)Q235A 钢的保证项目中，（ ）是作为必要的保证条件的。(本题1.0分)
A.屈服点
B. 含碳量
C. 冷弯试验合格
D. 冲击韧性值
答案：A.
解析：无.

30.(单选题)钢材牌号Q235,Q345,Q390是根据材料（ ）命名的。(本题1.0分)
A.屈服点
B. 设计强度
C. 标准强度
D. 含碳量
答案：A.
解析：无.

31.(多选题)对焊接的承重结构的钢材,应保证项目有(  )(本题2.0分)
A.抗拉强度
B.伸长率
C.屈服强度
D.碳、硫、磷含量的合格保证
答案：ABCD.
解析：无.

32.(多选题)钢结构建造的两个主要步骤是（ ）。(本题2.0分)
A.工厂制造
B.工地安装
C. 运输
D. 除锈
答案：AB.
解析：无.

33.(多选题)钢结构的主要力学缺陷指（ ）。(本题2.0分)
A. 初弯曲
B.非匀质性
C. 初偏心
D.各向异性
答案：BD.
解析：无.

34.(多选题)钢结构的连接方式有（ ）。(本题2.0分)
A.焊接连接
B.螺栓连接
C.铆钉连接
D. 手工绑扎
答案：ABC.
解析：无.

35.(多选题)钢结构的主要应用领域有（ ）。(本题2.0分)
A.大跨度结构
B.重型厂房结构
C.受动力荷载影响的结构
D.高耸结构和高层建筑结构
答案：ABCD.
解析：无.

36.(多选题)钢结构的优点是（ ）。(本题2.0分)
A.材料的强度高，塑性和韧性好
B.材质均匀
C.制造简便，施工周期短
D.质量轻
答案：ABCD.
解析：无.

37.(多选题) 和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（  ）(本题2.0分)
A.塑性和韧性好
B.具有可焊性  
C. 耐热性能差
D.具有不渗漏特性
E. 耐腐蚀性能差
答案：ABDE.
解析：无.

38.(多选题)随着含碳量的增加钢材（    ）(本题2.0分)
A. 强度提高 
B.塑性和冲击韧性下降 
C.疲劳强度和冷弯性能下降
D.可焊性提高 
E.降低了低温脆性断裂的危险
答案：ABC.
解析：无.

39.(多选题)提高钢结构抗火性能的主要方法有（  ）(本题2.0分)
A.水冷却法
B.浇筑混凝土或砌筑耐火砖   
C.涂抹防火材料   
D.单面屏蔽法
答案：ABCD.
解析：无.

40.(多选题) 钢结构设计中按荷载标准值计算的有(  )(本题2.0分)
A. 疲劳
B.强度
C. 梁的钢度
D.整体稳定
E.局部稳定
答案：AC.
解析：无.


[bookmark: _GoBack]
image1.png




image2.png
YolTes + Ogu * 2WaTpe) $ s




image3.png




