
风景园林建筑设计

1、 单项选择题 

1、下列园林属私家园林的是：（     ）。

A、承德避暑山庄     B、颐和园      C、畅春园      D、退思园

2、公园单个出入口最小宽度为（     ）。  

A、1.0m             B、2.0m        C、1.5m        D、3.0m

3、风玫瑰图一般指（     ）。

A、风向频率玫瑰图                  B、平均风速玫瑰图  

C、风向频率玫瑰图和平均风速玫瑰图  D、风频、风强、风速玫瑰图

4、地形图上一般纵轴为（     ）轴，表示（     ）方向坐标。

A、X；南北         B、Y；南北      C、X；东西     D、Y；东西

5、（     ）不计入建筑基地内绿化率计算中。

A、道路绿地        B、屋顶绿地     C、宅旁绿地    D、公共绿地

6、下列组成园林的四种要素中哪一种要素具有典型的人工特征（      )。 
A、土地            B、山水         C、植物        D、建筑 
7、作为点缀风景的园林建筑常构成风景画面的（     ）。 
A、主景            B、配景         C、背景        D、前景 
8、对比是指在建筑构图中利用一些因素（如色彩、体量、质感）的程度上的显著（     ）来取得艺术上的表现效果。 
A、一致            B、协调         C、差异        D、平衡 
9、在建筑空间构图中，视角比值是指（      ）。 
A、视距与景高之比        B、景高与视距之比 
C、视距与景宽之比        D、景宽与视距之比 
5、在内向性空间中，按照其空间从大到小排列，正确的一组是（     ）。 
A、园；院；庭；井；      B、井；院；庭；园 
C、院；庭；园；井        D、井；庭；院；园 
10、在园林空间处理中为突出主要空间常采用下列哪种手法？（     ） 
A、由大空间进入小空间   

B、由小空间进入大空间 
C、两个相同大小的空间并列安排 
D、独立空间设置 
11、邻水设置维护栏杆时多选用（     ），以便观赏水景。 
A、空栏                  B、实栏 
C、镶边栏杆              D、坐凳栏杆 
12、展览栏应保持展面中心的高度与人的视平线（     ），以便为观赏者创造舒适、自如的观赏条件。 
A、倾斜     B、垂直      C、平行      D、相交 
13、在攒尖亭的构架做法中，长扒梁搁在檐檩上，短扒梁搁在（     ）上。 
A、檐檩     B、檐枋      C、亭柱      D、长扒梁  
14、园林中的水榭适宜于设置在下列哪种环境中？（     ） 
A、山坡     B、陆地      C、水边      D、水中  
15、园林的规模可大可小，内容有繁有简，但都包含着（     ）种基本要素。 
A、一种     B、二种      C、三种      D、四种 
16、园林建筑最主要的功能是（      ）。 
A、居住     B、休息      C、造景      D、避风挡雨 
17、园林中的舫适宜于设置在下列那些环境中？（     ）

A、山坡     B、水边      C、湖泊中    D、平地  
18、廊中间设有漏窗之墙，犹如两列半廊复合而成，两面都可以通行，称之（     ）。 
A、半廊     B、空廊      C、曲廊      D、复廊  
19、园林中的水榭适宜于设置下列哪种环境中？（     ） 
A、山坡     B、陆地      C、水边      D、水中 
20、园林（     ）是构成园林诸要素中唯一的经过人工提炼，又与人工相结合的产物。 
A、地形     B、植物      C、山水      D、建筑 
2、 多项选择题
1、硬底人工水体的近岸2.0m范围内的水深不得大于（    ），达不到此要求的应做护栏，无护栏的园桥，汀步附近2.0的范围内的水深不得大于（     ）。

A、0.5m         B、0.7m         C、1.0m        D、1.2m

2、城市绿地按大类可分为公园绿地，生产绿地（     ）。

A、防护绿地     B、风景绿地     C、附属绿地    D、其它绿地

3、以下叙述中，哪些是私家园林的特点？（     ）。

A、主要依靠堆土来形成山丘涧壁的地形起伏，再适当点缀山石

B、花木配植以单株欣赏为主

C、全园分若干景区，既各有特点，又相互贯通，联为整体

D、集仿各地名园胜迹在园中

E、水面处理以聚为主，以分为辅

4、居住区绿化环境设计中，关于绿地面积的确定，以下哪几项正确？（    ）

A、 道路绿地面积计算，以道路红线内规划的绿地面积为准

B、开敞型院落组团绿地，至少应有一个面向小区路，或向建筑控制线宽度不小于10m的组团路敞开

C、宅旁（宅间）绿地计算，距房屋墙脚1.5m起算，对围墙等算到墙脚

D、沿居住区（级）道路、城市道路的化共绿地算至人行道边

5、风景名胜区按用地规模可分为以下类型（     ）。

A、小型风景区（20Km2以下）     B、中型风景区（21-100Km2））

C、大型风景区（101-500Km2）    D、特大型风景区（500Km2以上）

6、园林的形式有：（     ）。 
A、规则式园林                  B、自然式园林 
C、庭院园林                    D、混合式园林
7、园林是土地、水体、植物和建筑四者的综合，（     ）也成为造园的四项主要内容。 
A、筑山                        B、理水    

C、植物配置                    D、建筑营造 
8、建筑不仅在功能上满足游人的游憩、 居住、交通和供应的需要，同时还以其特殊的形象成为园林景观的重要组成部分，建筑的有无也是区别（     ）的主要标志。 
A、园林       B、天然风景      C、风景区     D、人工景致  
9、建筑和其它造型艺术一样，应当注意 （      ）等造型艺术规律。 
A、比例       B、尺度          C、韵律       D、对比 
10、任何一种建筑结构， 最终都要把重量传给土壤，一般情况下，建筑重量的传递有哪两种方式？（     ） 
A、剪力墙体系                  B、承重墙体系 
C、框架体系                    D、桁架体系 
三、填空题

1、 道路绿地分为道路绿带、                 、               停车场绿地。

2、根据《重庆市城市园林绿化条例》，城市绿地面积与建设用地总面积的规划指标为旧城区改建不低于           ，新区开发建设不低于             。

3、风景名胜区规划现状分析结果，必明确提出风景区发展的优势与动力，                        
和                等三方面内容。
4、城市绿地系统规划的成果一般包括规划文本、规划说明书、规划图则、基础资料分四个部分，其中依法批准的            与            具有法律效力。

5、沿城市主次干道的市区级公园主要出入口的位置必须与城市交通和游人走向，流量相适应，根据规划和交通的需要设置             。
6、《园冶》的作者是                。
7、                   的建造和开放，标志着第一个城市公园的正式诞生。

8、园林景观路绿地率不得小于               。
9、处理色彩与质感的主要手法是               。
10、在园林建筑的布局中，点缀风景的建筑应该作为风景画面的             来处理。
四、判断题

1、 乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。（     ）

2、 人通行量较多的建筑室外台阶踏步数不少于2级。（     ）

3、 戏水池的最深处的水深不得超过0.5m。（     ）

4、代码“G11”代表防护绿地。（     ）

5、施工图设计中，可以不标绘风象玫瑰图。（     ）

6、居住区组团绿地的设置，应满足有不少于四分之一的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。（     ）

7、雅典卫城的中心是雅典娜帕提农铜像。（     ）

8、20平方公里以下的风景名胜区总体规划规划设计总图图纸比例可采用1：10000。（     ）

9、立意强调景观效果的塑造，突出艺术境界的创造。（     ）

10、园林建筑设计要符合适用、坚固、经济、美观的基本原则。 （     ）

五、问答题

1、简述园林设计基地现状调查内容。

2、浅谈东西方古典园林风格的异同。

3、简述地形在园林设计中的作用。

4、简述城市公园规划的一般内容。

六、论述题
1、皇家园林引进江南造园技艺三种方式（皇家园林是如何再现江南园林的）。 
风景园林建筑设计复习资料答案
一、单项选择题

1、D 2、C3、C 4、B  5、B  6    7、A  8C  9   10A  11B  12A  13C  14D  15C 

16D  17C 18C  19D  20
二、多项选择题

1、B， A2、ACD3、BCE 4、ABC 5、   6、ABCD 7、ABCD 

8、AB 9、ABCD  10、BC
三、填空题

4、 交通岛绿地、广场绿地、
2、25%， 30%。

3、
4、规划文本，规划图则

5、游人集散广场。

6、计成。

7、英国利物浦伯肯海德公园
8、40%   

9、对比和微差
10、主题
四、判断题

2、 T

5、 T

6、 F

4、F

5、

6、F

7、T

8、F

9、

10、T
五、问答题

1、简述园林设计基地现状调查内容。

答：1、基地自然条件：地形、水体、土壤、植被；2、气象资料：日照条件、温度、风、降雨、小气候；3、人工设施：建筑及构筑物、道路和广场、各种管线；4、视觉质量：基地现状景观、环境景观、视域；5、基地范围及环境因子：物质环境、知觉环境、小气候、城市规划等。

2、浅谈东西方古典园林风格的异同。

答

3、简述地形在园林设计中的作用。

答：1、空间营造；2、视线引导与控制；3、改善小气候；4、游线组织与控制；5、景观营造

4、简述城市公园规划的一般内容。

答：1、现状条件分析；2、规划原则和总体构思；3、用地布局；4、功能或景区划分5、道路规划；6、管网综合；7、竖向规划；8、绿化规划；9、主要技术经济指标。图纸主要有以下内容：1、区位图；2、现状图；3、总平面图；4、道路交通规划图；5、竖线规划图；6、综合管网规划图；7、规划设计意向图。

六、论述题
1、皇家园林引进江南造园技艺三种方式（皇家园林是如何再现江南园林的）。 
答：1. 引进江南园林的造园手法。 ——在保持北方传统风格的基础上大量使用游廊、水廊、 爬山廊、拱桥、亭桥、平桥、舫、榭、粉墙、漏窗、洞门、花街铺地等江南常见的园林建筑形式，以及某些小品、细部、装修，大量运用江南各流派的堆叠假山的技法，但叠山材料则以北方生产的青石和太湖石为主。 
临水码头、 石矶、 驳岸的处理，水体的开和变化，以平桥划分水面空间等，都借鉴于江南园林。此外，还引种驯化南方的许多花木。但这所有，并非简单的抄袭，而是结合北方的自然条件，使用北方的材料，适应北方的鉴赏习惯的一种艺术再创造。 
2. 再现江南园林的主题。——清代皇家园林里面的许多景，就是吧江南园林的主题在北方再现出来，也可以说是某些江南名园在皇家御苑内的变体。如：圆明园内“坐石临流”一景，模拟兰亭；仿照苏州著名园林而建的狮子林，清漪园的长岛小西泠一带模拟扬州瘦西湖四桥烟雨的构思等。 
3. 具体仿建名园。——以某些江南著名的园林作为蓝本，大致按其规划布局而仿建于御苑之内。 如安澜园仿照海宁陈氏园、 
仿照杭州西湖汪氏园而建的小有天园 、仿照江宁（即南京） 瞻园而建的如园 、仿照苏州著名园林而建的狮子林，避暑山庄的文津阁仿宁波天一阁。但即使仿建亦非单纯模仿，重在求其神似而不拘泥于形似，是运用北方刚健之笔抒写江南柔媚之情的一种更为难能可贵的艺术再创造。 
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