
风景园林建筑设计复习资料
单项选择题 

1、下列园林属私家园林的是：（     ）

A、承德避暑山庄     B、颐和园      C、畅春园      D、退思园

2、公园单个出入口最小宽度为（     ）  

A、1.0m             B、2.0m        C、1.5m        D、3.0m

3、风玫瑰图一般指（     ）

A、风向频率玫瑰图                 B、平均风速玫瑰图  

C、风向频率玫瑰图和平均风速玫瑰图 D、风频、风强、风速玫瑰图

4、地形图上一般纵轴为（    ）轴，表示（     ）方向坐标。

A、X；南北          B、Y；南北     C、X；东西    D、Y；东西

5、（    ）不计入建筑基地内绿化率计算中。

A、道路绿地         B、屋顶绿地     C、宅旁绿地   D、公共绿地

6.为了制作地形图和使用地形图方便，通常在地图上都绘有一种或两种坐标网，即_。（   ）  

A经纬线网和方里网              B经线网和纬线网       C经线网和方里网        D经纬线网和公里格网

下列属于数字比例尺的是：（   ）  

A 1:1000     B 2:1000    C 3:1000     D 4:1000

测量水平角的方法有多种，可根据使用的仪器和要求的精度而定，常用的有_____和方向观测法。 （   ）  

A反转法      B经纬法    C方向观测法    D测回法

为测竖直角而设置的竖直度盘(简称竖盘)固定安置于望远镜横轴的一端，其刻划中心与横轴的_______ 重合。（   ）  

A竖盘中心       B刻度中心        C旋转中心         D垂直中心

光电测距仪的使用中不需要的步骤是：（   ）      

A安置仪器      B调节水平     C观测垂直角、气温和气压     D测距准备

园林建筑施工测量的原则和测图工作的原则相同，也是“______”，“先控制测量，后碎部测量”。 （   ）  

A先整体、后局部      B先北、后南      C先高、后低     D先调查、后施工

园林植物种植放样不包括：（ B ）  

A规则种植区域的放样                B花境设置  C自然式配置的乔灌木放样            D模纹图案的放样

下列说法错误的是（   ）  

A为儿童设计的色彩，应该采取低调的冷色系  B为老年人设计的景观，应采用稳重大方调和的色彩，以符合老年人的心理需要 C炎热地区应该采取让人感到凉爽和宁静的色彩    D北方寒冷地区，则应采用温暖鲜艳的色彩

人为的（  ）可在园林中起了画龙点晴和装饰的作用。（   ）  

A造型        B色彩       C构造        D建筑

有两种以上因素交替等距反复出现的连续构图方式称为（     ）  

A简单韵律     B渐变韵律      C交替韵律      D复杂韵律
二、多项选择题

1、硬底人工水体的近岸2.0m范围内的水深不得大于（   ），达不到此要求的应做护栏，无护栏的园桥，汀步附近2.0的范围内的水深不得大于（    ）

A、0.5m         B、0.7m         C、1.0m        D、1.2m

2、城市绿地按大类可分为公园绿地，生产绿地（    ）

A、防护绿地     B、风景绿地     C、附属绿地    D、其它绿地

3、以下叙述中，哪些是私家园林的特点？（    ）

A、主要依靠堆土来形成山丘涧壁的地形起伏，再适当点缀山石

B、花木配植以单株欣赏为主

C、全园分若干景区，既各有特点，又相互贯通，联为整体

D、集仿各地名园胜迹在园中

E、水面处理以聚为主，以分为辅

4、居住区绿化环境设计中，关于绿地面积的确定，以下哪几项正确？（    ）

道路绿地面积计算，以道路红线内规划的绿地面积为准

B、开敞型院落组团绿地，至少应有一个面向小区路，或向建筑控制线宽度不小于10 m的组团路敞开

C、宅旁（宅间）绿地计算，距房屋墙脚1.5m起算，对围墙等算到墙脚

D、沿居住区（级）道路、城市道路的化共绿地算至人行道边

5、风景名胜区按用地规模可分为以下类型（     ）

A、小型风景区（20Km2以下）      B、中型风景区（21-100Km2））

C、大型风景区（101-500Km2）      D、特大型风景区（500Km2以上）

6.景观设计师普遍具有浮躁心理，重榜样不重创新，模仿之风盛行。其中主要问题有   （ BCD  ）  

A景观假象和伪生态化             B景点庸俗和非人性化 C惟美主义和模仿成风      D设计抄 袭和功能混乱

地理坐标按坐标所依据的基准线、基准面及求坐标方法的不同，可分为_和_两种。（   ）  

A天文坐标          B物理坐标       C GPS坐标         D大地坐标

水准仪是能够为水准测量提供一条水平视线的仪器。水准仪按其精 度共分几个等级，有（） 

A DS05     B DS1    C DS3      D DS10

微倾式水准仪的构造 （   ）     

A望远镜           B水准器             C基座               D铅垂

距离测量是最基本的测量工作，目的在求得二点间的水平距离。量距方法可以分为_____、__________、________等几种。（  ）  

A直接距离测量      B光学距离测量      C电子距离测量     D水平距离测量
三、填空题

道路绿地分为               、                 、               停车场绿地。

2、根据《重庆市城市园林绿化条例》，城市绿地面积与建设用地总面积的规划指标为旧城区改建不低于           ，新区开发建设不低于             。

3、风景名胜区规划现状分析结果，必明确提出风景区发展的              ，                     
和                等三方面内容。
4、城市绿地系统规划的成果一般包括              、              、             、

               四个部分，其中依法批准的            与            具有法律效力。

5、沿城市主次干道的市区级公园主要出入口的位置必须与城市交通和游人走向，流量相适应，根据规划和交通的需要设置             。
6、《园冶》的作者是                。
7、                   的建造和开放，标志着第一个城市公园的正式诞生。

8、园林景观路绿地率不得小于               

9.一般来说，园林建筑大都具有               和               两个方面的作用

10.建筑物对称轴线的两旁是              ，如果把均衡中心以某种巧妙的手法加以强调，立刻给人一种安定的              感

11.由园林建筑所创造的内外空间兼有              空间与               空间两方面的优点。

12.园椅与其它设施组合时，要突出一个            字，要使园椅与相配置的设施之间和谐统一、相得益彰。

13.砖墙按照其砌筑方式可分为           砖、           砖、空斗墙三种类型。
四、判断题

乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。（     ）

人通行量较多的建筑室外台阶踏步数不少于2级。（     ）

戏水池的最深处的水深不得超过0.5m。（     ）

4、代码“G11”代表防护绿地。（     ）

5、施工图设计中，可以不标绘风象玫瑰图。（     ）

6、居住区组团绿地的设置，应满足有不少于四分之一的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。（     ）

7、雅典卫城的中心是雅典娜帕提农铜像。（     ）

8、20平方公里以下的风景名胜区总体规划规划设计总图图纸比例可采用1：10000。（     ）

五、问答题

1、简述园林设计基地现状调查内容。

2、浅谈东西方古典园林风格的异同。

3、简述地形在园林设计中的作用。

简述城市公园规划的一般内容。

园林建筑小品的作用是什么？

6.园林中的墙垣有哪几类？各自的功能是什么？
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二、多项选择题

1、B， A2、ACD3、BCE 4、 5、ABCD   6.BCD  7AD  8.ABCD  9.ABC  10.ABC
三、填空题

1.
2、25%， 30%。

3、优势与动力，矛盾与制约因素,规划对策与规划重点。
4、规划文本、规划说明书、规划图则、基础资料分，规划文本，规划图则5、游人集散广场。

6、计成。

7、英国利物浦伯肯海德公园
8、40%

使用；景观创造。

完全相同的；均衡

内向；外向。

配

实心；半

四、判断题

T

T

4、F

5、6、F

7、T

8、F

五、问答题

1、简述园林设计基地现状调查内容。

答：1、基地自然条件：地形、水体、土壤、植被；2、气象资料：日照条件、温度、风、降雨、小气候；3、人工设施：建筑及构筑物、道路和广场、各种管线；4、视觉质量：基地现状景观、环境景观、视域；5、基地范围及环境因子：物质环境、知觉环境、小气候、城市规划等。

2、浅谈东西方古典园林风格的异同。

答：在西方，以法国古典主义园林为代表的几何形园林；在东方，以中国古典园林为代表的再现自然山水式园林。前者的特点是：整齐一律，均衡对称，具有明确的轴线引导，讲求几何图案的组织，甚至连花草树木都修剪得方方整整。总之，一切都纳入到严格的几何制约关系中去；一切都表现为一种人工的创造。一句话，就是强调人工美。后者的特点是：本于自然，高于自然，把人工美与自然美巧妙地相结合，从而做到“虽由人作，宛自天开”。上述两种造园风格的主要差异表现为：一个着眼于几何美，另一个着眼于自然美。除了这两种园林外，还有希腊、罗马、文艺复兴园林，英国自然风景园，伊斯兰园林，日本园林等。这些园林都自成体系，各有特点，但就其对自然美和人工美的态度来讲，非侧重于前者，即侧重于后者。

3、简述地形在园林设计中的作用。

答：1、空间营造；2、视线引导与控制；3、改善小气候；4、游线组织与控制；5、景观营造

4、简述城市公园规划的一般内容。

答：1、现状条件分析；2、规划原则和总体构思；3、用地布局；4、功能或景区划分5、道路规划；6、管网综合；7、竖向规划；8、绿化规划；9、主要技术经济指标。图纸主要有以下内容：1、区位图；2、现状图；3、总平面图；4、道路交通规划图；5、竖线规划图；6、综合管网规划图；7、规划设计意向图。

5（1）组景； （2）观赏； （3）渲染气氛

6.①园林中的墙垣有围墙与景墙之分。  ②园林的围墙作围护构筑，其主要功能是防卫作用，同时具有装饰环境的作用，而园林景墙的主要功能是造景，以其精巧的造型点缀园林之中，成为景物之一。
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