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一、选择题 
1．照度是（    ）。
A. 受照物体单位面积上的光通量         B. 光源引起视觉的程度
C. 光源显示客观效果的程度             D. 与自然光接近的程度
2．防止排水系统臭气外逸的必要装置是（  D   ）。
A. 化粪池        B.地漏盖板        C.水封装置       D.排水管
3．压缩式制冷机使用的制冷剂是（  B  ）。
A. 氨                            B.氟利昂
C. 水                            D.溴化锂
4．4层以下，度假村式饭店建筑一般采用（  D  ）供水方式。
A. 直接供水方式                      B.分区供水方式
C. 高压供水方法                      D.设储水池供水方式
5．电梯的主要运行参数是（ C    ）。
A. 控制方式                       B.开关门时间
C. 额定速度                       D.平层性
二、名词解释 
1．变压器的额定容量
变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。变压器上有个铭牌，铭牌上规定的容量即为额定容量，它是指分接开关位于主分接，是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

2．生活废水


3．干球温度
干球温度是从暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值。它是温度计在普通空气中所测出的温度，即我们一般天气预报里常说的气温。
4. 钠离子交换器
钠离子交换器即软化器是用于去除水中钙离子、镁离子，制取软化水的离子交换器。组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。

5. 二管系统
采用水冷冷水机组时只有冷冻水一个水系统,为二管系统.（答案不确定）

6.烟雾感应器
烟雾感应器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感，离子式烟雾传感器是一种技术先进，工作稳定可靠的传感器，被广泛运用到各种消防报警系统中，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

7.二次能源
指依靠一次能源来产生或制取的能源，如水力发电产生的电能，分馏石油制取的汽油、柴油等。例如:煤如果直接拿来烧，我们就是利用了一次能源。如果先用煤发电，所产生的电能就是二次能源。

8.参数故障


9.可靠性
狭义的"可靠性"是产品在使用期间没有发生故障的性质。广义上讲，"可靠性"是指使用者对产品的满意程度或对企业的信赖程度。而这种满意程度或信赖程度是从主观上来判定的。

10.主要设备完好率



三、简答题 
1. 饭店经营对供水系统的要求是什么？
饭店经营对供水系统要求主要分两大类：恒压供水设备、无负压供水设备等；
恒压供水设备（分：变频恒压供水设备）：供水源会先进入水箱（水箱容积大小依据用水高峰期是最大水量来计算设计），在通过二次加压设备加压到需要用水的楼层。供水设备需要建大容量水池或不锈钢水箱但是相应的蓄水能力也非常强。同时恒压供水设备在工作时噪音和振动比无负压供水设备要大。
无负压供水设备（分：无负压变频供水设备）：直接对接市政管网，在自来水原有水压基础上叠加压力满足供水高峰期使用水，所以又叫叠压供水设备。无负压供水设备因直接对接自来水管网所以无需修建水箱水池，相应的占地面积也就较小，同时供水设备无需水箱水池，所以储水能力相较差一些，但也因此不会储存过多的水量，不会引起二次污染。具体需求还是要看饭店的选择，来做最终决定。

2. 请说明饭店电梯的基本构造及其性能要求
答：饭店电梯一般都会配备传菜电梯、乘客电梯、消防电梯等。
传菜电梯的构造：
（1） 机房部分：由电动机、制动机、减速器、曳引轮等机件组成。
曳引机靠曳引绳与曳引轮的摩擦来实现轿厢运行的驱动机器。
控制柜有PC微电脑和各种继电器、接触器，通过各种控制线和控制电缆，与轿厢或层站操纵箱上各种控制器件连接，以达到预定的操纵电梯、自动控制性能和安全保护性能的要求。
（2） 轿厢：是电梯中装载货物的金属结构件，它借助轿厢由曳引绳牵动沿着导轨作垂直升降运动，完成载货的任务。
（3） 井道部分：导轨，是为电梯轿厢和对重提供导向的构件。缓冲器：设置在井道底坑内轿厢与对重的下方一种缓冲装置，当轿厢超载断绳失控而发生超速下降或坠落时对轿厢或对重起缓冲作用。对重：是以其重量去平衡轿厢重量，改善曳引性能的一种装置，依靠对重导轨垂直升降运动。限位开关：是控制电梯轿厢运行时不允许越过上下端站一定的位置，如果轿厢越位碰到限位开关，就会切断电梯控制回路，使电梯停止运行。
（4）层站部分：厅门，在井道每个层楼停站处都设有厅门，厅门上应装有电气连锁和机械连锁装置。当厅门关上后，电气连锁开关接通电梯才能启动，否则不能启动。机械连锁的作用是只有在轿厢停在某层停站处这一层的层门才能打开，否则就打不开。层楼指示灯：装在层门上面或侧面，显示电梯行驶方向及轿厢所在层楼。召唤按钮、操纵箱：召唤按钮装在层门侧面；轿外操纵的操纵箱装在层门侧面。通过召唤按钮和操纵箱来控制电梯的运行。
传菜电梯主要功能：
1. 基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。
2. 各层门具有电气连锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行。
3. 每层门均有机械门锁，当轿厢不在本层站停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用随梯配带的专用钥匙开启层门。
4. 具有站蜂鸣提示功能。
5. 轿厢位置由数码显示楼层。
6. 运行方向由上下行发光箭头显示。
7. 按呼梯按钮，被呼层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆，指示灯灭。
8.当电梯不在检修或急停状态时，因某种原因（如停电、操作不当等）轿厢未停靠在任何一层平层位置时，系统将自动将轿厢运行到平层位置，此时电梯将不响应任何呼叫。
乘客电梯：主要用于运送乘客上下楼，一般会设置较好的轿内装饰和完善的安全设施。
消防电梯：在楼宇发生火灾时，其它电梯均不能使用，只有该电梯可供消防员专用，平时用于运输设备、员工、载货等，一般是从地下室到顶层的每一层均能停留的垂直升降梯。对高层楼宇至关重要。

3. 设备投资决策的主要原则是什么？
答：设备投资是指包括设备购置,更新,改造,大修在内的设备投资活动.设备投资决策就是要决定是否对设备投资;如果有多种设备方案可供选择,还要决定采用哪种方案.这种决策往往涉及技术,经济等多方面的因素,但在一般情况下,经济效果是决策的主要依据。

4. 饭店能源管理的主要内容是什么？


四、论述题 
1．简述制冷机中冷却水的作用及其裂化的原因。
答：制冷机在工作时会产生大量的热，如果不将这些热及时散去，就会增加功耗，冷却水就是起冷却作用，冷却水就是为了给制冷机压缩机散热的，让压缩机出来的高温高压的气态制冷剂冷凝为低温高压的液体制冷剂，到节流阀去节流，以便完成制冷循环。
制冷剂机中的冷却水温度不能低于18℃，如果温度过高设备的动力就会产生很大的影响，从而会出现裂化现象。

2．简述人体对空气环境的要求。
答：空气是人类生存的重要外界环境因素之一。一个成年人每分钟平均呼吸10-15次，每次需要0.5升的空气量，通常一个成年人每天约呼吸2万多次，吸入空气达1万公升。按照人们的寿命80岁来算，一个人一生要呼吸差不多30万立方米的空气，而空气进入人体后会进入表面积在70平方米的肺泡里，然后经过人体循环和物理扩散进入身体的各个地方。人体与外界环境不断地进行着气体 交换,机体从空气中吸入生命活动所必需的氧气,并且在代谢过程中产生二氧化碳 排入空气中，以维持生命活动，因此，空气是否清洁和有否污染，对人体健康有很大影响。



