高层建筑结构与抗震复习资料   
一、单项选择题
1．下列关于多层与高层房屋结构荷载的说法，错误的是（  D  ）
A. 主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用
B. 对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载
C. 水平荷载随房屋高度的增加而迅速增大
D. 对于超高层房屋，水平荷载不可能对结构设计起控制作用
( A )水平荷载下表现出抗侧刚度较小，结构顶点位移和层间相对位移较大，使得非结构构件在地震时破坏较严重，设计时一般控制在10～15层。

A．框架结构








B．剪力墙结构
C．砌体结构








D．筒体结构

3．我国《建筑结构抗震规范》以（  C  ）作为抗震设计的依据，其数值应依据烈度、场地类别、设计地震分组以及结构自振周期和阻尼比确定。
A.地震系数                              B.动力系数 

  C.地震影响系数                          D.冲击影响系数
4．框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用（  A  ）。
A．分层法








B．反弯点法
C．D值法








D．底部剪力法
5．地震作用或风荷载对框架结构的水平作用，一般都可简化为作用于（ D  ）上的水平力。
A. 框架梁                               B.框架柱
C. 框架板                               D.框架节点
6．框架结构在节点水平集中力作用下（  C  ）。
A．柱的弯矩图呈直线形，梁的弯矩图呈曲线形
B．梁的弯矩图呈直线形，柱的弯矩图呈曲线形
C．梁和柱的弯矩图都呈直线形
D．梁和柱的弯矩图都呈曲线形
7．框架结构在（  B  ）的作用下，各杆的弯矩图都呈直线形，且一般都有一个弯矩为零的反弯点。
A．水平均布力                     B．竖向均布力
C．节点水平集中力                 D．节点竖向集中力
8．一般认为，当框架结构梁的线刚度与柱的线刚度之比（  D  ）时，采用反弯点法计算所引起的误差能够满足工程设计的精度要求。
A．等于1                   B．低于1
C．低于3                   D．超过3
二、填空题 

1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定：把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑，此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。
2．高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用，技术先进，经济合理，方便施工。
3．复杂高层结构包括带转换层的高层结构，带加强层的高层结构，错层结构，多塔楼结构。
4．高层结构平面布置时，应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近，以减少扭转效应。
5．在抗震设防区，除岩石地基外，天然地基上的箱形和筏形基础，其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15；桩箱或桩筏基础的埋置深度（不计桩长）不宜小于建筑物高度的1/18—1/20。
6．当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时，高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。
三、判断题

1．我国《高层建筑混凝土结构技术规程》把7层及7层以上或房屋高度大于28m的建筑物定义为高层建筑，7层以下的建筑物为多层建筑。（ × ）
2．剪力墙结构结构广泛应用在多、高层建筑中，它的特点是建筑平面布置灵活，可以形成较大的使用空间以满足车间、餐厅、实验室、会议室、营业室等使用要求。（ × ）
3．筒体结构广泛应用在多、高层建筑中，它的特点是建筑平面布置灵活，可以形成较大的使用空间以满足车间、餐厅、实验室、会议室、营业室等使用要求。（ × ）
四、简答题

1．什么叫做“概念设计”概念设计对设计人员提出了怎样的要求？
答：“概念设计”是指对一些难以做出精确计算分析或在某些规程中难以具体规定的问题，应该由设计人员运用概念进行判断和分析，以便采取相应的措施，做到比较合理地进行结构设计。概念设计要求设计人员应具有多学科知识和实践经验，在设计中处处都要带着清晰的概念和正确的理解去处理理论和构造问题。
2．与反弯点法相比较，改进反弯点法对哪些方面的计算方法作了改进？改进反弯点法为何又称为“D值法”？
答：改进反弯点法对反弯点法中柱的侧向刚度和反弯点高度的计算方法作了改进。改进反弯点法中，柱的侧向刚度以D表示，故此法又称为“D值法”。
3．水平荷载作用下剪力墙结构内力与位移计算时，需做哪两个假定
答：（1）楼板在其自身平面内的刚度极大，可视其为刚度无限大的刚性楼盖。
（2）剪力墙在其自身平面内的刚度很大，而在其平面外的刚度又极小，可忽略不计。即剪力墙只承受在其自身平面内的水平荷。
五、计算题

1．某二层钢筋混凝土框架（如图1（a）），集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G1=G2=1200kN（如图1（b）），H1=4m，H2=8m。结构总水平地震作用标准值（即底部剪力）
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，求：作用在各质点上的水平地震作用标准值。
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图1 
解： 求作用在各质点上的水平地震作用标准值：
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2．某十二层的框架—剪力墙结构（阻尼比为0.05），抗震设防烈度为8度，地震加速度为0.2g（即
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），Ⅰ类场地，设计地震分组为第二组（即
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，结构总重力荷载代表值
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，按底部剪力法计算结构多遇地震下总水平地震作用标准值
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考试时
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