高层建筑结构复习资料
一、单项选择题

1、高层建筑抗震设计时，应具有________抗震防线。
A、多道      B、两道      C、一道     D、不需要
2、下列叙述满足高层建筑规则结构要求的是________。
A、结构有较多错层              B、质量分布不均匀
C、抗扭刚度低                  D、刚度、承载力、质量分布均匀、无突变
3、基础的埋置深度一般是指________。

A、自标高±0.00处到基础底面的距离       B、自标高±0.00处到基础顶面的距离

C、自室外地面到基础底面的距离           D、自室外地面到基础顶面的距离

4、采用底部剪力法计算地震作用的高层建筑结构是________。

A、H≤40m的建筑结构

B、以剪切变形为主的建筑结构

C、H≤40m且以弯曲变形为主且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建筑结构

D、H≤40m以剪切变形为主且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建筑结构

5、框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以________变形为主。

A、剪切型    B、弯曲型    C、剪弯型     D、弯剪型

二、判断题

1、高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素，选用适当的结构体系。
2、当存在相邻建筑物时，新建建筑物基础的埋深一般不宜大于原有建筑基础的埋深。
3、“小震不坏，中震可修，大震不倒”是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震是指50年设计基准期内，超越概率大于10％的地震。
4、剪力墙的门窗洞口宜上、下对齐，成列布置，形成明确的墙肢和连梁。
5、壁式框架的侧移刚度计算可采用D值法进行计算，可以不考虑带刚域杆件的刚域影响。
三、简答题

1、简述高层建筑结构的主要受力特点。
2、简述剪力墙结构的四种类型及受力特点。
3、简述钢-混凝土组合结构的特点。
四、计算题

采用反弯点法计算图示混凝土框架结构底层中柱的柱顶及柱底弯矩，并画出该柱子的弯矩图（括号内数据代表梁柱的线刚度）。
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复习资料参考答案

一、选择题

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	

	答案
	A
	D
	C
	D
	A
	
	
	
	
	


二、判断题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	

	答案
	√
	√
	×
	√
	×
	
	
	
	
	


三、简答题
1、高层建筑受到较大的侧向力，在建筑结构底部竖向力也很大。在高层建筑中，可以认为竖向力与层数近似为线性关系，水平力近似为倒三角形分布。在水平力作用下，结构底部弯矩与高度平方成正比，顶点侧移与高度四次方成正比。上述弯矩和侧移值，往往成为控制因素。高层建筑各构件受力复杂，对截面承载力和配筋要求较高。

2、剪力墙根据有无洞口、洞口的大小和位置以及形状等可分为整截面墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。整截面墙受力状态如同竖向悬臂构件。整体小开口墙，的墙肢局部弯矩一般不超过总弯矩的15％，且墙肢在大部分楼层没有反弯点。联肢墙的连梁中部有反弯点，各墙肢单独作用较显著，可看成若干个单肢剪力墙由连梁联结起来的剪力墙。壁式框架，墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩，在许多楼层内墙肢有反弯点。
3、受理合理，材料利用充分；稳定性好，抗风抗震性能好；综合经济效益好；防火防锈能力及耐久性好；施工方便，建造速度快。

四、计算题
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答案：
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一层柱剪力
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一层柱端弯矩：
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总弯矩图如下，学生仅需按题目要求绘制中柱。列出主要步骤，弯矩图正确亦给满分。
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